[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW GRE

カテゴリー：GRE / 一般コマンド

`SHOW GRE[=gre-number] [GENERAL]`

gre-number: GREフィルター番号（1〜100）

GREモジュールの設定、および、GREフィルターの設定を表示する。

パラメーター

GRE: GREフィルター番号。省略時はすべてのGREフィルターに関する情報が表示される。

GENERAL: GREモジュールの一般情報が表示される。GREフィルター番号と同時に指定することはできない。

入力・出力・画面例

    Manager > show gre

    -----------------------------------------------------------------------------
    GRE   Entry   Interface   Source            Destination       Target
                              Source Mask       Dest. Mask        Match
    -----------------------------------------------------------------------------
      1     1     -           192.168.10.0      192.168.20.0      172.31.28.186
                              255.255.255.0     255.255.255.0           2536

              Requests:       2536            Translations:       2536
    -----------------------------------------------------------------------------

    Manager > show gre general

    GRE General Information
    ------------------------
        Status ................................ Enabled
        Total GRE Pkts In .....................          0

        Total Discarded Pkts ..................          0
            Invalid GRE Version Rcvd ..........          0
            Invalid GRE Protocol Type Rcvd.....          0
            Invalid GRE Key Value Rcvd.........          0
            GRE Not Enabled Discard Pkts.......          0
            Tunnel Unconfigured Discard Pkts...          0

表 1
GRE | GREフィルター番号
Entry | フィルターエントリー番号
Interface | トンネリング対象パケットの受信インターフェース名。「-」は未指定を示す
Source | トンネリング対象パケットの始点IPアドレス
Source Mask | Sourceに対するネットマスク
Destination | トンネリング対象パケットの終点IPアドレス
Dest. Mask | Destinationに対するネットマスク
Target | GREパケットの送信先IPアドレス
Match | 条件に一致したIPパケットの数
Requests | 条件に一致するかチェックしたIPパケットの数
Translations | 条件に一致しGREパケットでカプセル化されたIPパケットの数

表 2：GENERALオプション
Status | GREモジュールの有効・無効
Total GRE Pkts In | GREパケット受信数
Total Discarded Pkts | 受信後に破棄したGREパケットの数。以降の項目は、破棄理由ごとのパケット数
Invalid GRE Version Rcvd | バージョンが無効のため破棄したGREパケットの数
Invalid GRE Protocol Type Rcvd | ペイロード（内側）パケットのプロトコルタイプが未サポートだったために破棄したGREパケットの数
Invalid GRE Key Value Rcvd | トンネル鍵が正しくないため破棄したGREパケットの数
GRE Not Enabled Discard Pkts | GREモジュールが無効なため破棄したGREパケットの数
Tunnel Unconfigured Discard Pkts | 自エンド側でトンネルが設定されていないため破棄したGREパケットの数

関連コマンド

ADD GRE
DELETE GRE

参考

RFC1701, Generic Routing Encapsulation (GRE)
RFC1702, Generic Routing Encapsulation over IPv4 networks

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H