[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE Q931 DEBUG

カテゴリー：ISDN / Q.931

`ENABLE Q931=interface DEBUG={MDECODE|MRAW|SDLC|SINTERFACE|SSPID|SSPIDFILE|STATE|TRACE}`

interface: BRI、PRIインターフェース名（bri0、pri0など）またはスロット型インターフェース番号（0、1、2...）

Q.931インターフェースのデバッグオプションを有効にする。

パラメーター

Q931: BRIまたはPRIインターフェース名

DEBUG: 有効にするデバッグオプション

表 1：Q.931デバッグオプション
MDECODE | Q.931メッセージをデコードして表示する。メッセージヘッダーとメッセージに含まれる情報要素（IE）の種別を表示する。各IEの内容は16進数ダンプで表示されるが、IEによっては詳細なデコードが行われるものもある。デバッグオプションMRAWが有効になっていた場合、MRAWオプションは無効となり、つねにデコード表示が行われるようになる
MRAW | Q.931メッセージを16進数ダンプで表示する
SDLC | DLCの状態遷移を表示する
SINTERFACE | インターフェースの状態遷移を表示する
SSPID | SPIDの状態遷移を表示する
SSPIDFILE | SPIDファイルの状態遷移を表示する
STATE | 呼の状態遷移を表示する
TRACE | Q.931モジュールのサブルーチン呼び出し情報を表示する。本デバッグオプションは特定のインターフェースに依存しないため、すべてのQ931パラメーターで有効になる

備考・注意事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

関連コマンド

DISABLE ISDN LOG
DISABLE Q931 DEBUG
ENABLE ISDN LOG
SET ISDN LOG
SHOW ISDN LOG

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H