[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET RSVP INTERFACE

カテゴリー：RSVP / 一般コマンド

`SET RSVP INTERFACE={interface|DYNAMIC} [MAXBANDWIDTH=0..100] [ENCAPSULATION={UDP|RAW}]`

interface: IPインターフェース名（pppXのみ（PPPoEは除く））

指定したインターフェースのRSVP関連パラメーターを変更する。

パラメーター

INTERFACE: IPインターフェース名。DYNAMICを指定した場合は、これ以降に作成されるダイナミックインターフェースが設定の対象となる。PPPインターフェース（PPPoEを除く）のみサポート。

MAXBANDWIDTH: RSVPで確保できる最大帯域幅を、該当インターフェースの全帯域に対するパーセンテージで指定する。デフォルトは75%。

ENCAPSULATION: RSVPメッセージのエンキャプセレーション。RAWを指定した場合は、RSVPメッセージをIPパケットに直接格納する。IPプロトコル番号は46。UDPを指定した場合は、RSVPメッセージをUDPパケットに格納する。デフォルトはRAW。

関連コマンド

DISABLE RSVP INTERFACE
ENABLE RSVP INTERFACE
SHOW RSVP
SHOW RSVP INTERFACE

参考

RFC1112, Host Extensions for IP Multicasting
RFC1812, Requirements for IP Version 4 Routers
RFC2205, Resource ReSerVation Protocol (RSVP) -- Version 1 Functional Specification
RFC2211, Specification of the Controlled-Load Network Element Service

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H