[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE GRE TUNNEL

カテゴリー：GRE / 一般コマンド

`DELETE GRE TUNNEL REMOTE=ipadd`

ipadd: IPアドレス

GREトンネルを削除する。

パラメーター

REMOTE: GREパケットの送信先アドレス。トンネルの終点となる対向ルーターのIPアドレスを指定する。このアドレスをTARGETに指定したGREフィルターが存在しているときは、GREトンネルを削除できないので、先にDELETE GREコマンドでGREフィルターを削除すること。

関連コマンド

ADD GRE
ADD GRE TUNNEL
DELETE GRE
SHOW GRE
SHOW GRE TUNNEL

参考

RFC1701, Generic Routing Encapsulation (GRE)
RFC1702, Generic Routing Encapsulation over IPv4 networks

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H