### IPv6

一般設定 IPv6インターフェース DS-Lite LW4o6 MAP-E IPv6トンネル 国内標準プロビジョニング方式 NAT46・NAT64 経路制御 経路制御（RIPng） 経路制御（OSPFv3） 経路制御（BGP） 近隣探索 VRRP

#### 一般設定

ipv6 forwarding（グローバルコンフィグモード）
ipv6 icmp error-interval（グローバルコンフィグモード）
ipv6 unreachables（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 forwarding（非特権EXECモード）

#### IPv6インターフェース

clear counter ipv6 dhcp-client（特権EXECモード）
clear ipv6 dhcp client（特権EXECモード）
ipv6 address（インターフェースモード）
ipv6 address autoconfig（インターフェースモード）
ipv6 address dhcp（インターフェースモード）
ipv6 address suffix（インターフェースモード）
ipv6 address(DHCPv6 PD)（インターフェースモード）
ipv6 dhcp client pd（インターフェースモード）
ipv6 enable（インターフェースモード）
ipv6 eui64-linklocal（インターフェースモード）
ipv6 multihoming（インターフェースモード）
ipv6 tcp adjust-mss（インターフェースモード）
show counter ipv6 dhcp-client（非特権EXECモード）
show ipv6 interface（非特権EXECモード）

#### DS-Lite

tunnel mode ds-lite（インターフェースモード）

#### LW4o6

tunnel mode lw4o6（インターフェースモード）

#### MAP-E

br-address（ソフトワイヤーモード）
map-version（ソフトワイヤーモード）
mesh-mode（ソフトワイヤーモード）
method（ソフトワイヤーモード）
rule（ソフトワイヤーモード）
show softwire statistics（特権EXECモード）
show softwire-configuration（特権EXECモード）
softwire-configuration（グローバルコンフィグモード）
tunnel mode map-e（インターフェースモード）
tunnel softwire（インターフェースモード）
tunnel softwire-disable-dad（インターフェースモード）
upstream-interface（ソフトワイヤーモード）
vendor-name（ソフトワイヤーモード）
vendor-userid（ソフトワイヤーモード）

#### IPv6トンネル

tunnel mode ipv6（インターフェースモード）

#### 国内標準プロビジョニング方式

tunnel mode provisioned（インターフェースモード）
tunnel provisioned authentication（インターフェースモード）
tunnel provisioned upstream-interface（インターフェースモード）

#### NAT46・NAT64

4to6-mapping（グローバルコンフィグモード）
clear 4to6-mapping（特権EXECモード）
limits（NAT46マッピングモード）
map4to6（NAT46マッピングモード）
map6to4（NAT46マッピングモード）
show 4to6-mapping（特権EXECモード）
tunnel 4to6-mapping（インターフェースモード）
tunnel mode map4to6（インターフェースモード）

#### 経路制御

ipv6 route（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 route（非特権EXECモード）
show ipv6 route database（非特権EXECモード）
show ipv6 route summary（非特権EXECモード）

#### 経路制御（RIPng）

cisco-metric-behavior（RIPngモード）
clear ipv6 rip route（特権EXECモード）
default-information originate（RIPngモード）
default-metric（RIPngモード）
distribute-list（RIPngモード）
ipv6 rip metric-offset（インターフェースモード）
ipv6 rip split-horizon（インターフェースモード）
ipv6 router rip（インターフェースモード）
neighbor（RIPngモード）
passive-interface（RIPngモード）
redistribute（RIPngモード）
router ipv6 rip（グローバルコンフィグモード）
service ripng（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 protocols rip（非特権EXECモード）
show ipv6 rip（非特権EXECモード）
show ipv6 rip interface（非特権EXECモード）
timers basic（RIPngモード）

#### 経路制御（OSPFv3）

area authentication ipsec（OSPFv3モード）
area default-cost（OSPFv3モード）
area encryption ipsec（OSPFv3モード）
area range（OSPFv3モード）
area stub（OSPFv3モード）
area virtual-link（OSPFv3モード）
area virtual-link authentication ipsec（OSPFv3モード）
area virtual-link encryption ipsec（OSPFv3モード）
auto-cost reference-bandwidth（OSPFv3モード）
clear ipv6 ospf process（特権EXECモード）
default-metric（OSPFv3モード）
distance（OSPFv3モード）
ipv6 ospf authentication ipsec（インターフェースモード）
ipv6 ospf cost（インターフェースモード）
ipv6 ospf dead-interval（インターフェースモード）
ipv6 ospf display route single-line（グローバルコンフィグモード）
ipv6 ospf encryption ipsec（インターフェースモード）
ipv6 ospf hello-interval（インターフェースモード）
ipv6 ospf priority（インターフェースモード）
ipv6 ospf retransmit-interval（インターフェースモード）
ipv6 ospf transmit-delay（インターフェースモード）
ipv6 router ospf area（インターフェースモード）
max-concurrent-dd（OSPFv3モード）
passive-interface（OSPFv3モード）
redistribute（OSPFv3モード）
restart ipv6 ospf graceful（特権EXECモード）
router ipv6 ospf（グローバルコンフィグモード）
router-id（OSPFv3モード）
service ospf6（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 ospf（非特権EXECモード）
show ipv6 ospf database（非特権EXECモード）
show ipv6 ospf database external（非特権EXECモード）
show ipv6 ospf database network（非特権EXECモード）
show ipv6 ospf database router（非特権EXECモード）
show ipv6 ospf interface（非特権EXECモード）
show ipv6 ospf neighbor（非特権EXECモード）
show ipv6 ospf route（非特権EXECモード）
show ipv6 ospf virtual-links（非特権EXECモード）

#### 経路制御（BGP）

#### 近隣探索

clear ipv6 neighbors（特権EXECモード）
ipv6 nd accept-ra-default-routes（インターフェースモード）
ipv6 nd accept-ra-pinfo（インターフェースモード）
ipv6 nd dns search-list（インターフェースモード）
ipv6 nd dns-server（インターフェースモード）
ipv6 nd managed-config-flag（インターフェースモード）
ipv6 nd other-config-flag（インターフェースモード）
ipv6 nd prefix（インターフェースモード）
ipv6 nd prefix auto-advertise（インターフェースモード）
ipv6 nd proxy interface（インターフェースモード）
ipv6 nd ra-interval（インターフェースモード）
ipv6 nd ra-lifetime（インターフェースモード）
ipv6 nd reachable-time（インターフェースモード）
ipv6 nd route-information（インターフェースモード）
ipv6 nd router-preference（インターフェースモード）
ipv6 nd suppress-ra（インターフェースモード）
ipv6 neighbor（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 neighbors（非特権EXECモード）

#### VRRP