[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# mac-filter

モード: グローバルコンフィグモード --> MACフィルターモード
カテゴリー: ブリッジング / 一般設定

`(config)# [no] mac-filter NAME`

指定した名前のMACフィルターを新規作成し、該当MACフィルターの設定を行うためのMACフィルターモードに移動する。または、指定した名前の既存MACフィルターの設定を行うためのMACフィルターモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したMACフィルターを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
作成したMACフィルターは、mac-filter-groupコマンドでソフトウェアブリッジ（ブリッジインターフェースbrX）かブリッジポート（bridge-groupで作成）に適用して初めて有効になる。ただし、作成直後のMACフィルターはルールを1つも持たず、MACフィルターの動作仕様「どのルールにもマッチしないフレームは破棄される」によってすべてのフレームを破棄してしまうため、通常はruleコマンド（MACフィルターモード）で必要なルールを追加してからソフトウェアブリッジかブリッジポートに適用すること。

### パラメーター

`NAME` | MACフィルター名。最大16文字

### 注意・補足事項

■ MACフィルターの詳細については解説編を参照。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mac-filter（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- default-action（MACフィルターモード）
             +- default-protocol-action（MACフィルターモード）
             +- protocol（MACフィルターモード）
             +- rule（MACフィルターモード）

### 関連コマンド

clear mac-filter counter（特権EXECモード）
mac-filter-group（インターフェースモード）
rule（MACフィルターモード）
show mac-filter（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T