[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# neighbor timers

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} timers KEEPALIVE HOLDTIME`

`(config-router)# neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} timers connect CONNECT`

`(config-router)# no neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} timers`

`(config-router)# no neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} timers connect`

（IPv4/IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループとの通信に用いる各種タイマー値（キープアライブ関連タイマーとコネクション確立再試行タイマー）を変更する。
no形式で実行した場合は、キープアライブ関連タイマーの個別設定値を削除、または、コネクション確立再試行タイマー値を初期値に戻す。
本コマンドによるキープアライブ関連タイマーの設定は、timers bgpコマンドによるグローバル設定よりも優先される。なお、本コマンドで個別設定をしていないBGPピアとの通信ではグローバル設定が使われる。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名
`KEEPALIVE :=` | `<0-65535>`
| KEEPALIVEメッセージの送信間隔（秒）。実際の送信間隔はHold Timeのネゴシエーションによって決まる。未設定時はグローバル設定値（timers bgpコマンド）が使用される
`HOLDTIME :=` | `<0-65535>`
| KEEPALIVEメッセージを受信しなくてなってから該当ピアとのBGPセッションがダウンしたと認識するまでの時間（Hold Time）（秒）。実際のHold Timeはセッション開始時のネゴシエーションによって決まる。本パラメーターで設定するのはOPENメッセージで相手に提案する値。0はKEEPALIVEメッセージによる生存確認を行わないことを示す。また、1秒および2秒のHold TimeはBGPの仕様により使えない。未設定時はグローバル設定値（timers bgpコマンド）が使用される
`CONNECT :=` | `<1-65535>`
| BGPコネクション確立の再試行間隔（秒）。初期値は120

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor timers（BGPモード）

### 関連コマンド

bgp fast-external-failover（BGPモード）
neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）
timers bgp（BGPモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T