[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# AT-NFV-APL / ネットワークサービス

ネットワークサービスメニュー配下の各画面では、ネットワーク経由で利用するサービスの設定を行えます。

> Note

> > Web GUIの画面、メニュー構成、機能などは、製品機種やバージョンによって異なる可能性があります。

## SMTPサーバー

リモートログ機能で使用する電子メール送信機能（メールクライアント）の設定を行います。

「設定」ボタン | 設定を追加・変更するためのダイアログが開きます
SMTPサーバーアドレス | 送信用メールサーバー（SMTPサーバー）が表示されます
ポート | 送信用メールサーバー（SMTPサーバー）のTCPポート番号が表示されます
認証方式 | SMTP認証方式が表示されます
ユーザー名 | SMTP認証ユーザー名が表示されます
送信元メールアドレス | 送信元メールアドレスが表示されます

設定を追加・変更するためのダイアログです。

SMTPサーバーアドレス | 送信用メールサーバー（SMTPサーバー）のIPv4アドレスまたはホスト名を入力してください
ポート | 送信用メールサーバー（SMTPサーバー）のTCPポート番号（初期値25）を入力してください
認証方式 | SMTP認証における認証方式（CRAM-MD5認証/LOGIN認証/PLAIN認証）を選択してください
ユーザー名 | SMTP認証ユーザー名を入力してください。64文字以内。半角英数字とハイフン（-）、アンダースコア（_）、メールアドレスのみ使用可能です
新パスワード | SMTP認証用のパスワードを入力してください。32文字以内。半角英数字と記号（ `! # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~` ）が使用可能です
送信元メールアドレス | 送信元メールアドレスを入力してください
「削除」ボタン | 設定内容を削除して初期状態に戻します。
「キャンセル」ボタン | 設定を追加・変更せずにSMTPサーバー画面に戻ります
「適用」ボタン | 設定を追加・変更してSMTPサーバー画面に戻ります

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T