[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# tunnel mode map-e

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / MAP-E

`(config-if)# tunnel mode map-e`

`(config-if)# no tunnel mode`

対象トンネルインターフェースの動作モードをMAP-Eトンネルに設定する。
no形式で実行した場合は動作モードを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では動作モード未指定。
トンネルインターフェースを作成したら必ず本コマンドで動作モードを指定すること。
MAP-Eトンネルインターフェースの基本仕様および設定項目は下記のとおり。

- デリバリー（外側）プロトコル：IPv6
- ペイロード（内側）プロトコル：IPv4
- 上位層モジュール：IPv4
- 必須設定パラメーター
  - ソフトワイヤー設定（MAP-E設定）（tunnel softwireコマンド）

> Note

> > MAP-Eトンネルインターフェースでは、トンネルの終端アドレスやトンネルインターフェースに設定する上位層アドレス（IPv4アドレス）などはMAP-Eによって自動的に取得・設定されます。

> Note

> > MAP-Eトンネルインターフェースは、IPsecによる保護（tunnel protection ipsecコマンド）には対応していません。

### 使用例

■ トンネルインターフェースtunnel0を作成し、動作モードをMAP-Eに設定する。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# tunnel mode map-e ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel mode map-e（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip address（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）
softwire-configuration（グローバルコンフィグモード）
tunnel softwire（インターフェースモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T