[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# switchport atmf-agentlink

モード: インターフェースモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config-if)# [no] switchport atmf-agentlink`

対象スイッチポートをAMFエージェントリンクに設定する。
no形式で実行した場合はAMFエージェントリンクとしての設定を解除する。
AMFエージェントリンクは、AMFメンバーに接続したエージェントノードから、機器情報を取得するためのポートおよびリンクのこと。
本コマンドはマスター、メンバーでのみ有効。

### 使用例

■ ポート1.0.1を、AMFエージェントリンクに設定する。

    FSW241(config)# interface port1.0.1 ↓
    FSW241(config-if)# switchport atmf-agentlink ↓

### 注意・補足事項

■ AT-AR2010V、AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R、vFirewall（AT-NFV-APL）、AT-AR4000S-Cloud、AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）はスイッチポートを持たないため、本コマンドは使用できない。
■ AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G/AT-AR3050S/AT-AR2050V、AT-AR1050Vにおいて、本コマンドはLANポートでのみ有効。
■ CentreCOM x210シリーズ、CentreCOM Secure HUB SH210シリーズは、本コマンドは未サポート。
■ 1つのAMFエージェントノード接続ポートに接続できるエージェントノードは1台だけ。HUBなどを介して複数のエージェントノードを接続することはできない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport atmf-agentlink（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show atmf guests（特権EXECモード）
show atmf links guest（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T