[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# ip igmp mroute-proxy

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP

`(config-if)# ip igmp mroute-proxy IFNAME`

`(config-if)# no ip igmp mroute-proxy`

対象インターフェースをIGMPプロキシーの下流インターフェース（マルチキャスト受信者が存在する側）に設定すると同時に、上流インターフェース（マルチキャストルーターが存在する側）を指定する。
no形式で実行した場合は、IGMPプロキシーの下流インターフェースとしての設定を削除する。
IGMPプロキシーの下流インターフェースは、同インターフェースに接続されているマルチキャスト受信者（IGMPホスト）に対して、IGMP Querierとして動作する。
なお、IGMPプロキシー機能を使用するためには、ip multicast-routingコマンドでマルチキャストルーティング機能を有効化しておく必要がある。また、本コマンドで下流インターフェースを有効にする前に、ip igmp proxy-serviceコマンドで上流インターフェースを有効にしておく必要もある。さらに、IGMPプロキシーの各インターフェース（上流・下流とも）では、ip igmpコマンドでIGMPを明示的に有効化する必要もある。

### パラメーター

`IFNAME` | IGMPプロキシーの上流インターフェース（マルチキャストルーターが存在する側）。

### 使用例

■ eth1を上流インターフェース、eth0を下流インターフェースとするIGMPプロキシーの設定例。

    awplus(config)# ip multicast-routing ↓
    awplus(config)# interface eth1 ↓
    awplus(config-if)# ip igmp proxy-service ↓
    awplus(config-if)# ip igmp ↓
    awplus(config)# interface eth0 ↓
    awplus(config-if)# ip igmp mroute-proxy eth1 ↓
    awplus(config-if)# ip igmp ↓

### 注意・補足事項

■ IGMPプロキシー機能を使用するインターフェースでは、マルチキャスト経路制御プロトコルを有効化しないこと。
■ IGMPプロキシー機能では、1つの上流インターフェースに対し、複数の下流インターフェースを関連付けることができる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip igmp mroute-proxy（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip igmp（インターフェースモード）
ip igmp proxy-service（インターフェースモード）
ip igmp version（インターフェースモード）
ip multicast-routing（グローバルコンフィグモード）
show ip igmp groups（非特権EXECモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）
show ip mroute（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T