[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# 設定例集#95: ”クラウドゲートウェイ アプリパッケージ” によるクラウドサービスへの接続（ひかり電話契約あり）

NTT東日本が提供する「クラウドゲートウェイ アプリパッケージ」を利用して、Amazon Web Services（以下 AWS）と接続し、IPv4ネットワークを使用した通信を可能とする設定例です。

## 構成

ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1
WAN側（eth1）IPv4アドレス | ホームゲートウェイからDHCPで取得
WAN側（eth1）IPv6アドレス | リンクローカルアドレス
LAN側（eth0）IPv6アドレス | ルーター通知（RA）で取得したIPv6プレフィックスにもとづいて設定
AWSの設定
ピアIPv6アドレス(1本目) | 2001:db8:3c:10::1
ピアIPv6アドレス(2本目) | 2001:db8:3c:10::2
AmazonルータのピアIP(1本目) | 172.30.0.1/24
AmazonルータのピアIP(2本目) | 172.31.0.1/24
AWS VPC IPv4 CIDR | 192.168.100.0/24

> Note

> > - 本設定例では例示用IPアドレス等を使用しており、実際に設定する値とは異なります。実際の設定時には、ユーザー毎に通知される各種情報をご使用ください。
> > - 事前に「クラウドゲートウェイ アプリパッケージ」をお申し込みください。
> > - アプリパッケージポータル『ホーム > エンドユーザ契約情報管理 > 回線制御(拠点ルータ情報管理)』にて各種情報を登録および取得してください。

ここでは、次の方針で設定を行います。

- ルーターのWAN側インターフェース（eth1）で受信したルーター通知（RA）パケットのIPv6プレフィックスにもとづいてLAN側インターフェース（eth0）にIPv6アドレスを設定します。また、受信したRAの送信元IPv6アドレスをIPv6のデフォルトゲートウェイとして登録します。WAN側インターフェースではリンクローカルアドレスを使用します。
  また、ルーターのWAN側インターフェースでDHCPv4クライアントを動作させ、WAN側インターフェースにIPv4アドレスを割り当てます。
- ホームゲートウェイのLAN側インターフェースアドレスをDNSサーバーアドレスとして設定します。
- NDプロキシー機能により、WAN側からLAN側端末へのNS（Neighbor Solicitation）パケットに対し、本製品が自身のMACアドレスでNA（Neighbor Advertisement）を代理応答します。

  > Note

  > > NDプロキシー機能は本構成に特化した機能です。本構成以外での動作はサポート対象外です。

- LAN側に接続されたコンピューターは、ルーターのLAN側インターフェースから送信されるRAによってIPv6アドレス、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバーアドレスを自動設定します。
- ルーターのLAN側インターフェースでDHCPv4サーバーを動作させ、LAN側コンピューターに対してIPv4アドレスをリースするほか、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバーアドレスとしてルーター自身のIPv4アドレスを通知します。
- ルーターのDNSリレー機能をオンにして、LAN側コンピューターからのDNSリクエストをホームゲートウェイに転送します。
- AWSとルーター間を2本のDS-Liteトンネルで接続します。
- DS-Liteトンネルを経由してAWS VPC内のネットワークと通信します。

> Note

> > ルーター本体からAWS VPC内のネットワークに対してPing等による疎通確認を実施する場合は、パケットがフィルター等によって破棄されないよう始点IPアドレスを指定してください。
> > たとえば、pingコマンドで始点アドレスを指定する場合は次のようにします。

> >     awplus# ping 宛先IPv4アドレス source 始点IPv4アドレス ↓

## AT-NFV-APLの事前設定

本設定例は、あらかじめ AT-NFV-APL側で以下のような設定を行っていることを前提としています。
使用するインターフェースの番号や数は適宜変更してかまいません。
事前設定の流れについては「AT-NFV-APL」/「準備」をご覧ください。

> Note

> > 10ポート構成（eth1～eth10）のAT-NFV-APL-GTXを想定した例になっていますので、6ポート（eth1～eth6）構成のAT-NFV-APL-GTをご使用の場合は、使用するポートを適宜読み替えてください。

### 管理IPアドレス

詳細は「AT-NFV-APL」/「ネットワーク基本設定」をご覧ください。

インターフェース | IPアドレス
br0 | 192.168.10.254/24

### ブリッジ

詳細は「AT-NFV-APL」/「ネットワーク基本設定」をご覧ください。

ポート | 所属VLAN | ネイティブVLAN
eth1～eth9 | 1 | 1
eth10 | 未所属

### 仮想インターフェース割り当て

vFirewallアプリケーションインスタンスの初期設定時には、下記のように仮想インターフェースを割り当てます。
詳細は「AT-NFV-APL」/「AW+ vFirewall」をご覧ください。

vFirewallの インターフェース名 | インターフェース タイプ | 外部ネットワーク VLAN ID | ホスト インターフェース | IPv4アドレス
eth0 | Virtual | 1 | - | 192.168.10.1/24
eth1 | Physical | - | eth10 | 未指定

## ルーターの設定

1. アップデートサーバーにIPv6アドレスの更新情報を通知するためのダイナミックDNS（DDNS）サービス固有設定を作成します。
   これには、ddns-update-methodコマンドでDDNSアップデートメソッドモードに入り、update-url、password、suppress-ipv4-updates、accept-invalid-sslcertの各コマンドで具体的なパラメーターを設定します。
   ダイナミックDNSクライアント機能の詳細は「IP付加機能」/「ダイナミックDNSクライアント」をご覧ください。
   ※クエリーパラメーターの開始を表す「`?`」をCLIから入力するには、`Ctrl/V` キーを入力してから `?` を入力してください。単に `?` を入力するとCLIヘルプが表示されてしまうためご注意ください。
   ※以下はNTT東日本エリアから接続する場合の例です。NTT西日本エリアから接続する場合は、update-urlコマンドで次のURLを指定してください。
   https://auth-west.cloudgw.e-ntt.cast.flets-west.jp/regist.php?<PASSWORD>

       ddns-update-method V6UPDATE
        update-url https://auth-east.cloudgw.e-ntt.cast.flets-east.jp/regist.php?<PASSWORD>
        password passwdA
        update-interval 10
        suppress-ipv4-updates
        accept-invalid-sslcert

2. ダイナミックDNSクライアント機能を有効にします。これには、ddns enableコマンドを使います。

       ddns enable

3. DNSリレー機能の転送先DNSサーバーアドレスとして、ホームゲートウェイのLAN側IPアドレスを手動設定します。これには、ip name-serverコマンドを使います。
   また、ip name-server preferred-orderコマンドにより、手動設定したDNSサーバーを動的に学習したDNSサーバーよりも優先するよう設定します。

       ip name-server preferred-order static
       ip name-server 192.168.1.1

4. WANポートeth1の設定を行います。
   まず、ホームゲートウェイがARP解決できるよう、ip proxy-arpコマンドでプロキシーARPを有効にします。
   また、ip address dhcpコマンドでDHCPクライアント機能を有効化し、IPv4アドレスを取得します。
   さらに、WANポートでIPv6のリンクローカルアドレスを自動設定し、RAを受信できるようにします。ただし本例では、実際にRAにもとづくアドレスを設定するのはLAN側インターフェースであるため、初期設定で有効になっているアドレス自動設定（SLAAC）は無効化します。また、WANポートで受信したNSに代理応答するためLAN側インターフェース（eth0）へのNDプロキシー機能を有効にします。これには、ipv6 enable、ipv6 nd accept-ra-pinfo、ipv6 nd proxy interfaceコマンドを使います。

       interface eth1
        ip proxy-arp
        ip address dhcp
        ipv6 enable
        no ipv6 nd accept-ra-pinfo
        ipv6 nd proxy interface eth0

5. LAN側インターフェースeth0に対し、WANポートで受信したRAで通知されたプレフィックスとISPに指定されたインターフェースIDを組み合わせたIPv6アドレスを自動設定するよう設定します。これにはip address、ipv6 address autoconfigコマンドを使います。
   また、IPv6設定情報をLAN側クライアントに通知するため、RAの送信を有効にします。これには、ipv6 nd suppress-ra、ipv6 nd dns-serverコマンドを使います。
   さらにアップデートサーバーへのアドレス更新通知のためダイナミックDNSクライアント機能を有効にします。これには、ipv6 ddns-update-methodコマンドを使います。
   IPv6インターフェースの詳細は「IPv6」/「IPv6インターフェース」をご覧ください。また、DHCPv6サーバーについては「IP付加機能」/「DHCPv6サーバー」をご覧ください。
   ※IPv4アドレス 192.168.10.1/24 は AT-NFV-APLの事前設定時に設定済みのため、ip addressコマンドを手で入力する必要はありません。

       interface eth0
        ipv6 ddns-update-method V6UPDATE
        ip address 192.168.10.1/24
        ipv6 address autoconfig eth1
        no ipv6 nd suppress-ra
        ipv6 nd dns-server eth0

6. IPv6パケット転送機能を有効化します。これにはipv6 forwardingコマンドを使います。

       ipv6 forwarding

7. LAN側ネットワークに接続されているコンピューターのためにDHCPサーバー機能の設定を行います。
   DHCPサーバー機能の詳細は「IP付加機能」/「DHCPサーバー」をご覧ください。
   これには、ip dhcp poolコマンドでDHCPプールを作成し、以下の情報を設定します。
   ・サブネット（network）
   ・リースするIPアドレス（range）
   ・デフォルトゲートウェイ（default-router）
   ・DNSサーバーアドレス（dns-server）
   ・リース時間（lease）

       ip dhcp pool pool10
        network 192.168.10.0 255.255.255.0
        range 192.168.10.100 192.168.10.131
        dns-server 192.168.10.1
        default-router 192.168.10.1
        lease 0 2 0

8. DHCPサーバーを有効化します。これには、service dhcp-serverコマンドを使います。

       service dhcp-server

9. DS-Liteトンネルインターフェースtunnel0を作成します。
   DS-Liteの詳細は「IPv6」/「DS-Lite」をご覧ください。
   ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
   ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
   ・トンネリング方式（tunnel mode ds-lite）
   ・IPv4アドレス（ip address）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）

       interface tunnel0
        tunnel source eth0
        tunnel destination 2001:db8:3c:10::1
        tunnel mode ds-lite
        ip address 192.0.0.2/29
        ip tcp adjust-mss pmtu

10. 同様にしてDS-Liteトンネルインターフェースtunnel1を作成します。

        interface tunnel1
         tunnel source eth0
         tunnel destination 2001:db8:3c:10::2
         tunnel mode ds-lite
         ip address 192.0.2.2/29
         ip tcp adjust-mss pmtu

11. IPの経路情報をスタティックに設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    ・ip route 172.30.0.0/24 tunnel0 - ピア (1本目)との接続性確認用
    ・ip route 172.31.0.0/24 tunnel1 - ピア (2本目)との接続性確認用
    ・ip route 192.168.100.0/24 tunnel1 10 - ピア (2本目)経由のAWS VPC宛て経路
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 172.30.0.0/24 tunnel0
        ip route 172.31.0.0/24 tunnel1
        ip route 192.168.100.0/24 tunnel1 10

12. トンネルインターフェース tunnel0 経由でピア (1本目)への接続性を監視するPingポーリング「1」を作成します。
    これには、ping-poll、ip、source-ip、normal-interval、critical-interval、up-count、fail-count、sample-sizeの各コマンドを使います。
    Pingポーリングの詳細は「IP付加機能」/「Pingポーリング」をご覧ください。

        ping-poll 1
         ip 172.30.0.1
         source-ip 192.168.10.1
         normal-interval 20
         critical-interval 20
         up-count 1
         fail-count 3
         sample-size 3

13. 同様に、トンネルインターフェース tunnel1 経由でピア (2本目)への接続性を監視するPingポーリング「2」を作成します。
    ここでは、前記コマンドに加え、activeコマンドも使用しています。

        ping-poll 2
         ip 172.31.0.1
         source-ip 192.168.10.1
         normal-interval 20
         critical-interval 20
         up-count 1
         fail-count 3
         sample-size 3
         active

14. Pingポーリングトリガー、定期実行トリガー、再起動トリガーを作成します。
    これには、trigger、type ping-poll、type periodic、type reboot、scriptの各コマンドを使います。
    ・trigger 1 - tunnel0 経由でのピア (1本目)への接続性が失われた場合に、ピア (1本目)経由のAWS VPC宛て経路を削除し（tunnel0_down.scp）、ピア (2本目)への接続性を監視するPingポーリング「2」を有効化（act_ping-poll_2.scp）。さらに、trigger 5を有効化して、tunnel0の自動復旧を試みる（act_tri.scp）
    ・trigger 2 - tunnel0 経由でのピア (1本目)への接続性が回復した場合に、ピア (1本目)経由のAWS VPC宛て経路を追加し（tunnel0_up.scp）、trigger 5を無効化して、tunnel0の自動復旧を停止（dis_tri.scp）。さらに、ピア (2本目)への接続性を監視するPingポーリング「2」を無効化（dis_ping-poll_2.scp）
    ・trigger 3 - tunnel1 経由でのピア (2本目)への接続性が失われた場合に、trigger 5を有効化して、tunnel0の自動復旧を試みる（act_tri.scp）
    ・trigger 4 - tunnel1 経由でのピア (2本目)への接続性が回復した場合に、trigger 5を無効化して、tunnel0の自動復旧を停止する（dis_tri.scp）
    ・trigger 5 - 10分おきにeth0をダウン・アップさせることで、tunnel0の自動復旧を試みる（shut_noshut.scp）
    ・trigger 6 - ルーター起動時にスクリプトを自動実行することで、起動直後のトリガーの状態がいつも同じになることを保証する
    トリガースクリプトの具体的内容は「トリガースクリプト」を、トリガーの詳細は「運用・管理」/「トリガー」をご覧ください。

        trigger 1
         type ping-poll 1 down
         script 1 tunnel0_down.scp
         script 2 act_ping-poll_2.scp
         script 3 act_tri.scp

        trigger 2
         type ping-poll 1 up
         script 1 tunnel0_up.scp
         script 2 dis_tri.scp
         script 3 dis_ping-poll_2.scp

        trigger 3
         type ping-poll 2 down
         script 1 act_tri.scp

        trigger 4
         type ping-poll 2 up
         script 1 dis_tri.scp

        trigger 5
         type periodic 10
         script 1 shut_noshut.scp

        trigger 6
         type reboot
         script 1 tunnel0_down.scp
         script 2 act_ping-poll_2.scp
         script 3 act_tri.scp
         script 4 dis_act_ping-poll_1.scp

15. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

16. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

■ 設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config ↓
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory ↓
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ルーターのコンフィグ

    !
    ddns-update-method V6UPDATE
     update-url https://auth-east.cloudgw.e-ntt.cast.flets-east.jp/regist.php?<PASSWORD>
     password passwdA
     update-interval 10
     suppress-ipv4-updates
     accept-invalid-sslcert
    !
    ddns enable
    !
    ip name-server preferred-order static
    ip name-server 192.168.1.1
    !
    interface eth1
     ip proxy-arp
     ip address dhcp
     ipv6 enable
     no ipv6 nd accept-ra-pinfo
     ipv6 nd proxy interface eth0
    !
    interface eth0
     ipv6 ddns-update-method V6UPDATE
     ip address 192.168.10.1/24
     ipv6 address autoconfig eth1
     no ipv6 nd suppress-ra
     ipv6 nd dns-server eth0
    !
    ipv6 forwarding
    !
    ip dhcp pool pool10
     network 192.168.10.0 255.255.255.0
     range 192.168.10.100 192.168.10.131
     dns-server 192.168.10.1
     default-router 192.168.10.1
     lease 0 2 0
    !
    service dhcp-server
    !
    interface tunnel0
     tunnel source eth0
     tunnel destination 2001:db8:3c:10::1
     tunnel mode ds-lite
     ip address 192.0.0.2/29
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface tunnel1
     tunnel source eth0
     tunnel destination 2001:db8:3c:10::2
     tunnel mode ds-lite
     ip address 192.0.2.2/29
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    ip route 172.30.0.0/24 tunnel0
    ip route 172.31.0.0/24 tunnel1
    ip route 192.168.100.0/24 tunnel1 10
    !
    ping-poll 1
     ip 172.30.0.1
     source-ip 192.168.10.1
     normal-interval 20
     critical-interval 20
     up-count 1
     fail-count 3
     sample-size 3
    !
    ping-poll 2
     ip 172.31.0.1
     source-ip 192.168.10.1
     normal-interval 20
     critical-interval 20
     up-count 1
     fail-count 3
     sample-size 3
     active
    !
    trigger 1
     type ping-poll 1 down
     script 1 tunnel0_down.scp
     script 2 act_ping-poll_2.scp
     script 3 act_tri.scp

    trigger 2
     type ping-poll 1 up
     script 1 tunnel0_up.scp
     script 2 dis_tri.scp
     script 3 dis_ping-poll_2.scp

    trigger 3
     type ping-poll 2 down
     script 1 act_tri.scp

    trigger 4
     type ping-poll 2 up
     script 1 dis_tri.scp

    trigger 5
     type periodic 10
     script 1 shut_noshut.scp

    trigger 6
     type reboot
     script 1 tunnel0_down.scp
     script 2 act_ping-poll_2.scp
     script 3 act_tri.scp
     script 4 dis_act_ping-poll_1.scp
    !
    ip dns forwarding
    !
    end

## ルーターのトリガースクリプト

■ tunnel0_down.scp

    enable
    configure terminal
    no ip route 192.168.100.0/24 tunnel0

■ tunnel0_up.scp

    enable
    configure terminal
    ip route 192.168.100.0/24 tunnel0

■ act_ping-poll_2.scp

    enable
    configure terminal
    ping-poll 2
    active

■ dis_ping-poll_2.scp

    enable
    configure terminal
    ping-poll 2
    no active

■ act_tri.scp

    enable
    configure terminal
    trigger 5
    active
    ddns-update-method V6UPDATE
    update-interval 10

■ dis_tri.scp

    enable
    configure terminal
    trigger 5
    no active
    ddns-update-method V6UPDATE
    update-interval 60

■ shut_noshut.scp

    enable
    configure terminal
    interface eth0
    shutdown
    no shutdown

■ dis_act_ping-poll_1.scp

    enable
    configure terminal
    ping-poll 1
    no active
    active

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T