[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# aaa authentication isakmp

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`(config)# aaa authentication isakmp default group SERVER`

`(config)# no aaa authentication isakmp default`

マルチポイントIPsecトンネルインターフェース、マルチポイントGREトンネルインターフェースのISAKMP認証で使用するRADIUS認証サーバーを指定する。
no形式で実行した場合はISAKMP認証で使用するRADIUS認証サーバーの設定を削除する。
初期設定は未設定。

### パラメーター

`default` | システム全体に適用されるデフォルトの認証サーバーリストを指定する
`group SERVER :=` | `group {radius|GROUPNAME}`
| 認証要求の送信先RADIUSサーバー。次のいずれかを選択する
| `radius` | radius-server hostコマンドで設定したすべてのRADIUSサーバーを順に試行する
| `GROUPNAME` | 指定したサーバーグループ（aaa group server radiusコマンドで作成）に所属するRADIUSサーバーだけを順に試行する

### 使用例

■ ISAKMP認証で使用するRADIUS認証サーバーとして、radius-server hostコマンドで登録したRADIUSサーバーを使うよう設定する。

    awplus(config)# aaa authentication isakmp default group radius ↓

■ ISAKMP認証で使用するRADIUS認証サーバーとして、サーバーグループsrv4isakmp所属のRADIUSサーバーを使うよう設定する。

    awplus(config)# aaa authentication isakmp default group srv4isakmp ↓

■ ISAKMP認証で使用するRADIUS認証サーバーの設定を削除する。

    awplus(config)# aaa authentication isakmp default ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはマルチポイントIPsecトンネルインターフェース、マルチポイントGREトンネルインターフェースでのみ有効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- aaa authentication isakmp（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

aaa group server radius（グローバルコンフィグモード）
configuration-attribute（ISAKMPプロファイルモード）
local authentication（ISAKMPプロファイルモード）
radius-server host（グローバルコンフィグモード）
remote authentication（ISAKMPプロファイルモード）
show interface（非特権EXECモード）
tunnel mode gre multipoint（インターフェースモード）
tunnel mode ipsec multipoint（インターフェースモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T