[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# ip igmp

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP

`(config-if)# [no] ip igmp`

対象インターフェースでIGMP Querier機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、対象インターフェースのIGMP関連設定（IGMPプロキシーを含む）をすべて削除し、初期設定に戻す。

### 使用例

■ eth0インターフェースでIGMP Querier機能を有効にする。

    awplus(config)# interface eth0 ↓
    awplus(config-if)# ip igmp ↓

■ eth1インターフェースのIGMP関連設定をすべて初期状態に戻す。

    awplus(config)# interface eth1 ↓
    awplus(config-if)# no ip igmp ↓

### 注意・補足事項

■ マルチキャストルーティングを行うインターフェース（PIM-SM、IGMPプロキシーを有効化する各インターフェース）では、原則としてPIM-SM、IGMPプロキシーとIGMPをペアで設定すること。
■ 本コマンドをno形式で実行した場合は、対象インターフェースのIGMP関連設定（IGMPプロキシーを含む）がすべて削除され、結果的にIGMP関連設定が初期状態に戻るので注意すること。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip igmp（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip igmp mroute-proxy（インターフェースモード）
ip igmp proxy-service（インターフェースモード）
ip multicast-routing（グローバルコンフィグモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ip igmp groups（非特権EXECモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T