[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# neighbor peer-group(add)

モード: BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router-af)# [no] neighbor X:X::X:X peer-group GROUPNAME`

（IPv6）BGPピアグループに指定したIPv6 BGPピアを追加する。
no形式で実行した場合はBGPピアグループから指定したIPv6 BGPピアを削除する。

### パラメーター

`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名。neighbor peer-group(create)コマンドで作成済み、かつ、neighbor remote-asコマンドで所属AS指定済みのグループ名を指定すること

### 使用例

■ BGPピアグループINT6（所属AS：65020）にBGPピア2001:db8:2222:10::5と2001:db8:2222:10::8を追加する。

    awplus(config-router)# neighbor INT6 peer-group ↓
    awplus(config-router)# neighbor INT6 remote-as 65020 ↓
    awplus(config-router)# address-family ipv6 ↓
    awplus(config-router-af)# neighbor INT6 activate ↓
    awplus(config-router-af)# neighbor 2001:db8:2222:10::5 peer-group INT6 ↓
    awplus(config-router-af)# neighbor 2001:db8:2222:10::8 peer-group INT6 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめneighbor peer-group(create)コマンドでBGPピアグループ名を定義し、neighbor remote-asコマンドで該当グループの所属ASを指定しておく必要がある。また、neighbor activateコマンド（BGP IPv6アドレスファミリーモード）で該当グループとのIPv6経路交換を有効化しておく必要もある。

### コマンドツリー

    address-family ipv6 (BGPモード)
        |
        +- neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

neighbor activate（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T