[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# 設定例集#64: ダイナミックDNSサービスを利用したホスト名（FQDN）によるフレッツ網内VPN接続（ブリッジング構成）

本設定例では、ソフトイーサ社が提供する「OPEN IPv6 ダイナミック DNS for フレッツ・光ネクスト」サービスを利用して、フレッツ・光ネクスト網内のIPv6折り返し通信でL2TPv3 + IPsec VPNを構築し、拠点間をレイヤー2で接続する手順を説明します。
IPv6ネットワーク上にVPNを構築するには接続先VPNルーターのグローバルIPv6アドレスを指定する必要がありますが、ダイナミックDNSサービスを利用すれば、VPNの接続先をIPv6アドレスではなく、ダイナミックDNSサービスサイトに登録したホスト名（FQDN）で指定できるようになります。これにより、すべての拠点が動的IPv6アドレスの場合でも、VPNを構築できるようになります。
ルーターは起動時に自身のWAN側インターフェース情報（IPv6アドレス）をダイナミックDNSサーバーに登録します。そして、その後IPv6アドレスが変更されたときには、自動的に登録アドレスを更新します。これにより、DNSサーバーはつねにルーターのホスト名に対応する最新のIPv6アドレスを保持することができます。
本例ではルーターAを本製品とし、ルーターBは弊社AT-AR4050Sを想定しています。

## 構成

| ルーターA （本社） （本製品） | ルーターB （支社） （AR4050S）
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1 | eth1
WAN側（eth1）IPv6アドレス | 自動設定（SLAAC） | 自動設定（SLAAC）
LAN側（br1）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.10.2/24
IKEフェーズ1（ISAKMP）設定
IKEバージョン | IKEv2
ローカルID | sample1.i.open.ad.jp | sample2.i.open.ad.jp
リモートID | sample2.i.open.ad.jp | sample1.i.open.ad.jp
ダイナミックDNSサービス情報
更新専用URL* | http://ddnsapi-v6.open.ad.jp/api/renew/?ABCDEFGHIJKLMNOPQR | http://ddnsapi-v6.open.ad.jp/api/renew/?RQPONMLKJIHGFEDCBA
ホスト名（FQDN） | sample1.i.open.ad.jp | sample2.i.open.ad.jp
* ルーターが取得したIPv6アドレスを「OPEN IPv6 ダイナミック DNS for フレッツ・光ネクスト」サービスに登録したホスト名（FQDN）と関連付けるには、「専用更新URL」を使用します。 * ルーターが使用するホスト名（FQDN）や専用更新URLは、あらかじめ取得してあるものとします。

[事前共有鍵]

- ルーターA・B間: secret

■ ダイナミックDNSサーバーへのIPv6アドレス登録（更新）までの流れ：

1. ルーターA、Bは、ダイナミックDNSサーバーのIPv6アドレス情報を知るため、DHCPv6で取得したDNSサーバー宛に名前解決を行います。
2. ダイナミックDNSクライアント機能により自身のIPv6アドレスをダイナミックDNSサーバーへ通知します。

■ IPsec通信開始までの流れ：

1. 対向機器のLAN側IPアドレス宛ての通信が発生すると、ルーターのトンネルインターフェースに設定されている宛先FQDNアドレスの名前解決をするため、DHCPv6で取得したDNSサーバー宛に問い合わせを行います。
2. 名前解決後、取得したIPv6アドレス情報でIPsecの接続を開始します。

■ 障害 復旧時：

1. ルーターA、Bで通信断が発生すると、IPsec DPDが動作しタイムアウト後にSAを削除します。
2. ルーターA、BはダイナミックDNSクライアント機能により1分間隔で自身のIPv6アドレスをダイナミックDNSサーバーへ通知します。
3. ルーターのトンネルインターフェースに設定されている宛先FQDNアドレスの名前解決をするため、DHCPv6で取得したDNSサーバー宛に問い合わせを行います。
4. 名前解決後、取得したIPv6アドレス情報でIPsecの接続を開始します。

## AT-NFV-APLの事前設定

本設定例は、あらかじめ AT-NFV-APL側で以下のような設定を行っていることを前提としています。
使用するインターフェースの番号や数は適宜変更してかまいません。
事前設定の流れについては「AT-NFV-APL」/「準備」をご覧ください。

> Note

> > 10ポート構成（eth1～eth10）のAT-NFV-APL-GTXを想定した例になっていますので、6ポート（eth1～eth6）構成のAT-NFV-APL-GTをご使用の場合は、使用するポートを適宜読み替えてください。

### 管理IPアドレス

詳細は「AT-NFV-APL」/「ネットワーク基本設定」をご覧ください。

インターフェース | IPアドレス
br0 | 192.168.1.1/24

### ブリッジ

詳細は「AT-NFV-APL」/「ネットワーク基本設定」をご覧ください。

ポート | 所属VLAN | ネイティブVLAN
eth1～eth6 | 1 | 1
eth7～eth9 | 10 | 10
eth10 | 未所属

### 仮想インターフェース割り当て

vFirewallアプリケーションインスタンスの初期設定時には、下記のように仮想インターフェースを割り当てます。
詳細は「AT-NFV-APL」/「AW+ vFirewall」をご覧ください。

vFirewallの インターフェース名 | インターフェース タイプ | 外部ネットワーク VLAN ID | ホスト インターフェース | IPv4アドレス
eth0 | Virtual | 1 | - | 192.168.1.254/24
eth1 | Physical | - | eth10 | 未指定
eth2 | Virtual | 10 | - | 未指定

## ルーターA（本製品）の設定

1. ダイナミックDNSクライアント機能を有効にします。これには、ddns enableコマンドを使います。

       ddns enable

2. アップデートサーバーにIPv6アドレスの更新情報を通知するためのダイナミックDNS（DDNS）サービス固有設定を作成します。
   これには、ddns-update-methodコマンドでDDNSアップデートメソッドモードに入り、update-url、update-interval、suppress-ipv4-updatesの各コマンドで具体的なパラメーターを設定します。
   ダイナミックDNSクライアント機能の詳細は「IP付加機能」/「ダイナミックDNSクライアント」をご覧ください。
   ※クエリーパラメーターの開始を表す「`?`」をCLIから入力するには、`Ctrl/V` キーを入力してから `?` を入力してください。単に `?` を入力するとCLIヘルプが表示されてしまうためご注意ください。

       ddns-update-method openddns
        update-url http://ddnsapi-v6.open.ad.jp/api/renew/?ABCDEFGHIJKLMNOPQR
        update-interval 1
        suppress-ipv4-updates

3. WANポートeth1でIPv6のステートレスアドレス自動設定（SLAAC）を有効にします。これにはipv6 enableコマンドを使います。
   この設定により、ルーターから受信したRAのプレフィックス情報にもとづいてeth1のIPv6アドレスが自動設定されます。
   また、DNSサーバーアドレスもDHCPv6サーバーから自動取得します。
   IPv6インターフェースの詳細は「IPv6」/「IPv6インターフェース」をご覧ください。
   さらにアップデートサーバーへのアドレス更新通知のためダイナミックDNSクライアント機能を有効にします。これには、ipv6 ddns-update-methodコマンドを使います。

       interface eth1
        ipv6 enable
        ipv6 ddns-update-method openddns

4. ソフトウェアブリッジ「1」を作成します。これには、bridgeコマンドを使います。
   ブリッジングの詳細は「ブリッジング」/「一般設定」をご覧ください。

       bridge 1

5. ソフトウェアブリッジ「1」にeth2をブリッジポートとして追加します。これにはbridge-groupコマンドを使います。

       interface eth2
        bridge-group 1

6. LAN側インターフェースbr1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface br1
        ip address 192.168.10.1/24

7. 管理用インターフェースeth0のIPアドレスは、AT-NFV-APLの事前設定時に設定済みのため、次のコマンドを手で入力する必要はありません。

       interface eth0
        ip address 192.168.1.254/24

8. IPv6パケット転送機能を有効化します。これにはipv6 forwardingコマンドを使います。

       ipv6 forwarding

9. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private_ipv4」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private_ipv4
        network manage
         ip subnet 192.168.1.0/24
        network lan
         ip subnet 192.168.10.0/24

10. 外部ネットワークを表すゾーン「external_ipv6」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではipv6 subnet、host、ipv6 addressの各コマンドも使います。

        zone external_ipv6
         network wan
          ipv6 subnet ::/0 interface eth1
          host eth1
           ipv6 address dynamic interface eth1

11. ファイアウォールのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    DHCPv6パケットを表すカスタムアプリケーション「dhcpv6」を定義します。

        application dhcpv6
         protocol udp
         dport 546 to 547

12. IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

13. ICMPv6パケットを表すカスタムアプリケーション「icmpv6」を定義します。

        application icmpv6
         protocol ipv6-icmp

14. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         dport 500

15. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 本製品のWAN側インターフェースからのIPv6通信を許可します
    ・rule 20 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 30 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 40 - L2TPパケットを許可します
    ・rule 50 - DHCPv6パケットを許可します
    ・rule 60 - ICMPv6パケットを許可します
    ・rule 100 - 内部から内部へのIPv4通信を許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from external_ipv6.wan.eth1 to external_ipv6
         rule 20 permit isakmp from external_ipv6 to external_ipv6.wan.eth1
         rule 30 permit esp from external_ipv6 to external_ipv6.wan.eth1
         rule 40 permit l2tp from external_ipv6 to external_ipv6.wan.eth1
         rule 50 permit dhcpv6 from external_ipv6 to external_ipv6.wan.eth1
         rule 60 permit icmpv6 from external_ipv6 to external_ipv6.wan.eth1
         rule 100 permit any from private_ipv4 to private_ipv4
         protect

16. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret hostname sample2.i.open.ad.jp

17. L2TPv3トンネルインターフェースtunnel0を作成し、ソフトウェアブリッジ「1」にブリッジポートとして追加します。
    トンネルインターフェースはinterfaceコマンドで作成し、以下の設定を行います。
    ・ソフトウェアブリッジへの追加（bridge-group）
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースにおけるISAKMP 自装置ID（ローカルID）（tunnel local name）
    ・トンネルインターフェースにおけるISAKMP 対向装置ID（リモートID）（tunnel remote name）
    ・トンネルインターフェースのL2TPv3 自装置ID（tunnel local id）
    ・トンネルインターフェースのL2TPv3 対向装置ID（tunnel remote id）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode l2tp v3）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットのフラグメント化を許可（tunnel df）
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、ブリッジングの詳細は「ブリッジング」/「一般設定」を、L2TPv3の詳細は「VPN」/「L2TPv3」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。

        interface tunnel0
         bridge-group 1
         mtu 1500
         tunnel source eth1
         tunnel destination sample2.i.open.ad.jp
         tunnel local name sample1.i.open.ad.jp
         tunnel remote name sample2.i.open.ad.jp
         tunnel local id 1
         tunnel remote id 2
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode l2tp v3 ipv6
         tunnel df clear

18. 以上で設定は完了です。

        end

## ルーターB（AR4050S）の設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. ダイナミックDNSクライアント機能を有効にします。これには、ddns enableコマンドを使います。

       ddns enable

3. アップデートサーバーにIPv6アドレスの更新情報を通知するためのダイナミックDNS（DDNS）サービス固有設定を作成します。
   これには、ddns-update-methodコマンドでDDNSアップデートメソッドモードに入り、update-url、update-interval、suppress-ipv4-updatesの各コマンドで具体的なパラメーターを設定します。
   ダイナミックDNSクライアント機能の詳細は「IP付加機能」/「ダイナミックDNSクライアント」をご覧ください。
   ※クエリーパラメーターの開始を表す「`?`」をCLIから入力するには、`Ctrl/V` キーを入力してから `?` を入力してください。単に `?` を入力するとCLIヘルプが表示されてしまうためご注意ください。

       ddns-update-method openddns
        update-url http://ddnsapi-v6.open.ad.jp/api/renew/?RQPONMLKJIHGFEDCBA
        update-interval 1
        suppress-ipv4-updates

4. WANポートeth1でIPv6のステートレスアドレス自動設定（SLAAC）を有効にします。これにはipv6 enableコマンドを使います。
   この設定により、ルーターから受信したRAのプレフィックス情報にもとづいてeth1のIPv6アドレスが自動設定されます。
   また、DNSサーバーアドレスもDHCPv6サーバーから自動取得します。
   IPv6インターフェースの詳細は「IPv6」/「IPv6インターフェース」をご覧ください。
   さらにアップデートサーバーへのアドレス更新通知のためダイナミックDNSクライアント機能を有効にします。これには、ipv6 ddns-update-methodコマンドを使います。

       interface eth1
        ipv6 enable
        ipv6 ddns-update-method openddns

5. ソフトウェアブリッジ「1」を作成します。これには、bridgeコマンドを使います。
   ブリッジングの詳細は「ブリッジング」/「一般設定」をご覧ください。

       bridge 1

6. ソフトウェアブリッジ「1」にvlan1をブリッジポートとして追加します。これにはbridge-groupコマンドを使います。

       interface vlan1
        bridge-group 1

7. LAN側インターフェースbr1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface br1
        ip address 192.168.10.2/24

8. IPv6パケット転送機能を有効化します。これにはipv6 forwardingコマンドを使います。

       ipv6 forwarding

9. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private_ipv4」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private_ipv4
        network lan
         ip subnet 192.168.10.0/24

10. 外部ネットワークを表すゾーン「external_ipv6」を作成します。
    前記コマンドに加え、ここではipv6 subnet、host、ipv6 addressの各コマンドも使います。

        zone external_ipv6
         network wan
          ipv6 subnet ::/0 interface eth1
          host eth1
           ipv6 address dynamic interface eth1

11. ファイアウォールのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
    これには、application、protocol、dportの各コマンドを使います。
    アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
    DHCPv6パケットを表すカスタムアプリケーション「dhcpv6」を定義します。

        application dhcpv6
         protocol udp
         dport 546 to 547

12. IPsecのESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

        application esp
         protocol 50

13. ICMPv6パケットを表すカスタムアプリケーション「icmpv6」を定義します。

        application icmpv6
         protocol ipv6-icmp

14. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

        application isakmp
         protocol udp
         dport 500

15. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 本製品のWAN側インターフェースからのIPv6通信を許可します
    ・rule 20 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 30 - IPsec（ESP）パケットを許可します
    ・rule 40 - L2TPパケットを許可します
    ・rule 50 - DHCPv6パケットを許可します
    ・rule 60 - ICMPv6パケットを許可します
    ・rule 100 - 内部から内部へのIPv4通信を許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from external_ipv6.wan.eth1 to external_ipv6
         rule 20 permit isakmp from external_ipv6 to external_ipv6.wan.eth1
         rule 30 permit esp from external_ipv6 to external_ipv6.wan.eth1
         rule 40 permit l2tp from external_ipv6 to external_ipv6.wan.eth1
         rule 50 permit dhcpv6 from external_ipv6 to external_ipv6.wan.eth1
         rule 60 permit icmpv6 from external_ipv6 to external_ipv6.wan.eth1
         rule 100 permit any from private_ipv4 to private_ipv4
         protect

16. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret hostname sample1.i.open.ad.jp

17. L2TPv3トンネルインターフェースtunnel0を作成し、ソフトウェアブリッジ「1」にブリッジポートとして追加します。
    トンネルインターフェースはinterfaceコマンドで作成し、以下の設定を行います。
    ・ソフトウェアブリッジへの追加（bridge-group）
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースにおけるISAKMP 自装置ID（ローカルID）（tunnel local name）
    ・トンネルインターフェースにおけるISAKMP 対向装置ID（リモートID）（tunnel remote name）
    ・トンネルインターフェースのL2TPv3 自装置ID（tunnel local id）
    ・トンネルインターフェースのL2TPv3 対向装置ID（tunnel remote id）
    ・トンネルインターフェースに対するIPsec保護の適用（tunnel protection ipsec）
    ・トンネリング方式（tunnel mode l2tp v3）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットのフラグメント化を許可（tunnel df）
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、ブリッジングの詳細は「ブリッジング」/「一般設定」を、L2TPv3の詳細は「VPN」/「L2TPv3」を、IPsecの詳細は「VPN」/「IPsec」をご覧ください。

        interface tunnel0
         bridge-group 1
         mtu 1500
         tunnel source eth1
         tunnel destination sample1.i.open.ad.jp
         tunnel local name sample2.i.open.ad.jp
         tunnel remote name sample1.i.open.ad.jp
         tunnel local id 2
         tunnel remote id 1
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode l2tp v3 ipv6
         tunnel df clear

18. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

■ 設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config ↓
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory ↓
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

■ ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5 ↓

■ 記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall ↓

## ルーターA（本製品）のコンフィグ

    !
    ddns enable
    !
    ddns-update-method openddns
     update-url http://ddnsapi-v6.open.ad.jp/api/renew/?ABCDEFGHIJKLMNOPQR
     update-interval 1
     suppress-ipv4-updates
    !
    interface eth1
     ipv6 enable
     ipv6 ddns-update-method openddns
    !
    bridge 1
    !
    interface eth2
     bridge-group 1
    !
    interface br1
     ip address 192.168.10.1/24
    !
    interface eth0
     ip address 192.168.1.254/24
    !
    ipv6 forwarding
    !
    zone private_ipv4
     network manage
      ip subnet 192.168.1.0/24
     network lan
      ip subnet 192.168.10.0/24
    !
    zone external_ipv6
     network wan
      ipv6 subnet ::/0 interface eth1
      host eth1
       ipv6 address dynamic interface eth1
    !
    application dhcpv6
     protocol udp
     dport 546 to 547
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application icmpv6
     protocol ipv6-icmp
    !
    application isakmp
     protocol udp
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from external_ipv6.wan.eth1 to external_ipv6
     rule 20 permit isakmp from external_ipv6 to external_ipv6.wan.eth1
     rule 30 permit esp from external_ipv6 to external_ipv6.wan.eth1
     rule 40 permit l2tp from external_ipv6 to external_ipv6.wan.eth1
     rule 50 permit dhcpv6 from external_ipv6 to external_ipv6.wan.eth1
     rule 60 permit icmpv6 from external_ipv6 to external_ipv6.wan.eth1
     rule 100 permit any from private_ipv4 to private_ipv4
     protect
    !
    crypto isakmp key secret hostname sample2.i.open.ad.jp
    !
    interface tunnel0
     bridge-group 1
     mtu 1500
     tunnel source eth1
     tunnel destination sample2.i.open.ad.jp
     tunnel local name sample1.i.open.ad.jp
     tunnel remote name sample2.i.open.ad.jp
     tunnel local id 1
     tunnel remote id 2
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode l2tp v3 ipv6
     tunnel df clear
    !
    end

## ルーターB（AR4050S）のコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    ddns enable
    !
    ddns-update-method openddns
     update-url http://ddnsapi-v6.open.ad.jp/api/renew/?RQPONMLKJIHGFEDCBA
     update-interval 1
     suppress-ipv4-updates
    !
    interface eth1
     ipv6 enable
     ipv6 ddns-update-method openddns
    !
    bridge 1
    !
    interface vlan1
     bridge-group 1
    !
    interface br1
     ip address 192.168.10.2/24
    !
    ipv6 forwarding
    !
    zone private_ipv4
     network lan
      ip subnet 192.168.10.0/24
    !
    zone external_ipv6
     network wan
      ipv6 subnet ::/0 interface eth1
      host eth1
       ipv6 address dynamic interface eth1
    !
    application dhcpv6
     protocol udp
     dport 546 to 547
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application icmpv6
     protocol ipv6-icmp
    !
    application isakmp
     protocol udp
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from external_ipv6.wan.eth1 to external_ipv6
     rule 20 permit isakmp from external_ipv6 to external_ipv6.wan.eth1
     rule 30 permit esp from external_ipv6 to external_ipv6.wan.eth1
     rule 40 permit l2tp from external_ipv6 to external_ipv6.wan.eth1
     rule 50 permit dhcpv6 from external_ipv6 to external_ipv6.wan.eth1
     rule 60 permit icmpv6 from external_ipv6 to external_ipv6.wan.eth1
     rule 100 permit any from private_ipv4 to private_ipv4
     protect
    !
    crypto isakmp key secret hostname sample1.i.open.ad.jp
    !
    interface tunnel0
     bridge-group 1
     mtu 1500
     tunnel source eth1
     tunnel destination sample1.i.open.ad.jp
     tunnel local name sample2.i.open.ad.jp
     tunnel remote name sample1.i.open.ad.jp
     tunnel local id 2
     tunnel remote id 1
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode l2tp v3 ipv6
     tunnel df clear
    !
    end

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T