[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# neighbor send-community

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} send-community`

（IPv4）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対して、COMMUNITIES属性を送信するよう設定する。
no形式で実行した場合はCOMMUNITIES属性を送信しないよう設定する。
初期設定では送信する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、対象ピアとの経路交換が有効になっていないと実行できない。適宜 neighbor activateコマンド（BGPモード）を実行してから設定を行うこと。経路交換の有効化については、解説編を参照。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor send-community（BGPモード）

### 関連コマンド

match community（ルートマップモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
route-map（グローバルコンフィグモード）
set comm-list delete（ルートマップモード）
set community（ルートマップモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T