[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# neighbor transparent-nexthop

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} transparent-nexthop`

（IPv4/IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに経路情報を通知するとき、NEXT_HOP属性を書き換えないように設定する。
本コマンドはneighbor attribute-unchangedコマンド（BGPモード）、neighbor attribute-unchangedコマンド（BGP IPv6アドレスファミリーモード）でnext-hopオプションを指定するのと同じ効果を持ち、ランニングコンフィグ中では「neighbor attribute-unchanged next-hop」に自動変換される。本コマンドにはno形式がないので、設定を解除したいときは、前記コマンドをno形式で実行すること。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、対象ピアとの経路交換が有効になっていないと実行できない。適宜 neighbor activateコマンド（BGPモード）、neighbor activateコマンド（BGP IPv6アドレスファミリーモード）を実行してから設定を行うこと。経路交換の有効化については、解説編を参照。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor transparent-nexthop（BGPモード）

### 関連コマンド

neighbor attribute-unchanged（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor attribute-unchanged（BGPモード）
neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T