[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# ip igmp version

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP

`(config-if)# ip igmp version <1-3>`

`(config-if)# no ip igmp version`

対象インターフェースで使用するIGMPのバージョンを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-3>` | IGMPバージョン。初期値は3

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip igmp version（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip igmp（インターフェースモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T