[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# keepalive

モード: インターフェースモード
カテゴリー: PPP / 一般設定

`(config-if)# keepalive [interval <1-600> & attempts <1-10>]`

`(config-if)# no keepalive`

対象PPPインターフェースにおいて、LCP EchoパケットによるPPP接続の状態監視を有効化する。また、有効化と同時に動作オプションを指定することも可能。
no形式で実行した場合はPPP接続の状態監視を無効化する。
初期設定は無効。

### パラメーター

`interval <1-600>` | LCP Echoパケットの送信間隔（秒）。省略時は10
`attempts <1-10>` | LCP Echoの連続失敗回数。ここで指定した回数連続してEcho Replyが戻ってこなかったらリンクダウンと判断してPPP接続を切断し、再接続を試みる。省略時は3

### 使用例

■ ppp0インターフェースでLCP EchoパケットによるPPP接続の状態監視を有効化する。

    awplus(config)# interface ppp0 ↓
    awplus(config-if)# keepalive ↓

■ ppp1インターフェースでLCP EchoパケットによるPPP接続の状態監視を有効化する。ここではオプションパラメーターにより、Echoパケットの送信間隔は20秒、リンクダウンと判断するまでの回数は5回に設定している。

    awplus(config)# interface ppp1 ↓
    awplus(config-if)# keepalive interval 20 attempts 5 ↓

■ ppp1インターフェースでLCP EchoパケットによるPPP接続の状態監視を無効化する。

    awplus(config)# interface ppp1 ↓
    awplus(config-if)# no keepalive ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPPPインターフェース（pppX）でのみ有効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- keepalive（インターフェースモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T