[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# passive-interface

モード: RIPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-router)# [no] passive-interface IFNAME`

指定したIPインターフェースをRIPのパッシブインターフェースに設定する。
パッシブインターフェースではRIPパケットの受信のみを行い、ブロードキャストやマルチキャストによる送信は行わない（neighborコマンドで指定したRIPルーターへのユニキャスト送信は行う）。
no形式で実行した場合は、指定したインターフェースをパッシブインターフェースでない通常のRIPインターフェースに戻す。

### パラメーター

`IFNAME` | IPインターフェース名

### 使用例

■ eth1、eth2でRIPを有効にする。eth2はパッシブインターフェースに設定する。これにより、eth2からはRIPパケットが送信されなくなる。ただし、eth1からは、eth2の直結経路が通知される。また、eth2で受信したRIPパケット内の経路情報もeth1から通知される。

    awplus(config)# router rip ↓
    awplus(config-router)# passive-interface eth2 ↓
    awplus(config-router)# network eth1 ↓
    awplus(config-router)# network eth2 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。
■ パッシブインターフェースを設定する場合、本コマンドでインターフェースを指定するだけでなく、networkコマンドを実行して該当インターフェースの直結ネットワークがRIPの通知対象になるよう設定しておく必要があるので注意。
■ パッシブインターフェースであっても、neighborコマンドで指定されたRIPルーターへはユニキャストのRIPパケットが送信される。

### コマンドツリー

    router rip (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- passive-interface（RIPモード）

### 関連コマンド

neighbor（RIPモード）
network（RIPモード）
show ip rip interface（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T