[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# match tag

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# match tag <0-4294967295>`

`(config-route-map)# no match tag`

（OSPF用）ルートマップエントリーにmatch tag節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからmatch tag節を削除する。
match tag節は、OSPF外部経路のタグ値によってルートマップエントリーのマッチを行うもの。タグ値が指定値と等しい場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。値が異なる場合は非マッチとなり、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

### パラメーター

`<0-4294967295>` | 外部経路タグ値

### コマンドツリー

    route-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- match tag（ルートマップモード）

### 関連コマンド

show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T