[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# show traffic-control interface

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`# show traffic-control interface [IFNAME]`

QoS機能の設定をインターフェースごとに表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名。指定時は該当インターフェースだけが対象となる。省略時はQoS機能が有効なすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

■ QoS機能の設定をインターフェースごとに表示する。

    awplus# show traffic-control interface  ↓
    Traffic Control Interface Information

    eth1:
      Applied policy:       A
      Virtual bandwidth:    Not set (optional)
      System bandwidth:     5%
      Packet overhead:      0 Bytes

    eth2:
      Applied policy:       A
      Virtual bandwidth:    2000 kbit
      System bandwidth:     5%
      Packet overhead:      24 Bytes (Ethernet transport layer)

表 1
Applied policy | 適用されているQoSポリシー名
Virtual bandwidth | 仮想帯域
Packet overhead | 帯域計算時に加算するオーバーヘッド量

### 関連コマンド

interface（トラフィックコントロールモード）
rule（トラフィックコントロールモード）
show traffic-control rule（特権EXECモード）
traffic-control（グローバルコンフィグモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T