[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# dport

モード: アプリケーションモード
カテゴリー: UTM / アプリケーション定義

`(config-application)# [no] dport <1-65535>`

`(config-application)# [no] dport <1-65535> to <1-65535>`

`(config-application)# [no] dport <1-65535> to max`

`(config-application)# [no] dport any`

対象アプリケーションの通信に合致するTCP/UDPの終点ポート（範囲指定も可能）を追加する。
no形式で実行した場合は指定した終点ポートを削除する。
初期状態は未設定。

### パラメーター

`<1-65535>` | 終点ポートを1つだけ指定するときの書式
`<1-65535> to <1-65535>` | 終点ポートを範囲指定するときの書式。「下限値 to 上限値」の形で指定する。下限値が上限値より大きい場合はエラーになる
`<1-65535> to max` | 終点ポートの範囲指定において上限値が65535のときは「to 65535」の代わりに「to max」と書くこともできる
`any` | すべてのポート。対象アプリケーションのトラフィックを識別するにあたり、終点ポートの情報を使わないことを示す

### 使用例

■ アプリケーションmydbの終点ポートとしてTCP 8704を指定する。

    awplus(config)# application mydb ↓
    awplus(config-application)# protocol tcp ↓
    awplus(config-application)# dport 8704 ↓

■ アプリケーションmystreamの終点ポートとしてUDP 50000～50099と51024を指定する。

    awplus(config)# application mystream ↓
    awplus(config-application)# protocol udp ↓
    awplus(config-application)# dport 50000 to 50099 ↓
    awplus(config-application)# dport 51024 ↓

■ アプリケーションmystreamの終点ポート指定からUDP 51024を削除する。

    awplus(config)# application mydb ↓
    awplus(config-application)# no dport 51024 ↓

### 注意・補足事項

■ 1つのアプリケーション定義において、終点ポートおよび終点ポート範囲は複数指定できる。その場合、指定したうちのどれか1つに合致すれば終点ポートのマッチは成功する。
■ 1つのアプリケーション定義で指定可能な終点ポートおよび終点ポート範囲の数は、以下に述べる数え方で 15カウントまでがサポート対象となる。

- 終点ポートを1つだけ指定 → 1カウント

      dport 50001          // 1つだけ指定
      dport 50001 to 50001 // 範囲指定であっても下限と上限が同じ場合はコンフィグ上1つだけの指定に自動変換される

- 終点ポートを範囲指定 → 2カウント

      dport 50001 to 50010 // 通常の範囲指定
      dport 50001 to max   // キーワード max はコンフィグ上 65535 に自動変換される

■ 本コマンド未設定時はanyを指定したときと同じ動作、すなわち「すべてのポート」になる。

### コマンドツリー

    application (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- dport（アプリケーションモード）

### 関連コマンド

protocol（アプリケーションモード）
show application（特権EXECモード）
show application detail（特権EXECモード）
sport（アプリケーションモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T