[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# neighbor

モード: RIPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-router)# [no] neighbor A.B.C.D`

RIPルーターのIPアドレスを指定する。本コマンドで指定したRIPルーターには、RIPパケットがユニキャストで送信される。
no形式で実行した場合はRIPルーターのIPアドレスを削除する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | RIPルーターのIPアドレス

### 使用例

■ vlan10（192.168.10.0/24）上のRIPルーター192.168.10.3に対し、RIPパケットをユニキャストで送信するよう設定する。ここではvlan10をパッシブインターフェースに設定して、vlan10からのRIPマルチキャストは停止させている。

    awplus(config)# router rip ↓
    awplus(config-router)# passive-interface vlan10 ↓
    awplus(config-router)# network vlan10 ↓
    awplus(config-router)# network vlan20 ↓
    awplus(config-router)# neighbor 192.168.10.3 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。
■ パッシブインターフェースであっても、本コマンドで指定したRIPルーターへはユニキャストのRIPパケットが送信される。

### コマンドツリー

    router rip (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor（RIPモード）

### 関連コマンド

passive-interface（RIPモード）
show ip protocols rip（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T