[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# map6to4

モード: NAT46マッピングモード
カテゴリー: IPv6 / NAT46・NAT64

`(config-4to6-mapping)# [no] map6to4 single X:X::X:X A.B.C.D`

`(config-4to6-mapping)# [no] map6to4 subnet X:X::X:X/M A.B.C.D/M`

NAT46・NAT64におけるIPv6端末のアドレス変換ルール（6to4マッピング）をスタティックに追加する。
no形式で実行した場合は、指定した変換ルールを削除する。
本コマンドで設定した変換ルールは

- IPv4 → IPv6 通信では終点アドレス
- IPv6 → IPv4 通信では始点アドレス

に適用される。
なお、DNSサーバーにIPv6端末の実IPv6アドレス（AAAAレコード）と仮想IPv4アドレス（Aレコード）が登録されている場合は、DNSリレーのDNS46機能（ip dns forwarding dns46）を使用することで、6to4マッピングをダイナミックに登録させることができる。その場合、本コマンドで6to4マッピングをスタティック登録する必要はない。
ただし、IPv6端末側から通信を開始するケースではスタティック登録が必要になる。

### パラメーター

`single` | 1つのIPv4アドレスを1つのIPv6アドレスに一対一で変換する
`X:X::X:X` | 一対一変換におけるIPv6アドレス（IPv4→IPv6通信では変換後、逆向きの通信では変換前。IPv6端末の実IPv6アドレス）
`A.B.C.D` | 一対一変換におけるIPv4アドレス（IPv4→IPv6通信では変換前、逆向きの通信では変換後。IPv6端末の仮想IPv4アドレス）
`subnet` | 96ビットのプレフィックスに32ビットのIPv4アドレスを結合することで、指定したIPv4サブネット全体を変換する。この変換方式は、IPv6端末の実IPv6アドレスの末尾32ビットに、NAT46変換後の仮想IPv4アドレスが埋め込まれていることを前提としている
`X:X::X:X/M` | サブネット変換におけるIPv6アドレスプレフィックス（IPv4→IPv6通信では変換後、逆向きの通信では変換前。IPv6端末の実IPv6アドレスプレフィックス）。プレフィックス長（M）には96を指定すること
`A.B.C.D/M` | サブネット変換におけるIPv4アドレス範囲（IPv4→IPv6通信では変換前、逆向きの通信では変換後。IPv6端末の仮想IPv4アドレス範囲）

### 使用例

■ IPv6端末 2001:db8:20:20::11 を仮想的なIPv4アドレス 10.6.6.11 に変換する6to4マッピングをスタティック登録する。

    awplus(config)# 4to6-mapping test ↓
    awplus(config-4to6-mapping)# map6to4 single 2001:db8:20:20::11 10.6.6.11 ↓

■ 前記6to4マッピングを削除する。

    awplus(config)# 4to6-mapping test ↓
    awplus(config-4to6-mapping)# no map6to4 single 2001:db8:20:20::11 10.6.6.11 ↓

### 注意・補足事項

■ 一対一（single）変換の動作

■ サブネット（subnet）変換の動作

### コマンドツリー

    4to6-mapping (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- map6to4（NAT46マッピングモード）

### 関連コマンド

map4to6（NAT46マッピングモード）
show 4to6-mapping（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T