[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# show ip pim sparse-mode neighbor

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`> show ip pim sparse-mode neighbor [IFNAME [A.B.C.D]] [detail]`

（PIM-SM）隣接ルーターの情報を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名。指定時は、指定したインターフェース上に存在する隣接ルーターだけを表示する
`A.B.C.D` | 隣接ルーターのIPアドレス。インターフェース名を指定した場合のみ指定可能。指定時は指定したIPアドレスを持つ隣接ルーターだけを表示する
`detail` | 詳細な情報を表示する

### 使用例

    awplus> show ip pim sparse-mode neighbor ↓
    Neighbor          Interface          Uptime/Expires    Ver   DR
    Address                                                      Priority/Mode
    192.168.30.254    tunnel1            00:07:14/00:01:39 v2    1 / DR

表 1：オプション未指定時
Neighbor Address | 隣接ルーターのIPアドレス
Interface | 隣接ルーターが存在するインターフェース
Uptime/Expires | 隣接ルーターを発見してからの経過時間 / 隣接ルーターのエントリーが無効になるまでの時間
Ver | PIMのバージョン
DR Priority/Mode | 隣接ルーターのDR（代表ルーター）優先度 / 隣接ルーターがDRかどうか

    awplus> show ip pim sparse-mode neighbor detail ↓
    Nbr 192.168.30.254 (eth2), DR
     Expires in 97 seconds, uptime 00:07:16
     Holdtime: 105 secs, DR priority: 1, Gen ID: -1124676457,

表 2：detailオプション指定時
Nbr | 隣接ルーターのIPアドレス。隣接ルーターがDR（代表ルーター）であるときは、行末に「DR」と表示される
Expires in | 隣接ルーターのエントリーが無効になるまでの時間
uptime | 隣接ルーターを発見してからの経過時間
Holdtime | 隣接ルーターのHello Holdtime
DR priority | 隣接ルーターのDR優先度
Gen ID | 隣接ルーターのGeneration ID

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

### 関連コマンド

ip pim dr-priority（インターフェースモード）
ip pim hello-holdtime（インターフェースモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T