[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# atmf network-name

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# atmf network-name NAME`

`(config)# no atmf network-name`

AMFネットワーク名を設定する。
no形式で実行した場合は、AMFネットワーク名の設定を削除する。
初期状態では未設定。
ただし、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）では、スタートアップコンフィグなしの状態で起動した場合、本コマンドが自動的に投入され、AMFネットワーク名が「default」に設定される。

### パラメーター

`NAME` | AMFネットワーク名。最大15文字。大文字小文字を区別する。使用可能な文字は半角英数字とハイフン（"-"）、アンダースコア（"_"）のみ

### 使用例

■ AMFネットワーク名を「AMF001」に設定する。

    SBx81(config)# atmf network-name AMF001 ↓

### 注意・補足事項

■ AMFネットワーク名はすべてのマスターとメンバーで同じ文字列に設定しなくてはならない。ネットワーク名は大文字小文字を区別するため、「AMF001」、「Amf001」、「amf001」がいずれも異なるネットワーク名と見なされる点にも注意。AMFネットワーク名の設定を間違えると、設定を間違えたノードが（再起動後に）孤立状態となるため注意すること。
■ マスターの設定についてはatmf masterコマンドを参照。
■ ノードが参加できるAMFネットワークは1つだけ。
■ AMFネットワーク名はワーキングセットプロンプトの先頭に表示されるため、あまり長い名前を付けるとCLIの可読性が落ちるので注意。
■ AMFネットワーク名を変更した場合は、設定を保存して再起動すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf network-name（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

hostname（グローバルコンフィグモード）
show atmf（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T