[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# tunnel mode ipsec multipoint

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`(config-if)# tunnel mode ipsec multipoint`

`(config-if)# no tunnel mode`

対象トンネルインターフェースの動作モードをマルチポイントIPsecに設定する。
no形式で実行した場合は動作モードを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では動作モード未指定。
トンネルインターフェースを作成したら必ず本コマンドで動作モードを指定すること。
マルチポイントIPsecトンネルインターフェースの基本仕様および設定項目は下記のとおり。

- デリバリー（外側）プロトコル：IPv4、IPv6
- ペイロード（内側）プロトコル：IPv4
- 上位層モジュール：IPv4（IPv4 over IPv4、IPv4 over IPv6の組み合わせのみサポート）
- 必須設定パラメーター
  - IPsecによる保護（tunnel protection ipsecコマンド）
- オプション設定パラメーター
  - ISAKMP自装置ID（tunnel local nameコマンド）
  - 保護対象パケット（トラフィックセレクター）のローカルアドレス（tunnel local selectorコマンド）

### 使用例

■ トンネルインターフェースtunnel0を作成し、動作モードをマルチポイントIPsecに設定する。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# tunnel mode ipsec multipoint ↓

### 注意・補足事項

■ 通常のIPsecトンネルインターフェースと異なり、マルチポイントIPsecトンネルインターフェースはIPv4、IPv6どちらの接続でも受け入れるが、トンネルインターフェースに設定するアドレス（内側アドレス）はIPv4のみをサポート（IPv4 over IPv4とIPv4 over IPv6構成のみサポート）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel mode ipsec multipoint（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip address（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）
tunnel local name（インターフェースモード）
tunnel local selector（インターフェースモード）
tunnel protection ipsec（インターフェースモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T