[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# default-information originate

モード: RIPngモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（RIPng）

`(config-router)# [no] default-information originate`

RIPng経路表にデフォルト経路（Network: ::/0, Next Hop: ::）を追加する。
no形式で実行した場合は、RIPng経路表からデフォルト経路を削除する。

### 使用例

    awplus(config)# do show ipv6 rip ↓

    Codes: R - RIP, Rc - RIP connected, Rs - RIP static, Ra - RIP aggregated,
           Rcx - RIP connect suppressed, Rsx - RIP static suppressed,
           C - Connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP

       Network                     Next Hop                  If       Met Tag  Time
    R  2001:db8:10::/48            fe80::20a:79ff:fe33:7b43  vlan10     2   0 02:57
    R  2001:db8:20::/48            fe80::20a:79ff:fe33:7b43  vlan10     2   0 02:57
    Rc 2001:db8:3c:10::/64         ::                        vlan10     1   0
    Rc 2001:db8:3c:20::/64         ::                        vlan20     1   0
    Rc 2001:db8:3c:30::/64         ::                        vlan30     1   0

    awplus(config)# router ipv6 rip ↓
    awplus(config-router)# default-information originate ↓

    awplus(config-router)# do show ipv6 rip ↓

    Codes: R - RIP, Rc - RIP connected, Rs - RIP static, Ra - RIP aggregated,
           Rcx - RIP connect suppressed, Rsx - RIP static suppressed,
           C - Connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP

       Network                     Next Hop                  If       Met Tag  Time
    Rs ::/0                        ::                         --        1   0
    R  2001:db8:10::/48            fe80::20a:79ff:fe33:7b43  vlan10     2   0 02:46
    R  2001:db8:20::/48            fe80::20a:79ff:fe33:7b43  vlan10     2   0 02:46
    Rc 2001:db8:3c:10::/64         ::                        vlan10     1   0
    Rc 2001:db8:3c:20::/64         ::                        vlan20     1   0
    Rc 2001:db8:3c:30::/64         ::                        vlan30     1   0

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。

### コマンドツリー

    router ipv6 rip (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- default-information originate（RIPngモード）

### 関連コマンド

redistribute（RIPngモード）
show ipv6 rip（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T