### 全コマンド索引

2 4 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

#### 2 (top)

2fa allow-reuse (グローバルコンフィグモード)
2fa create user (特権EXECモード)
2fa create user email (特権EXECモード)
2fa create user skip-2fa (特権EXECモード)
2fa delete user (特権EXECモード)
2fa email-expiry-time (グローバルコンフィグモード)
2fa email-otp (グローバルコンフィグモード)
2fa email-template (グローバルコンフィグモード)
2fa export user-data (特権EXECモード)
2fa hotp-window-size (グローバルコンフィグモード)
2fa import user-data source (特権EXECモード)
2fa issuer (グローバルコンフィグモード)
2fa label (グローバルコンフィグモード)
2fa max-skew (グローバルコンフィグモード)
2fa radius-email-attribute (グローバルコンフィグモード)
2fa reject-unconfigured-users (グローバルコンフィグモード)
2fa reset scratch-codes (特権EXECモード)
2fa reset skew (特権EXECモード)
2fa self-registration port (グローバルコンフィグモード)
2fa skew-adjust (グローバルコンフィグモード)
2fa totp-window-size (グローバルコンフィグモード)

#### 4 (top)

4to6-mapping (グローバルコンフィグモード)

#### A (top)

aaa accounting commands (グローバルコンフィグモード)
aaa accounting login (グローバルコンフィグモード)
aaa accounting openvpn (グローバルコンフィグモード)
aaa accounting update (グローバルコンフィグモード)
aaa authentication 2fa-registration (グローバルコンフィグモード)
aaa authentication download-portal (グローバルコンフィグモード)
aaa authentication enable (グローバルコンフィグモード)
aaa authentication isakmp (グローバルコンフィグモード)
aaa authentication login (グローバルコンフィグモード)
aaa authentication openvpn (グローバルコンフィグモード)
aaa authorization commands (グローバルコンフィグモード)
aaa authorization config-commands (グローバルコンフィグモード)
aaa group server ldap (グローバルコンフィグモード)
aaa group server radius (グローバルコンフィグモード)
aaa local authentication attempts lockout-time (グローバルコンフィグモード)
aaa local authentication attempts max-fail (グローバルコンフィグモード)
aaa login fail-delay (グローバルコンフィグモード)
accept-invalid-sslcert (DDNSアップデートメソッドモード)
accept-lifetime (キーチェーン・キーモード)
accounting login (ラインモード)
action (Webコントロールモード)
activate (特権EXECモード)
active (トリガーモード)
active (Pingポーリングモード)
address prefix (DHCPv6モード)
address range (DHCPv6モード)
address-family ipv4 (BGPモード)
address-family ipv6 (BGPモード)
advertisement-interval (VRRPモード)
ageing-time (インターフェースモード)
aggregate-address (BGPモード)
aggregate-address (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
alert-thresholding (IPSモード)
alias (インターフェースモード)
application (グローバルコンフィグモード)
application-decision (ポリシーベースルーティングモード)
application-proxy ip-filter (グローバルコンフィグモード)
application-proxy quarantine-vlan (グローバルコンフィグモード)
application-proxy redirect-url (グローバルコンフィグモード)
application-proxy threat-protection (インターフェースモード)
application-proxy threat-protection send-summary (特権EXECモード)
application-proxy whitelist advertised-address (グローバルコンフィグモード)
application-proxy whitelist enable (インターフェースモード)
application-proxy whitelist protection tls (グローバルコンフィグモード)
application-proxy whitelist server (グローバルコンフィグモード)
area authentication (OSPFモード)
area authentication ipsec (OSPFv3モード)
area default-cost (OSPFモード)
area default-cost (OSPFv3モード)
area encryption ipsec (OSPFv3モード)
area filter-list (OSPFモード)
area nssa (OSPFモード)
area range (OSPFモード)
area range (OSPFv3モード)
area stub (OSPFモード)
area stub (OSPFv3モード)
area virtual-link (OSPFモード)
area virtual-link (OSPFv3モード)
area virtual-link authentication ipsec (OSPFv3モード)
area virtual-link encryption ipsec (OSPFv3モード)
area-link (AMFコンテナコンフィグモード)
arp (グローバルコンフィグモード)
arp-loose-check (インターフェースモード)
arp-reply-bc-dmac (インターフェースモード)
atmf amfplus-license-only (グローバルコンフィグモード)
atmf area id (グローバルコンフィグモード)
atmf area password (グローバルコンフィグモード)
atmf authorize (特権EXECモード)
atmf authorize provision (特権EXECモード)
atmf backup (グローバルコンフィグモード)
atmf backup area-masters delete (特権EXECモード)
atmf backup area-masters enable (グローバルコンフィグモード)
atmf backup area-masters now (特権EXECモード)
atmf backup area-masters synchronize (特権EXECモード)
atmf backup bandwidth (グローバルコンフィグモード)
atmf backup delete (特権EXECモード)
atmf backup enable (グローバルコンフィグモード)
atmf backup guests delete (特権EXECモード)
atmf backup guests enable (グローバルコンフィグモード)
atmf backup guests now (特権EXECモード)
atmf backup guests synchronize (特権EXECモード)
atmf backup now (特権EXECモード)
atmf backup redundancy enable (グローバルコンフィグモード)
atmf backup server (グローバルコンフィグモード)
atmf backup stop (特権EXECモード)
atmf backup synchronize (特権EXECモード)
atmf cleanup (特権EXECモード)
atmf container (グローバルコンフィグモード)
atmf container login (特権EXECモード)
atmf controller (グローバルコンフィグモード)
atmf distribute firmware (特権EXECモード)
atmf domain vlan (グローバルコンフィグモード)
atmf enable (グローバルコンフィグモード)
atmf group (グローバルコンフィグモード)
atmf guest-class (グローバルコンフィグモード)
atmf log-verbose (グローバルコンフィグモード)
atmf management subnet (グローバルコンフィグモード)
atmf management vlan (グローバルコンフィグモード)
atmf master (グローバルコンフィグモード)
atmf network-name (グローバルコンフィグモード)
atmf provision (インターフェースモード)
atmf provision node (特権EXECモード)
atmf reboot-rolling (特権EXECモード)
atmf recover (特権EXECモード)
atmf recover guest (特権EXECモード)
atmf recover led-off (特権EXECモード)
atmf recover over-eth (特権EXECモード)
atmf recovery-server (グローバルコンフィグモード)
atmf remote-login (特権EXECモード)
atmf restricted-login (グローバルコンフィグモード)
atmf retry guest-link (特権EXECモード)
atmf secure-mode (グローバルコンフィグモード)
atmf secure-mode certificate expire (特権EXECモード)
atmf secure-mode certificate expiry (グローバルコンフィグモード)
atmf secure-mode certificate renew (特権EXECモード)
atmf secure-mode enable-all (特権EXECモード)
atmf select-area (特権EXECモード)
atmf topology-gui enable (グローバルコンフィグモード)
atmf trustpoint (グローバルコンフィグモード)
atmf virtual-crosslink (グローバルコンフィグモード)
atmf virtual-link (グローバルコンフィグモード)
atmf virtual-link description (グローバルコンフィグモード)
atmf virtual-link protection ipsec (グローバルコンフィグモード)
atmf working-set (特権EXECモード)
atmf-arealink remote-area (インターフェースモード)
atmf-link (インターフェースモード)
attribute (RADIUSサーバー・ユーザーグループモード)
auth-mac-promiscuous (RADIUSサーバーモード)
authentication (RADIUSサーバーモード)
authentication (LDAPサーバーモード)
authorization commands (ラインモード)
auto-cost reference-bandwidth (OSPFv3モード)
auto-summary (BGPモード)

#### B (top)

banner exec (グローバルコンフィグモード)
banner login (グローバルコンフィグモード)
banner motd (グローバルコンフィグモード)
base-dn (LDAPサーバーモード)
bgp aggregate-nexthop-check (グローバルコンフィグモード)
bgp always-compare-med (BGPモード)
bgp bestpath as-path ignore (BGPモード)
bgp bestpath compare-confed-aspath (BGPモード)
bgp bestpath compare-routerid (BGPモード)
bgp bestpath med (BGPモード)
bgp bestpath med remove-recv-med (BGPモード)
bgp bestpath med remove-send-med (BGPモード)
bgp client-to-client reflection (BGPモード)
bgp cluster-id (BGPモード)
bgp confederation identifier (BGPモード)
bgp confederation peers (BGPモード)
bgp damp-peer-oscillation (BGPモード)
bgp default ipv4-unicast (BGPモード)
bgp default local-preference (BGPモード)
bgp deterministic-med (BGPモード)
bgp enforce-first-as (BGPモード)
bgp fast-external-failover (BGPモード)
bgp log-neighbor-changes (BGPモード)
bgp nexthop-trigger delay (グローバルコンフィグモード)
bgp nexthop-trigger enable (グローバルコンフィグモード)
bgp nexthop-trigger-count (BGPモード)
bgp router-id (BGPモード)
bgp scan-time (BGPモード)
bind authenticate root-dn (LDAPサーバーモード)
blacklist (URLフィルターモード)
boot config-file (グローバルコンフィグモード)
bootfile (DHCPモード)
br-address (ソフトワイヤーモード)
bridge (グローバルコンフィグモード)
bridge-group (インターフェースモード)
browser-only (Webリダイレクトモード)
bypass-web-control (Webコントロールモード)

#### C (top)

category (Webコントロールモード)
category action (IPレピュテーションモード)
category action (IPSモード)
cd (特権EXECモード)
circuit-failover (VRRPモード)
cisco-metric-behavior (RIPモード)
cisco-metric-behavior (RIPngモード)
class(htb) (トラフィックコントロール・ポリシーモード)
class(priority) (トラフィックコントロール・ポリシーモード)
class(wrr) (トラフィックコントロール・ポリシーモード)
clear 4to6-mapping (特権EXECモード)
clear aaa local user lockout (特権EXECモード)
clear application-proxy threat-protection (特権EXECモード)
clear arp-cache (特権EXECモード)
clear atmf links (特権EXECモード)
clear atmf links statistics (特権EXECモード)
clear atmf links virtual (特権EXECモード)
clear atmf recovery-file (特権EXECモード)
clear atmf secure-mode certificates (特権EXECモード)
clear atmf secure-mode statistics (特権EXECモード)
clear bgp (特権EXECモード)
clear bgp ipv6 (特権EXECモード)
clear counter ipv6 dhcp-client (特権EXECモード)
clear counter ipv6 dhcp-server (特権EXECモード)
clear exception log (特権EXECモード)
clear firewall connections (特権EXECモード)
clear ip bgp (特権EXECモード)
clear ip dhcp binding (特権EXECモード)
clear ip dns forwarding cache (特権EXECモード)
clear ip igmp (特権EXECモード)
clear ip mroute (特権EXECモード)
clear ip mroute statistics (特権EXECモード)
clear ip multicast route (特権EXECモード)
clear ip ospf process (特権EXECモード)
clear ip pim sparse-mode bsr rp-set (特権EXECモード)
clear ip prefix-list (特権EXECモード)
clear ip rip route (特権EXECモード)
clear ipv6 dhcp binding (特権EXECモード)
clear ipv6 dhcp client (特権EXECモード)
clear ipv6 mld (特権EXECモード)
clear ipv6 mroute (特権EXECモード)
clear ipv6 mroute pim sparse-mode (特権EXECモード)
clear ipv6 mroute statistics (特権EXECモード)
clear ipv6 neighbors (特権EXECモード)
clear ipv6 ospf process (特権EXECモード)
clear ipv6 pim sparse-mode bsr rp-set (特権EXECモード)
clear ipv6 prefix-list (特権EXECモード)
clear ipv6 rip route (特権EXECモード)
clear isakmp sa (特権EXECモード)
clear line vty (特権EXECモード)
clear log (特権EXECモード)
clear mac-filter counter (特権EXECモード)
clear netconf session (特権EXECモード)
clear ping-poll (特権EXECモード)
clear radius local-server statistics (特権EXECモード)
clear snmp-discovery (特権EXECモード)
clear ssh (特権EXECモード)
clear stoat collector session counters (特権EXECモード)
client (PPPoEパススルーモード)
clock timezone (グローバルコンフィグモード)
clone (AMF事前設定EXECモード)
compatible rfc1583 (OSPFモード)
configuration-attribute (ISAKMPプロファイルモード)
configure boot config (AMF事前設定EXECモード)
configure boot system (AMF事前設定EXECモード)
configure terminal (特権EXECモード)
connection-limit (ファイアウォールモード)
connection-log events (グローバルコンフィグモード)
consecutive-probe-loss bad-when (リンク性能プロファイルモード)
consecutive-probe-loss good-when (リンク性能プロファイルモード)
consecutive-probe-loss unreachable-when (リンク性能プロファイルモード)
copy (特権EXECモード)
counters detailed (DPIモード)
create (AMF事前設定EXECモード)
critical-interval (Pingポーリングモード)
crypto ipsec profile (グローバルコンフィグモード)
crypto isakmp key (グローバルコンフィグモード)
crypto isakmp peer (グローバルコンフィグモード)
crypto isakmp profile (グローバルコンフィグモード)
crypto key destroy hostkey (グローバルコンフィグモード)
crypto key destroy userkey (グローバルコンフィグモード)
crypto key generate hostkey (グローバルコンフィグモード)
crypto key generate userkey (グローバルコンフィグモード)
crypto key pubkey-chain knownhosts (グローバルコンフィグモード)
crypto key pubkey-chain userkey (グローバルコンフィグモード)
crypto pki authenticate (特権EXECモード)
crypto pki enroll (特権EXECモード)
crypto pki enroll local-radius-all-users (特権EXECモード)
crypto pki enroll user (特権EXECモード)
crypto pki export pem (特権EXECモード)
crypto pki export pkcs12 (特権EXECモード)
crypto pki import pem (特権EXECモード)
crypto pki import pkcs12 (特権EXECモード)
crypto pki trustpoint (グローバルコンフィグモード)
custom-failure (DDNSアップデートメソッドモード)
custom-success (DDNSアップデートメソッドモード)

#### D (top)

day (トリガーモード)
ddns enable (グローバルコンフィグモード)
ddns-update now (特権EXECモード)
ddns-update-method (グローバルコンフィグモード)
deadtime (サーバーグループモード)
deadtime (LDAPサーバーモード)
default log (グローバルコンフィグモード)
default-action (MACフィルターモード)
default-information originate (RIPモード)
default-information originate (OSPFモード)
default-information originate (RIPngモード)
default-metric (RIPモード)
default-metric (OSPFモード)
default-metric (RIPngモード)
default-metric (OSPFv3モード)
default-protocol-action (MACフィルターモード)
default-router (DHCPモード)
delete (特権EXECモード)
delete (AMF事前設定EXECモード)
delete mail (特権EXECモード)
description (インターフェースモード)
description (ドメインリストモード)
description (STOAT送信先モード)
description (AMFコンテナコンフィグモード)
description (トリガーモード)
description (Pingポーリングモード)
destination (リンク監視プローブモード)
dir (特権EXECモード)
disable (特権EXECモード)
disable (VRRPモード)
discovery (AMFゲストコンフィグモード)
distance (BGPモード)
distance (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
distance (RIPモード)
distance (OSPFモード)
distance (OSPFv3モード)
distribute-list (RIPモード)
distribute-list (OSPFモード)
distribute-list (RIPngモード)
dns-server (DHCPモード)
dns-server (DHCPv6モード)
do (任意のコンフィグモード)
domain (ドメインリストモード)
domain-name (DHCPモード)
domain-name (DHCPv6モード)
download-portal (グローバルコンフィグモード)
download-portal reload (特権EXECモード)
dpd-interval (ISAKMPプロファイルモード)
dpd-timeout (ISAKMPプロファイルモード)
dpi (グローバルコンフィグモード)
dpi categorize (特権EXECモード)
dport (アプリケーションモード)
dscp (リンク監視プローブモード)
dscp (アプリケーションモード)
duplex (インターフェースモード)

#### E (top)

echo (非特権EXECモード)
edit (特権EXECモード)
egress interface (リンク監視プローブモード)
egress-vlan-id (RADIUSサーバー・ユーザーグループモード)
egress-vlan-name (RADIUSサーバー・ユーザーグループモード)
email-attribute (LDAPサーバーモード)
enable (非特権EXECモード)
enable (VRRPモード)
enable (リンク監視プローブモード)
enable (NATモード)
enable (DPIモード)
enable (Webリダイレクトモード)
enable (ダウンロードポータルモード)
enable db-summary-opt (OSPFモード)
enable password (グローバルコンフィグモード)
enable secret (グローバルコンフィグモード)
encapsulation dot1q (インターフェースモード)
encapsulation ppp (インターフェースモード)
end (任意のコンフィグモード)
enrollment (CAトラストポイントモード)
erase factory-default (特権EXECモード)
erase startup-config (特権EXECモード)
exclude app (Webリダイレクトモード)
exclude dst-ip (Webリダイレクトモード)
exclude ip (Webリダイレクトモード)
exclude mac (Webリダイレクトモード)
exclude url (Webリダイレクトモード)
exec-timeout (ラインモード)
exit (任意のモード)
exit-address-family (BGP IPv4アドレスファミリーモード)
exit-address-family (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
expect-html-response (DDNSアップデートメソッドモード)

#### F (top)

fail-count (Pingポーリングモード)
file (ダウンロードポータルモード)
firewall (グローバルコンフィグモード)
firmware-url (AMFゲストコンフィグモード)
flood-local (インターフェースモード)
follow-redirects (DDNSアップデートメソッドモード)

#### G (top)

geoip update-interval (グローバルコンフィグモード)
get-before-submit (DDNSアップデートメソッドモード)
get-params (DDNSアップデートメソッドモード)
group (RADIUSサーバーモード)
group-attribute (LDAPサーバーモード)
group-dn (LDAPサーバーモード)

#### H (top)

help (任意のモード)
help radius-attribute (特権EXECモード)
host (DHCPモード)
host (OSPFモード)
host (LDAPサーバーモード)
host (ゾーン・ネットワークモード)
host-name (DDNSアップデートメソッドモード)
hostname (グローバルコンフィグモード)
hostname (アプリケーションモード)
http listen (グローバルコンフィグモード)
http port (グローバルコンフィグモード)
http secure-listen (グローバルコンフィグモード)
http secure-port (グローバルコンフィグモード)
http tls-version-minimum (グローバルコンフィグモード)
http-enable (AMFゲストコンフィグモード)

#### I (top)

icmp-code (アプリケーションモード)
icmp-type (アプリケーションモード)
identity (AMF事前設定EXECモード)
idle-time (Webリダイレクトモード)
interface (グローバルコンフィグモード)
interface (トラフィックコントロールモード)
interval (リンク監視プローブモード)
ip (Pingポーリングモード)
ip address (インターフェースモード)
ip address (ゾーン・ネットワーク・ホストモード)
ip address dhcp (インターフェースモード)
ip address negotiated (インターフェースモード)
ip as-path access-list (グローバルコンフィグモード)
ip community-list expanded (グローバルコンフィグモード)
ip community-list standard (グローバルコンフィグモード)
ip community-list(expanded) (グローバルコンフィグモード)
ip community-list(standard) (グローバルコンフィグモード)
ip ddns-update-method (インターフェースモード)
ip dhcp bootp ignore (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp globally-authoritative (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp leasequery enable (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp option (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp-client default-route distance (インターフェースモード)
ip dhcp-client request vendor-identifying-specific (インターフェースモード)
ip dhcp-client vendor-identifying-class (インターフェースモード)
ip dhcp-relay agent-option (インターフェースモード)
ip dhcp-relay agent-option checking (インターフェースモード)
ip dhcp-relay agent-option remote-id (インターフェースモード)
ip dhcp-relay information policy (インターフェースモード)
ip dhcp-relay max-message-length (インターフェースモード)
ip dhcp-relay maxhops (インターフェースモード)
ip dhcp-relay server-address (インターフェースモード)
ip dhcp-relay use-client-side-address (グローバルコンフィグモード)
ip directed-broadcast (インターフェースモード)
ip dns forwarding (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding cache (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding dead-time (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding dns46 (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding dns46 subnet (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding dns46(mapping) (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding dns64 (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding domain-list (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding retry (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding source-interface (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding timeout (グローバルコンフィグモード)
ip domain-list (グローバルコンフィグモード)
ip domain-lookup (グローバルコンフィグモード)
ip domain-name (グローバルコンフィグモード)
ip forward-protocol udp (グローバルコンフィグモード)
ip forwarding (グローバルコンフィグモード)
ip helper-address (インターフェースモード)
ip icmp error-interval (グローバルコンフィグモード)
ip igmp (インターフェースモード)
ip igmp last-member-query-count (インターフェースモード)
ip igmp last-member-query-interval (インターフェースモード)
ip igmp mroute-proxy (インターフェースモード)
ip igmp proxy-service (インターフェースモード)
ip igmp querier-timeout (インターフェースモード)
ip igmp query-holdtime (インターフェースモード)
ip igmp query-interval (インターフェースモード)
ip igmp query-max-response-time (インターフェースモード)
ip igmp robustness-variable (インターフェースモード)
ip igmp source-address-check (インターフェースモード)
ip igmp static-group (インターフェースモード)
ip igmp version (インターフェースモード)
ip limited-local-proxy-arp (インターフェースモード)
ip local-proxy-arp (インターフェースモード)
ip mroute (グローバルコンフィグモード)
ip multicast route (グローバルコンフィグモード)
ip multicast route-limit (グローバルコンフィグモード)
ip multicast-routing (グローバルコンフィグモード)
ip name-server (グローバルコンフィグモード)
ip name-server preferred-order (グローバルコンフィグモード)
ip ospf authentication (インターフェースモード)
ip ospf authentication-key (インターフェースモード)
ip ospf cost (インターフェースモード)
ip ospf database-filter (インターフェースモード)
ip ospf dead-interval (インターフェースモード)
ip ospf disable all (インターフェースモード)
ip ospf hello-interval (インターフェースモード)
ip ospf message-digest-key (インターフェースモード)
ip ospf mtu (インターフェースモード)
ip ospf mtu-ignore (インターフェースモード)
ip ospf network (インターフェースモード)
ip ospf priority (インターフェースモード)
ip ospf retransmit-interval (インターフェースモード)
ip ospf transmit-delay (インターフェースモード)
ip pim bsr-candidate (グローバルコンフィグモード)
ip pim cisco-register-checksum (グローバルコンフィグモード)
ip pim crp-cisco-prefix (グローバルコンフィグモード)
ip pim dr-priority (インターフェースモード)
ip pim exclude-genid (インターフェースモード)
ip pim hello-holdtime (インターフェースモード)
ip pim hello-interval (インターフェースモード)
ip pim ignore-rp-set-priority (グローバルコンフィグモード)
ip pim jp-timer (グローバルコンフィグモード)
ip pim nexthop-timer-interval (グローバルコンフィグモード)
ip pim register-rate-limit (グローバルコンフィグモード)
ip pim register-rp-reachability (グローバルコンフィグモード)
ip pim register-source (グローバルコンフィグモード)
ip pim register-suppression (グローバルコンフィグモード)
ip pim rp-address (グローバルコンフィグモード)
ip pim rp-candidate (グローバルコンフィグモード)
ip pim rp-register-kat (グローバルコンフィグモード)
ip pim sparse-mode (インターフェースモード)
ip pim sparse-mode event-queue-length (グローバルコンフィグモード)
ip pim sparse-mode join-prune-batching (グローバルコンフィグモード)
ip pim spt-threshold (グローバルコンフィグモード)
ip pim ssm (グローバルコンフィグモード)
ip policy-route (ポリシーベースルーティングモード)
ip prefix-list (グローバルコンフィグモード)
ip proxy-arp (インターフェースモード)
ip radius require-message-authenticator (グローバルコンフィグモード)
ip radius source-interface (グローバルコンフィグモード)
ip rip authentication key-chain (インターフェースモード)
ip rip authentication mode (インターフェースモード)
ip rip authentication string (インターフェースモード)
ip rip receive version (インターフェースモード)
ip rip receive-packet (インターフェースモード)
ip rip send version (インターフェースモード)
ip rip send-packet (インターフェースモード)
ip rip split-horizon (インターフェースモード)
ip route (グローバルコンフィグモード)
ip subnet (ゾーン・ネットワークモード)
ip summary-address rip (インターフェースモード)
ip tacacs source-interface (グローバルコンフィグモード)
ip tcp adjust-mss (インターフェースモード)
ip tcp timeout established (グローバルコンフィグモード)
ip tcp-timestamp (グローバルコンフィグモード)
ip tftp source-interface (グローバルコンフィグモード)
ip unnumbered (インターフェースモード)
ip unreachables (グローバルコンフィグモード)
ip-reputation (グローバルコンフィグモード)
ip-version (リンク監視プローブモード)
ips (グローバルコンフィグモード)
ipv6 address (インターフェースモード)
ipv6 address (ゾーン・ネットワーク・ホストモード)
ipv6 address autoconfig (インターフェースモード)
ipv6 address dhcp (インターフェースモード)
ipv6 address suffix (インターフェースモード)
ipv6 address(DHCPv6 PD) (インターフェースモード)
ipv6 ddns-update-method (インターフェースモード)
ipv6 dhcp client pd (インターフェースモード)
ipv6 dhcp option (グローバルコンフィグモード)
ipv6 dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
ipv6 dhcp server (インターフェースモード)
ipv6 enable (インターフェースモード)
ipv6 eui64-linklocal (インターフェースモード)
ipv6 forwarding (グローバルコンフィグモード)
ipv6 icmp error-interval (グローバルコンフィグモード)
ipv6 local pool (グローバルコンフィグモード)
ipv6 mld (インターフェースモード)
ipv6 mld last-member-query-count (インターフェースモード)
ipv6 mld last-member-query-interval (インターフェースモード)
ipv6 mld querier-timeout (インターフェースモード)
ipv6 mld query-interval (インターフェースモード)
ipv6 mld query-max-response-time (インターフェースモード)
ipv6 mld robustness-variable (インターフェースモード)
ipv6 mld static-group (インターフェースモード)
ipv6 mld version (インターフェースモード)
ipv6 multicast route (グローバルコンフィグモード)
ipv6 multicast route-limit (グローバルコンフィグモード)
ipv6 multicast-routing (グローバルコンフィグモード)
ipv6 multihoming (インターフェースモード)
ipv6 nd accept-ra-default-routes (インターフェースモード)
ipv6 nd accept-ra-pinfo (インターフェースモード)
ipv6 nd dns search-list (インターフェースモード)
ipv6 nd dns-server (インターフェースモード)
ipv6 nd managed-config-flag (インターフェースモード)
ipv6 nd other-config-flag (インターフェースモード)
ipv6 nd prefix (インターフェースモード)
ipv6 nd prefix auto-advertise (インターフェースモード)
ipv6 nd proxy interface (インターフェースモード)
ipv6 nd ra-interval (インターフェースモード)
ipv6 nd ra-lifetime (インターフェースモード)
ipv6 nd reachable-time (インターフェースモード)
ipv6 nd route-information (インターフェースモード)
ipv6 nd router-preference (インターフェースモード)
ipv6 nd suppress-ra (インターフェースモード)
ipv6 neighbor (グローバルコンフィグモード)
ipv6 ospf authentication ipsec (インターフェースモード)
ipv6 ospf cost (インターフェースモード)
ipv6 ospf dead-interval (インターフェースモード)
ipv6 ospf display route single-line (グローバルコンフィグモード)
ipv6 ospf encryption ipsec (インターフェースモード)
ipv6 ospf hello-interval (インターフェースモード)
ipv6 ospf priority (インターフェースモード)
ipv6 ospf retransmit-interval (インターフェースモード)
ipv6 ospf transmit-delay (インターフェースモード)
ipv6 pim bsr-border (インターフェースモード)
ipv6 pim bsr-candidate (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim cisco-register-checksum (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim crp-cisco-prefix (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim dr-priority (インターフェースモード)
ipv6 pim exclude-genid (インターフェースモード)
ipv6 pim ext-srcs-directly-connected (インターフェースモード)
ipv6 pim hello-holdtime (インターフェースモード)
ipv6 pim hello-interval (インターフェースモード)
ipv6 pim ignore-rp-set-priority (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim jp-timer (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim register-rate-limit (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim register-rp-reachability (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim register-source (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim register-suppression (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim rp embedded (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim rp-address (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim rp-candidate (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim rp-register-kat (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim sparse-mode (インターフェースモード)
ipv6 pim spt-threshold (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim ssm (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim unicast-bsm (インターフェースモード)
ipv6 policy-route (ポリシーベースルーティングモード)
ipv6 prefix-list (グローバルコンフィグモード)
ipv6 rip metric-offset (インターフェースモード)
ipv6 rip split-horizon (インターフェースモード)
ipv6 route (グローバルコンフィグモード)
ipv6 router ospf area (インターフェースモード)
ipv6 router rip (インターフェースモード)
ipv6 subnet (ゾーン・ネットワークモード)
ipv6 tcp adjust-mss (インターフェースモード)
ipv6 tftp source-interface (グローバルコンフィグモード)
ipv6 unreachables (グローバルコンフィグモード)

#### J (top)

jitter bad-above (リンク性能プロファイルモード)

#### K (top)

keepalive (インターフェースモード)
key (キーチェーンモード)
key (STOAT送信先モード)
key chain (グローバルコンフィグモード)
key-string (キーチェーン・キーモード)

#### L (top)

l2tp unmanaged port (グローバルコンフィグモード)
l3-filtering enable (インターフェースモード)
latency bad-above (リンク性能プロファイルモード)
latency good-below (リンク性能プロファイルモード)
ldap-server (グローバルコンフィグモード)
learning (DPIモード)
lease (DHCPモード)
length (ラインモード)
length (Pingポーリングモード)
license update file (特権EXECモード)
license-cert (AMF事前設定EXECモード)
lifetime (CAトラストポイントモード)
lifetime (ISAKMPプロファイルモード)
lifetime (IPsecプロファイルモード)
limits (NAT46マッピングモード)
line vty (グローバルコンフィグモード)
link-address (DHCPv6モード)
linkmon group (グローバルコンフィグモード)
linkmon probe (グローバルコンフィグモード)
linkmon probe-history (グローバルコンフィグモード)
linkmon profile (グローバルコンフィグモード)
load-balancing (リンク監視グループモード)
local authentication (ISAKMPプロファイルモード)
local-proxy-arp (グローバルコンフィグモード)
locate (AMF事前設定EXECモード)
log (グローバルコンフィグモード)
log date-format (グローバルコンフィグモード)
log event-host atmf-topology-event (グローバルコンフィグモード)
log exclude (グローバルコンフィグモード)
log facility (グローバルコンフィグモード)
log host source (グローバルコンフィグモード)
log host startup-delay (グローバルコンフィグモード)
log size (グローバルコンフィグモード)
log time (グローバルコンフィグモード)
log url-requests (URLフィルターモード)
log(filter) (グローバルコンフィグモード)
log-rate-limit nsm (グローバルコンフィグモード)
login authentication (ラインモード)
login-attribute (LDAPサーバーモード)
login-fallback enable (AMFゲストコンフィグモード)
logout (任意のEXECモード)
low-memory restart (グローバルコンフィグモード)

#### M (top)

mac-address (ゾーン・ネットワーク・ホストモード)
mac-filter (グローバルコンフィグモード)
mac-filter-group (インターフェースモード)
mac-learning (インターフェースモード)
mail (特権EXECモード)
mail from (グローバルコンフィグモード)
mail smtpserver (グローバルコンフィグモード)
mail smtpserver authentication (グローバルコンフィグモード)
mail smtpserver port (グローバルコンフィグモード)
mail smtpserver tls (グローバルコンフィグモード)
malware-protection (グローバルコンフィグモード)
map-version (ソフトワイヤーモード)
map4to6 (NAT46マッピングモード)
map6to4 (NAT46マッピングモード)
match (Webコントロール・カテゴリーモード)
match as-path (ルートマップモード)
match community (ルートマップモード)
match interface (ルートマップモード)
match ip address (ルートマップモード)
match ip next-hop (ルートマップモード)
match ipv6 address (ルートマップモード)
match ipv6 next-hop (ルートマップモード)
match metric (ルートマップモード)
match origin (ルートマップモード)
match route-type (ルートマップモード)
match tag (ルートマップモード)
max-concurrent-dd (OSPFモード)
max-concurrent-dd (OSPFv3モード)
max-paths ebgp (BGPモード)
max-paths ebgp (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
max-paths ibgp (BGPモード)
max-paths ibgp (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
max-sessions (PPPoEパススルーモード)
maximum-paths (グローバルコンフィグモード)
member (リンク監視グループモード)
mesh-mode (ソフトワイヤーモード)
method (ソフトワイヤーモード)
mkdir (特権EXECモード)
mode (Webリダイレクトモード)
modeltype (AMFゲストコンフィグモード)
move (特権EXECモード)
move rule (ファイアウォールモード)
move rule (NATモード)
move rule (Webコントロールモード)
move rule (トラフィックコントロールモード)
mtu (インターフェースモード)

#### N (top)

name-check (STOAT送信先モード)
nas (RADIUSサーバーモード)
nas message-authenticator (RADIUSサーバーモード)
nat (グローバルコンフィグモード)
neighbor (RIPモード)
neighbor (OSPFモード)
neighbor (RIPngモード)
neighbor activate (BGPモード)
neighbor activate (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor advertisement-interval (BGPモード)
neighbor allowas-in (BGPモード)
neighbor allowas-in (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor as-origination-interval (BGPモード)
neighbor attribute-unchanged (BGPモード)
neighbor attribute-unchanged (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor capability orf prefix-list (BGPモード)
neighbor capability orf prefix-list (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor capability route-refresh (BGPモード)
neighbor default-originate (BGPモード)
neighbor default-originate (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor description (BGPモード)
neighbor disallow-infinite-holdtime (BGPモード)
neighbor dont-capability-negotiate (BGPモード)
neighbor ebgp-multihop (BGPモード)
neighbor filter-list (BGPモード)
neighbor filter-list (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor interface (BGPモード)
neighbor maximum-prefix (BGPモード)
neighbor maximum-prefix (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor next-hop-self (BGPモード)
neighbor next-hop-self (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor override-capability (BGPモード)
neighbor passive (BGPモード)
neighbor password (BGPモード)
neighbor peer-group(add) (BGPモード)
neighbor peer-group(add) (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor peer-group(create) (BGPモード)
neighbor port (BGPモード)
neighbor prefix-list (BGPモード)
neighbor prefix-list (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor remote-as (BGPモード)
neighbor remove-private-as (BGPモード)
neighbor route-map (BGPモード)
neighbor route-map (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor route-reflector-client (BGPモード)
neighbor send-community (BGPモード)
neighbor send-community (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor shutdown (BGPモード)
neighbor soft-reconfiguration inbound (BGPモード)
neighbor soft-reconfiguration inbound (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor timers (BGPモード)
neighbor transparent-as (BGPモード)
neighbor transparent-nexthop (BGPモード)
neighbor unsuppress-map (BGPモード)
neighbor unsuppress-map (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
neighbor update-source (BGPモード)
neighbor weight (BGPモード)
neighbor weight (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
netconf allow-users (グローバルコンフィグモード)
netconf deny-users (グローバルコンフィグモード)
netconf log (グローバルコンフィグモード)
netconf max-sessions (グローバルコンフィグモード)
netconf resolve-hosts (グローバルコンフィグモード)
network (DHCPモード)
network (BGPモード)
network (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
network (RIPモード)
network (OSPFモード)
network (ゾーンモード)
network synchronization (BGPモード)
network synchronization (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
next-server (DHCPモード)
no crypto pki certificate (特権EXECモード)
normal-interval (Pingポーリングモード)

#### O (top)

obey-form (DDNSアップデートメソッドモード)
option (DHCPモード)
option (DHCPv6モード)
ospf abr-type (OSPFモード)
ospf router-id (OSPFモード)
overflow database (OSPFモード)
overflow database external (OSPFモード)

#### P (top)

passive-interface (RIPモード)
passive-interface (OSPFモード)
passive-interface (RIPngモード)
passive-interface (OSPFv3モード)
password (DDNSアップデートメソッドモード)
password-reset address (グローバルコンフィグモード)
peer neighbor-route (インターフェースモード)
pfs (IPsecプロファイルモード)
ping (非特権EXECモード)
ping-poll (グローバルコンフィグモード)
pki trustpoint (ISAKMPプロファイルモード)
pktloss bad-above (リンク性能プロファイルモード)
policy (トラフィックコントロールモード)
policy-based-routing (グローバルコンフィグモード)
policy-based-routing enable (ポリシーベースルーティングモード)
port (LDAPサーバーモード)
ppp authentication refuse (インターフェースモード)
ppp hostname (インターフェースモード)
ppp ipcp dns (インターフェースモード)
ppp ipcp dns suffix-list (インターフェースモード)
ppp ipcp ip-override (インターフェースモード)
ppp password (インターフェースモード)
ppp service-name (インターフェースモード)
ppp timeout idle (インターフェースモード)
ppp username (インターフェースモード)
pppoe-relay (グローバルコンフィグモード)
preempt-mode (VRRPモード)
preference (リンク性能プロファイルモード)
prefix-delegation pool (DHCPv6モード)
priority (VRRPモード)
probe enable (DHCPモード)
probe packets (DHCPモード)
probe timeout (DHCPモード)
probe type (DHCPモード)
protect (ファイアウォールモード)
protect (IPレピュテーションモード)
protect (IPSモード)
protect (マルウェアプロテクションモード)
protect (Webコントロールモード)
protect (URLフィルターモード)
protocol (アプリケーションモード)
protocol (MACフィルターモード)
provider (DPIモード)
provider (IPレピュテーションモード)
provider (IPSモード)
provider (Webコントロールモード)
provider kaspersky (マルウェアプロテクションモード)
proxy-host (Webリダイレクトモード)
pwd (特権EXECモード)

#### R (top)

radius-server deadtime (グローバルコンフィグモード)
radius-server host (グローバルコンフィグモード)
radius-server key (グローバルコンフィグモード)
radius-server local (グローバルコンフィグモード)
radius-server retransmit (グローバルコンフィグモード)
radius-server timeout (グローバルコンフィグモード)
range (DHCPモード)
reboot (特権EXECモード)
red-curve (トラフィックコントロールモード)
redistribute (BGPモード)
redistribute (BGP IPv6アドレスファミリーモード)
redistribute (RIPモード)
redistribute (OSPFモード)
redistribute (RIPngモード)
redistribute (OSPFv3モード)
reload (特権EXECモード)
remote authentication (ISAKMPプロファイルモード)
repeat (トリガーモード)
repeat-time (Webリダイレクトモード)
replay-window (IPsecプロファイルモード)
restart ipv6 ospf graceful (特権EXECモード)
retransmit (LDAPサーバーモード)
retry-interval (DDNSアップデートメソッドモード)
rmdir (特権EXECモード)
route-map (グローバルコンフィグモード)
router bgp (グローバルコンフィグモード)
router ipv6 ospf (グローバルコンフィグモード)
router ipv6 rip (グローバルコンフィグモード)
router ipv6 vrrp (グローバルコンフィグモード)
router ospf (グローバルコンフィグモード)
router rip (グローバルコンフィグモード)
router vrrp (グローバルコンフィグモード)
router-id (グローバルコンフィグモード)
router-id (OSPFモード)
router-id (OSPFv3モード)
rsakeypair (CAトラストポイントモード)
rule (ソフトワイヤーモード)
rule (ファイアウォールモード)
rule (NATモード)
rule (Webコントロールモード)
rule (MACフィルターモード)
rule (トラフィックコントロールモード)

#### S (top)

sample-size (リンク監視プローブモード)
sample-size (Pingポーリングモード)
script (トリガーモード)
search-filter (LDAPサーバーモード)
secure cipher (LDAPサーバーモード)
secure mode (LDAPサーバーモード)
secure trustpoint (LDAPサーバーモード)
secure-listen (ダウンロードポータルモード)
security-password forced-change (グローバルコンフィグモード)
security-password history (グローバルコンフィグモード)
security-password lifetime (グローバルコンフィグモード)
security-password min-lifetime-enforce (グローバルコンフィグモード)
security-password minimum-categories (グローバルコンフィグモード)
security-password minimum-length (グローバルコンフィグモード)
security-password reject-expired-pwd (グローバルコンフィグモード)
security-password warning (グローバルコンフィグモード)
send-lifetime (キーチェーン・キーモード)
server (サーバーグループモード)
server (LDAPサーバーグループモード)
server (PPPoEパススルーモード)
server auth-port (RADIUSサーバーモード)
server enable (RADIUSサーバーモード)
server trustpoint (RADIUSサーバーモード)
server-url (Webリダイレクトモード)
service 2fa (グローバルコンフィグモード)
service atmf-application-proxy (グローバルコンフィグモード)
service dhcp-relay (グローバルコンフィグモード)
service dhcp-server (グローバルコンフィグモード)
service http (グローバルコンフィグモード)
service netconf (グローバルコンフィグモード)
service ospf (グローバルコンフィグモード)
service ospf6 (グローバルコンフィグモード)
service password-encryption (グローバルコンフィグモード)
service pim (グローバルコンフィグモード)
service pim6 (グローバルコンフィグモード)
service rip (グローバルコンフィグモード)
service ripng (グローバルコンフィグモード)
service snmp-discovery (グローバルコンフィグモード)
service ssh (グローバルコンフィグモード)
service statistics interfaces counter (グローバルコンフィグモード)
service stoat (グローバルコンフィグモード)
service vrrp (グローバルコンフィグモード)
set aggregator as (ルートマップモード)
set as-path prepend (ルートマップモード)
set atomic-aggregate (ルートマップモード)
set comm-list delete (ルートマップモード)
set community (ルートマップモード)
set ip next-hop (ルートマップモード)
set local-preference (ルートマップモード)
set metric (ルートマップモード)
set metric-type (ルートマップモード)
set origin (ルートマップモード)
set originator-id (ルートマップモード)
set tag (ルートマップモード)
set weight (ルートマップモード)
short-lease-threshold (DHCPモード)
show 2fa (特権EXECモード)
show 2fa email-template (特権EXECモード)
show 2fa user (特権EXECモード)
show 2fa users (特権EXECモード)
show 4to6-mapping (特権EXECモード)
show aaa local user locked (非特権EXECモード)
show application (特権EXECモード)
show application detail (特権EXECモード)
show application-proxy threat-protection (非特権EXECモード)
show application-proxy whitelist advertised-address (特権EXECモード)
show application-proxy whitelist interface (特権EXECモード)
show application-proxy whitelist server (特権EXECモード)
show application-proxy whitelist supplicant (特権EXECモード)
show arp (非特権EXECモード)
show atmf (特権EXECモード)
show atmf area (特権EXECモード)
show atmf area guests (特権EXECモード)
show atmf area guests-detail (特権EXECモード)
show atmf area nodes (特権EXECモード)
show atmf area nodes-detail (特権EXECモード)
show atmf authorization current (特権EXECモード)
show atmf authorization pending (特権EXECモード)
show atmf authorization provisional (特権EXECモード)
show atmf backup (特権EXECモード)
show atmf backup area (特権EXECモード)
show atmf backup guest (特権EXECモード)
show atmf container (特権EXECモード)
show atmf group (特権EXECモード)
show atmf group members (特権EXECモード)
show atmf guests (特権EXECモード)
show atmf links (特権EXECモード)
show atmf links guest (特権EXECモード)
show atmf links statistics (特権EXECモード)
show atmf local area guests (特権EXECモード)
show atmf local area guests-detail (特権EXECモード)
show atmf local area nodes (特権EXECモード)
show atmf local area nodes-detail (特権EXECモード)
show atmf nodes (特権EXECモード)
show atmf provision nodes (特権EXECモード)
show atmf recovery-file (特権EXECモード)
show atmf secure-mode (特権EXECモード)
show atmf secure-mode audit (特権EXECモード)
show atmf secure-mode audit link (特権EXECモード)
show atmf secure-mode certificates (特権EXECモード)
show atmf secure-mode sa (特権EXECモード)
show atmf secure-mode statistics (特権EXECモード)
show atmf session (特権EXECモード)
show atmf tech (特権EXECモード)
show atmf virtual-links (特権EXECモード)
show atmf virtual-links detail (特権EXECモード)
show atmf working-set (特権EXECモード)
show banner login (非特権EXECモード)
show bgp ipv6 (非特権EXECモード)
show bgp ipv6 neighbors (非特権EXECモード)
show bgp ipv6 neighbors advertised-routes (非特権EXECモード)
show bgp ipv6 neighbors received prefix-filter (非特権EXECモード)
show bgp ipv6 neighbors received-routes (非特権EXECモード)
show bgp ipv6 neighbors routes (非特権EXECモード)
show bgp ipv6 summary (非特権EXECモード)
show bgp nexthop-tracking (非特権EXECモード)
show bgp nexthop-tree-details (非特権EXECモード)
show boot (特権EXECモード)
show bridge (非特権EXECモード)
show bridge macaddr (非特権EXECモード)
show clock (非特権EXECモード)
show connection-log events (特権EXECモード)
show counter dhcp-client (非特権EXECモード)
show counter dhcp-relay (非特権EXECモード)
show counter dhcp-server (非特権EXECモード)
show counter ipv6 dhcp-client (非特権EXECモード)
show counter ipv6 dhcp-server (非特権EXECモード)
show counter mail (非特権EXECモード)
show counter ping-poll (非特権EXECモード)
show counter snmp-server (非特権EXECモード)
show cpu (非特権EXECモード)
show cpu history (非特権EXECモード)
show crypto key hostkey (非特権EXECモード)
show crypto key pubkey-chain knownhosts (非特権EXECモード)
show crypto key pubkey-chain userkey (非特権EXECモード)
show crypto key userkey (非特権EXECモード)
show crypto pki certificates (特権EXECモード)
show crypto pki trustpoint (特権EXECモード)
show ddns-update-method status (非特権EXECモード)
show dhcp lease (特権EXECモード)
show download-portal (特権EXECモード)
show dpi (特権EXECモード)
show dpi statistics (特権EXECモード)
show entity (特権EXECモード)
show exception log (非特権EXECモード)
show file (特権EXECモード)
show file systems (特権EXECモード)
show firewall (特権EXECモード)
show firewall connections (特権EXECモード)
show firewall connections limits (特権EXECモード)
show firewall connections limits config-check (特権EXECモード)
show firewall rule (特権EXECモード)
show firewall rule config-check (特権EXECモード)
show history (非特権EXECモード)
show hosts (非特権EXECモード)
show http (非特権EXECモード)
show interface (非特権EXECモード)
show interface status (非特権EXECモード)
show ip as-path-access-list (非特権EXECモード)
show ip bgp (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors advertised-routes (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors connection-retrytime (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors hold-time (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors keepalive (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors keepalive-interval (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors notification (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors open (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors rcvd-msgs (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors received prefix-filter (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors received-routes (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors routes (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors sent-msgs (非特権EXECモード)
show ip bgp neighbors update (非特権EXECモード)
show ip bgp scan (非特権EXECモード)
show ip bgp summary (非特権EXECモード)
show ip community-list (非特権EXECモード)
show ip dhcp binding (非特権EXECモード)
show ip dhcp pool (非特権EXECモード)
show ip dhcp server statistics (非特権EXECモード)
show ip dhcp server summary (非特権EXECモード)
show ip dhcp-relay (非特権EXECモード)
show ip dns forwarding (非特権EXECモード)
show ip dns forwarding cache (非特権EXECモード)
show ip dns forwarding dns46 (非特権EXECモード)
show ip dns forwarding server (非特権EXECモード)
show ip domain-list (非特権EXECモード)
show ip domain-name (非特権EXECモード)
show ip flooding-nexthops (非特権EXECモード)
show ip forwarding (非特権EXECモード)
show ip igmp groups (非特権EXECモード)
show ip igmp interface (非特権EXECモード)
show ip interface (非特権EXECモード)
show ip mroute (非特権EXECモード)
show ip mvif (非特権EXECモード)
show ip name-server (非特権EXECモード)
show ip ospf (非特権EXECモード)
show ip ospf border-routers (非特権EXECモード)
show ip ospf database (非特権EXECモード)
show ip ospf database asbr-summary (非特権EXECモード)
show ip ospf database external (非特権EXECモード)
show ip ospf database network (非特権EXECモード)
show ip ospf database nssa-external (非特権EXECモード)
show ip ospf database router (非特権EXECモード)
show ip ospf database summary (非特権EXECモード)
show ip ospf interface (非特権EXECモード)
show ip ospf neighbor (非特権EXECモード)
show ip ospf route (非特権EXECモード)
show ip ospf virtual-links (非特権EXECモード)
show ip pbr route (特権EXECモード)
show ip pim sparse-mode bsr-router (非特権EXECモード)
show ip pim sparse-mode event-queue (特権EXECモード)
show ip pim sparse-mode interface (非特権EXECモード)
show ip pim sparse-mode mroute (非特権EXECモード)
show ip pim sparse-mode neighbor (非特権EXECモード)
show ip pim sparse-mode nexthop (非特権EXECモード)
show ip pim sparse-mode rp mapping (非特権EXECモード)
show ip pim sparse-mode rp-hash (非特権EXECモード)
show ip prefix-list (非特権EXECモード)
show ip protocols bgp (非特権EXECモード)
show ip protocols ospf (非特権EXECモード)
show ip protocols rip (非特権EXECモード)
show ip rip (非特権EXECモード)
show ip rip interface (非特権EXECモード)
show ip route (非特権EXECモード)
show ip route database (非特権EXECモード)
show ip route summary (非特権EXECモード)
show ip rpf (非特権EXECモード)
show ip-reputation (特権EXECモード)
show ip-reputation categories (特権EXECモード)
show ips (特権EXECモード)
show ips categories (特権EXECモード)
show ips categories detail (特権EXECモード)
show ipsec counters (特権EXECモード)
show ipsec peer (特権EXECモード)
show ipsec policy (特権EXECモード)
show ipsec profile (特権EXECモード)
show ipsec sa (特権EXECモード)
show ipv6 dhcp (非特権EXECモード)
show ipv6 dhcp binding (非特権EXECモード)
show ipv6 dhcp interface (非特権EXECモード)
show ipv6 dhcp pool (非特権EXECモード)
show ipv6 forwarding (非特権EXECモード)
show ipv6 interface (非特権EXECモード)
show ipv6 mif (非特権EXECモード)
show ipv6 mld groups (非特権EXECモード)
show ipv6 mld interface (非特権EXECモード)
show ipv6 mroute (非特権EXECモード)
show ipv6 neighbors (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf database (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf database external (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf database network (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf database router (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf interface (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf neighbor (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf route (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf virtual-links (非特権EXECモード)
show ipv6 pbr route (特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode bsr-router (非特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode interface (非特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode local-members (非特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode mroute (非特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode neighbor (非特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode nexthop (非特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode rp mapping (非特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode rp-hash (非特権EXECモード)
show ipv6 prefix-list (特権EXECモード)
show ipv6 protocols rip (非特権EXECモード)
show ipv6 rip (非特権EXECモード)
show ipv6 rip interface (非特権EXECモード)
show ipv6 route (非特権EXECモード)
show ipv6 route database (非特権EXECモード)
show ipv6 route summary (非特権EXECモード)
show isakmp counters (特権EXECモード)
show isakmp key (特権EXECモード)
show isakmp peer (特権EXECモード)
show isakmp profile (特権EXECモード)
show isakmp sa (特権EXECモード)
show ldap server group (特権EXECモード)
show license (非特権EXECモード)
show license external (非特権EXECモード)
show license external stored (非特権EXECモード)
show linkmon probe (非特権EXECモード)
show linkmon probe-history (非特権EXECモード)
show linkmon trigger (特権EXECモード)
show log (特権EXECモード)
show log config (特権EXECモード)
show log permanent (特権EXECモード)
show mac-filter (特権EXECモード)
show mail (特権EXECモード)
show malware-protection (特権EXECモード)
show memory (非特権EXECモード)
show memory history (非特権EXECモード)
show nat (特権EXECモード)
show nat rule (特権EXECモード)
show nat rule config-check (特権EXECモード)
show netconf counters (非特権EXECモード)
show netconf session (非特権EXECモード)
show openvpn connections (非特権EXECモード)
show openvpn connections detail (非特権EXECモード)
show password-reset (特権EXECモード)
show pbr rules (非特権EXECモード)
show pbr rules brief (特権EXECモード)
show pbr rules config-check (特権EXECモード)
show pbr rules group (非特権EXECモード)
show pbr rules profile (非特権EXECモード)
show ping-poll (非特権EXECモード)
show privilege (非特権EXECモード)
show process (非特権EXECモード)
show radius (非特権EXECモード)
show radius local-server auth-mac-promiscuous (非特権EXECモード)
show radius local-server group (非特権EXECモード)
show radius local-server nas (非特権EXECモード)
show radius local-server statistics (非特権EXECモード)
show radius local-server trustpoint (非特権EXECモード)
show radius local-server user (非特権EXECモード)
show radius server group (特権EXECモード)
show radius statistics (非特権EXECモード)
show reboot history (非特権EXECモード)
show resource (特権EXECモード)
show route-map (非特権EXECモード)
show router-id (非特権EXECモード)
show running-config (特権EXECモード)
show security-password configuration (特権EXECモード)
show security-password user (特権EXECモード)
show snmp-discovery (特権EXECモード)
show snmp-server (特権EXECモード)
show snmp-server community (特権EXECモード)
show snmp-server group (特権EXECモード)
show snmp-server trap (特権EXECモード)
show snmp-server user (特権EXECモード)
show snmp-server view (特権EXECモード)
show softwire statistics (特権EXECモード)
show softwire-configuration (特権EXECモード)
show ssh (非特権EXECモード)
show ssh client (非特権EXECモード)
show ssh server (非特権EXECモード)
show ssh server allow-users (非特権EXECモード)
show ssh server deny-users (非特権EXECモード)
show startup-config (特権EXECモード)
show stoat collector (特権EXECモード)
show stoat destinations (特権EXECモード)
show system (非特権EXECモード)
show system serialnumber (非特権EXECモード)
show tacacs (非特権EXECモード)
show tech-support (特権EXECモード)
show traffic-control (特権EXECモード)
show traffic-control counters (特権EXECモード)
show traffic-control interface (特権EXECモード)
show traffic-control policy (特権EXECモード)
show traffic-control red-curve (特権EXECモード)
show traffic-control rule (特権EXECモード)
show traffic-control rule config-check (特権EXECモード)
show trigger (特権EXECモード)
show tunnel inline-processing counters (特権EXECモード)
show url-filter (特権EXECモード)
show users (非特権EXECモード)
show version (非特権EXECモード)
show vrrp (非特権EXECモード)
show vrrp counters (非特権EXECモード)
show vrrp ipv6 (非特権EXECモード)
show web-control (特権EXECモード)
show web-control categories (特権EXECモード)
show web-control rules (特権EXECモード)
show web-redirect (特権EXECモード)
shutdown (インターフェースモード)
shutdown (STOAT送信先モード)
sid (IPSモード)
size (リンク監視プローブモード)
snmp trap link-status (インターフェースモード)
snmp trap link-status suppress (インターフェースモード)
snmp trap link-status trap-delay (インターフェースモード)
snmp-discovery arp-polling-interval (グローバルコンフィグモード)
snmp-discovery community (グローバルコンフィグモード)
snmp-discovery deny (グローバルコンフィグモード)
snmp-discovery permit (グローバルコンフィグモード)
snmp-discovery snmp-polling-interval (グローバルコンフィグモード)
snmp-discovery snmp-version (グローバルコンフィグモード)
snmp-discovery user (グローバルコンフィグモード)
snmp-server (グローバルコンフィグモード)
snmp-server community (グローバルコンフィグモード)
snmp-server contact (グローバルコンフィグモード)
snmp-server enable trap (グローバルコンフィグモード)
snmp-server engineid local (グローバルコンフィグモード)
snmp-server group (グローバルコンフィグモード)
snmp-server host (グローバルコンフィグモード)
snmp-server location (グローバルコンフィグモード)
snmp-server source-interface (グローバルコンフィグモード)
snmp-server startup-trap-delay (グローバルコンフィグモード)
snmp-server user (グローバルコンフィグモード)
snmp-server view (グローバルコンフィグモード)
sntp-address (DHCPv6モード)
softwire-configuration (グローバルコンフィグモード)
source (リンク監視プローブモード)
source-ip (Pingポーリングモード)
speed (インターフェースモード)
sport (アプリケーションモード)
ssh (非特権EXECモード)
ssh client allow-legacy-ssh-rsa (グローバルコンフィグモード)
ssh client connect-timeout (特権EXECモード)
ssh client port (特権EXECモード)
ssh client session-timeout (特権EXECモード)
ssh server (グローバルコンフィグモード)
ssh server allow-legacy-ssh-rsa (グローバルコンフィグモード)
ssh server allow-users (グローバルコンフィグモード)
ssh server authentication (グローバルコンフィグモード)
ssh server deny-users (グローバルコンフィグモード)
ssh server login-timeout (グローバルコンフィグモード)
ssh server max-auth-tries (グローバルコンフィグモード)
ssh server max-startups (グローバルコンフィグモード)
ssh server resolve-hosts (グローバルコンフィグモード)
ssh server scp (グローバルコンフィグモード)
ssh server secure-algs (グローバルコンフィグモード)
ssh server secure-ciphers (グローバルコンフィグモード)
ssh server secure-hostkey (グローバルコンフィグモード)
ssh server secure-kex (グローバルコンフィグモード)
ssh server secure-mac (グローバルコンフィグモード)
ssh server session-timeout (グローバルコンフィグモード)
ssh server sftp (グローバルコンフィグモード)
ssh server tcpforwarding (グローバルコンフィグモード)
state (AMFコンテナコンフィグモード)
stoat collector enable (グローバルコンフィグモード)
stoat collector expiry-period (グローバルコンフィグモード)
stoat collector key (グローバルコンフィグモード)
stoat collector trustpoint (グローバルコンフィグモード)
stoat destination (グローバルコンフィグモード)
stoat discovery (グローバルコンフィグモード)
sub-class(htb) (トラフィックコントロール・ポリシー・クラスモード)
sub-class(priority) (トラフィックコントロール・ポリシー・クラスモード)
sub-class(wrr) (トラフィックコントロール・ポリシー・クラスモード)
sub-sub-class(htb) (トラフィックコントロール・ポリシー・サブクラスモード)
sub-sub-class(priority) (トラフィックコントロール・ポリシー・サブクラスモード)
sub-sub-class(wrr) (トラフィックコントロール・ポリシー・サブクラスモード)
subject-alt-name (CAトラストポイントモード)
subject-name (CAトラストポイントモード)
subnet-mask (DHCPモード)
summary-address (OSPFモード)
suppress-ipv4-updates (DDNSアップデートメソッドモード)
switchport atmf-agentlink (インターフェースモード)
switchport atmf-arealink remote-area (インターフェースモード)
switchport atmf-crosslink (インターフェースモード)
switchport atmf-guestlink (インターフェースモード)
switchport atmf-link (インターフェースモード)
synchronization (BGPモード)
synchronization (BGP IPv6アドレスファミリーモード)

#### T (top)

tacacs-server host (グローバルコンフィグモード)
tacacs-server key (グローバルコンフィグモード)
tacacs-server timeout (グローバルコンフィグモード)
terminal length (非特権EXECモード)
terminal monitor (特権EXECモード)
test (トリガーモード)
test snmp trap snmp (特権EXECモード)
time (トリガーモード)
timeout (LDAPサーバーモード)
timeout (PPPoEパススルーモード)
timeout (Pingポーリングモード)
timers basic (RIPモード)
timers basic (RIPngモード)
timers bgp (BGPモード)
timers spf exp (OSPFモード)
traceroute (非特権EXECモード)
traffic-control (グローバルコンフィグモード)
traffic-control enable (トラフィックコントロールモード)
transform (ISAKMPプロファイルモード)
transform (IPsecプロファイルモード)
transition-mode (VRRPモード)
trap (トリガーモード)
trigger (グローバルコンフィグモード)
trigger activate (特権EXECモード)
trustpoint (STOAT送信先モード)
tunnel 4to6-mapping (インターフェースモード)
tunnel checksum (インターフェースモード)
tunnel destination (インターフェースモード)
tunnel df (インターフェースモード)
tunnel dscp (インターフェースモード)
tunnel endpoint (インターフェースモード)
tunnel inline-processing (インターフェースモード)
tunnel local id (インターフェースモード)
tunnel local name (インターフェースモード)
tunnel local selector (インターフェースモード)
tunnel mode ds-lite (インターフェースモード)
tunnel mode gre (インターフェースモード)
tunnel mode gre multipoint (インターフェースモード)
tunnel mode ipsec (インターフェースモード)
tunnel mode ipsec multipoint (インターフェースモード)
tunnel mode ipv6 (インターフェースモード)
tunnel mode l2tp v3 (インターフェースモード)
tunnel mode lw4o6 (インターフェースモード)
tunnel mode map-e (インターフェースモード)
tunnel mode map4to6 (インターフェースモード)
tunnel mode openvpn tap (インターフェースモード)
tunnel mode openvpn tun (インターフェースモード)
tunnel mode provisioned (インターフェースモード)
tunnel openvpn authentication (インターフェースモード)
tunnel openvpn cipher (インターフェースモード)
tunnel openvpn expiry-kbytes (インターフェースモード)
tunnel openvpn expiry-seconds (インターフェースモード)
tunnel openvpn ip-pool (インターフェースモード)
tunnel openvpn ipv6-pool (インターフェースモード)
tunnel openvpn port (インターフェースモード)
tunnel openvpn route (インターフェースモード)
tunnel openvpn tagging (インターフェースモード)
tunnel openvpn tls-crypt (インターフェースモード)
tunnel openvpn tls-version-min (インターフェースモード)
tunnel openvpn verify-client-certificate strict-common-name-check (インターフェースモード)
tunnel openvpn verify-client-certificate trustpoint (インターフェースモード)
tunnel oper-status-control (インターフェースモード)
tunnel protection ipsec (インターフェースモード)
tunnel provisioned authentication (インターフェースモード)
tunnel provisioned upstream-interface (インターフェースモード)
tunnel remote id (インターフェースモード)
tunnel remote name (インターフェースモード)
tunnel remote selector (インターフェースモード)
tunnel security-reprocessing (グローバルコンフィグモード)
tunnel selector paired (インターフェースモード)
tunnel softwire (インターフェースモード)
tunnel softwire-disable-dad (インターフェースモード)
tunnel source (インターフェースモード)
tunnel ttl (インターフェースモード)
type atmf node (トリガーモード)
type cpu (トリガーモード)
type interface (トリガーモード)
type linkmon-probe (トリガーモード)
type log (トリガーモード)
type memory (トリガーモード)
type periodic (トリガーモード)
type ping-poll (トリガーモード)
type reboot (トリガーモード)
type time (トリガーモード)

#### U (top)

unique-id (特権EXECモード)
up-count (Pingポーリングモード)
update now (特権EXECモード)
update-interval (DDNSアップデートメソッドモード)
update-interval (DPIモード)
update-interval (IPレピュテーションモード)
update-interval (IPSモード)
update-interval (マルウェアプロテクションモード)
update-url (DDNSアップデートメソッドモード)
upstream-interface (ソフトワイヤーモード)
uri (ダウンロードポータルモード)
url-filter (グローバルコンフィグモード)
url-filter reload custom-lists (特権EXECモード)
use-ipv4-for-ipv6-updates (DDNSアップデートメソッドモード)
user (RADIUSサーバーモード)
user reject (RADIUSサーバーモード)
username (グローバルコンフィグモード)
username (AMFゲストコンフィグモード)
username (DDNSアップデートメソッドモード)
username email (グローバルコンフィグモード)

#### V (top)

vendor-name (ソフトワイヤーモード)
vendor-userid (ソフトワイヤーモード)
version (RIPモード)
version (ISAKMPプロファイルモード)
virtual-ip (VRRPモード)
virtual-ipv6 (VRRPモード)
vlan (RADIUSサーバー・ユーザーグループモード)
vrrp icmp-ttl-exceeded-error-use-physical-address (グローバルコンフィグモード)

#### W (top)

wait (特権EXECモード)
web-categorization (DPIモード)
web-control (グローバルコンフィグモード)
web-control categorize (特権EXECモード)
web-redirect (グローバルコンフィグモード)
whitelist (IPレピュテーションモード)
whitelist (URLフィルターモード)
write file (特権EXECモード)
write memory (特権EXECモード)
write terminal (特権EXECモード)

#### Z (top)

zone (グローバルコンフィグモード)