[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# bridge

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: ブリッジング / 一般設定

`(config)# [no] bridge <1-255>`

ソフトウェアブリッジを作成する。
no形式で実行した場合はソフトウェアブリッジを削除する。
ソフトウェアブリッジを作成すると、該当ブリッジ全体を表すブリッジインターフェース「brX」（Xはソフトウェアブリッジ番号）が自動的に作成される。
本コマンドでソフトウェアブリッジを作成した後、bridge-groupコマンド（インターフェースモード）でブリッジング可能なインターフェースをソフトウェアブリッジに割り当てると、同一ソフトウェアブリッジ所属のインターフェース間でブリッジングが行われるようになる。

### パラメーター

`<1-255>` | ソフトウェアブリッジ番号

### 使用例

■ ソフトウェアブリッジ10を作成する。

    awplus(config)# bridge 10 ↓

■ ソフトウェアブリッジ10を削除する。

    awplus(config)# no bridge 10 ↓

### 注意・補足事項

■ ソフトウェアブリッジと他のインターフェースの間でルーティングを行う場合は、ソフトウェアブリッジ全体を表すブリッジインターフェース（brX）にIP/IPv6アドレスを設定すること。
■ 本コマンドで作成したソフトウェアブリッジのエージングタイムは、ageing-timeコマンドで変更可能。なお、同コマンドはインターフェースモードで実行する必要があるが、そのときの対象インターフェースはソフトウェアブリッジ自身を表すブリッジインターフェース「brX」（Xは本コマンドで指定したソフトウェアブリッジ番号）になる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- bridge（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ageing-time（インターフェースモード）
interface（グローバルコンフィグモード）
show bridge（非特権EXECモード）
bridge-group（インターフェースモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T