[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# version

モード: RIPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-router)# version {1 | 2}`

使用するRIPバージョンを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
ip rip receive versionコマンドやip rip send versionコマンドでインターフェースごとに使用するバージョンが指定されている場合は、そちらが優先される。

### パラメーター

`1 | 2` | RIPバージョン。1を指定した場合は、バージョン1形式パケットを各インターフェースのサブネットブロードキャストアドレス宛てに送信する。2を指定した場合は、バージョン2形式パケットをマルチキャストアドレス224.0.0.9宛てに送信する。初期値は2

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

### コマンドツリー

    router rip (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- version（RIPモード）

### 関連コマンド

ip rip receive version（インターフェースモード）
ip rip send version（インターフェースモード）
show ip protocols rip（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T