[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# snmp-server host

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config)# [no] snmp-server host TRAPHOST [traps] [version 1] COMMUNITY`

`(config)# [no] snmp-server host TRAPHOST [traps|informs] version 2c COMMUNITY`

`(config)# [no] snmp-server host TRAPHOST [traps|informs] version 3 SECLEVEL USER`

SNMPコミュニティーに通知メッセージ（TRAPおよびInform Request）の送信先ホストを追加する。
no形式で実行した場合は、指定した送信先ホストを削除する。

### パラメーター

`TRAPHOST :=` | `{A.B.C.D|X:X::X:X}`
| 通知メッセージの送信先アドレス
| `A.B.C.D` | 通知メッセージの送信先IPv4アドレス
| `X:X::X:X` | 通知メッセージの送信先IPv6アドレス
`traps|informs` | 通知メッセージの形式。次の2つから選択する。省略時はtraps
| `traps` | 通知メッセージをTRAP形式（応答確認なし）で送信する場合に指定する。TRAPのフォーマットはversionで指定する。version 1および2cのときはCOMMUNITYパラメーターでコミュニティー名を指定すること。また、version 3のときはSECLEVELでセキュリティーレベルを、USERでユーザー名を指定すること
| `informs` | （v2c/v3）通知メッセージをInform Request形式（応答確認あり）で送信する場合に指定する。version 2cおよび3のときだけ有効。version 2cのときはCOMMUNITYパラメーターでコミュニティー名を指定すること。また、version 3のときは、USERパラメーターでSNMPユーザー名を指定すること
`version {1|2c|3}` | 通知メッセージのバージョン。省略時は1と見なされる
`COMMUNITY` | （v1/v2c）SNMPv1/v2cコミュニティー名
`SECLEVEL :=` | `{auth|priv|noauth}`
| （v3）通知メッセージの認証において求められるセキュリティーレベルを以下の3つから選択して指定する。USERパラメーターで指定するユーザーのセキュリティーレベルと同じレベルを指定すること
| `auth` | 認証あり・暗号化なし（authNoPriv）
| `priv` | 認証あり・暗号化あり（authPriv）
| `noauth` | 認証なし・暗号化なし（noAuthNoPriv）
`USER` | （v3）SNMPv3ユーザー名

### 使用例

■ コミュニティー「viewers」所属のSNMPマネージャー「192.168.10.2」に対し、SNMP通知メッセージをバージョン2c TRAP形式で送信するよう設定する。

    AT-vFW-app(config)# snmp-server host 192.168.10.2 traps version 2c viewers ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- snmp-server host（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show snmp-server community（特権EXECモード）
show snmp-server user（特権EXECモード）
show snmp-server view（特権EXECモード）
snmp-server community（グローバルコンフィグモード）
snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）
snmp-server user（グローバルコンフィグモード）
test snmp trap snmp（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T