[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# set origin

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# set origin {egp|igp|incomplete}`

`(config-route-map)# no set origin`

（BGP用）ルートマップエントリーにset origin節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからset origin節を削除する。
set origin節は、ルートマップエントリーにマッチしたBGP経路エントリーのORIGIN属性に指定した値（経路の起源）をセットする。

### パラメーター

`egp|igp|incomplete` | 経路の起源

### コマンドツリー

    route-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- set origin（ルートマップモード）

### 関連コマンド

show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T