[index] AT-NFV-APL Ver.1.14.3 リファレンスマニュアル

# type atmf node

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type atmf node EVENT`

AMFノードトリガーを作成する。
AMFノードトリガー（join）は次のときに起動される。

- AMFネットワークにAMFノードが参加したとき

AMFノードトリガー（leave）は次のときに起動される。

- AMFネットワークからAMFノードが離脱したとき

### パラメーター

`EVENT :=` | `{join|leave}`
| 起動条件
| `join` | AMFネットワークにAMFノードが参加したとき
| `leave` | AMFネットワークからAMFノードが離脱したとき

### 使用例

■ AMFネットワークに新規ノードが参加したときに起動するAMFノードトリガー「8」を作成する。

    SBx81(config)# trigger 8 ↓
    SBx81(config-trigger)# type atmf node join ↓

■ ワーキングセットを使い、すべてのAMFノードでAMFノードトリガー（leave）「9」を作成する。

    SBx81# atmf working-set group all ↓

    This command returns the following display:
    ==============================
    ESW231, FSW241, FSW242, SBx81:
    ==============================

    Working set join

    AMF001[4]# configure terminal ↓
    AMF001[4](config)# trigger 9 ↓
    AMF001[4](config-trigger)# type atmf node leave ↓

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- type atmf node（トリガーモード）

### 関連コマンド

atmf working-set（特権EXECモード）
show atmf nodes（特権EXECモード）
show trigger（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.T