[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SET ASYN

カテゴリー：運用・管理 / 非同期ポート

`SET ASYN[=asyn-number] [ATTENTION={BREAK|^P|NONE}] [CDCONTROL={CONNECT|IGNORE|ONLINE}] [DATABITS={5|6|7|8}] [DTRCONTROL={CONNECT|OFF|ON}] [ECHO={ON|OFF|YES|NO|TRUE|FALSE}] [FLOW={CHARACTER|HARDWARE|NONE}] [HISTORY=0..99] [INFLOW={CHARACTER|HARDWARE|NONE}] [MAXOQLEN=0..214783647] [NAME=string] [OUTFLOW={CHARACTER|HARDWARE|NONE}] [PAGE={4..99|OFF}] [PARITY={EVEN|MARK|NONE|ODD|SPACE}] [PROMPT={string|DEFAULT|OFF}] [SECURE={ON|OFF|YES|NO|TRUE|FALSE}] [SPEED={AUTO|75|110|134.5|150|300|600|1200|1800|2000|2400|4800|9600|14400|14.4K|19200|19.2K|28800|28.8K|38400|38.4K|57600|57.6K|115200|115.2K}] [STOPBITS={1|2}] [TYPE={DUMB|VT100}]`

asyn-number: 非同期ポート番号（0〜）
string: 文字列（1〜15文字。空白を含む場合はダブルクォートで囲む）

非同期ポートまたは端末セッションの設定パラメーターを変更する。
本コマンドで変更した設定内容はただちに有効となる。

パラメーター

ASYN: 非同期ポート番号。省略時はコマンドを入力したポートまたは端末デバイスが対象となる。

ATTENTION: アクティブな端末セッション（コンソールから他ホストへのTelnetやモデムポートへの接続）から抜けてコマンドプロンプトに戻るためのキャラクター（アテンションキャラクター）を指定する。非同期ポートセッション（CONNECT PORTコマンドなど）のデフォルトアテンションキャラクターはBREAK（「Break」キー）、Telnetセッション（TELNETコマンドなど）のアテンションキャラクターは^P（「Ctrl/P」キー）。SPEEDパラメーターにAUTO（デフォルト）を指定するときは、必ずBREAKをアテンションキャラクターに設定する必要がある。

CDCONTROL: DCD入力信号の状態をどのように解釈するかを指定する。CONNECTは非同期ポートにモデムを接続している場合に適した設定で、DCD信号オンで回線が接続されたと判断し、オフで回線が切断されたと判断する。ONLINEは非同期ポートにプリンターを接続している場合に適した設定で、DCD信号がオンのときだけ非同期ポートに出力が送られる。IGNOREは、非同期ポートがどのように使用されているかにかかわらず、DCD入力信号の状態を無視する設定。デフォルトはIGNORE。

DATABITS: 非同期ポートから送信される1キャラクター当たりのデータビット数を指定する。デフォルトは8。

DTRCONTROL: DTR出力信号の状態をどのように制御するかを指定する。CONNECTを指定した場合、ルーターのDTR出力信号は有効なコネクションが張られている間オンになる。ONまたはOFFを指定した場合、DTR信号線の状態はそれぞれオンまたはオフとなる。デフォルトはON。

ECHO: 非同期ポートのエコーモードを指定する。ONに設定した場合、プロンプトから入力された文字が端末画面にエコーされる。OFFの場合、入力された文字はスイッチに送られて処理されるが、端末画面にはエコーされない。デフォルトはON。

FLOW: 非同期ポートからの送受信両方に適用されるフロー制御方式を指定する。NONE（フロー制御なし）を指定した場合、ルーターは受信したフロー制御文字やRTS/CTS信号線の状態遷移を無視し、フロー制御文字の生成や信号線の状態変化を行わない。CHARACTER（ソフトウェアフロー制御）を指定した場合は、XON/XOFF方式のソフトウェアフロー制御を行う。HARDWARE（ハードウェアフロー制御）を指定した場合は、RTS/CTS信号線によるハードウェアフロー制御を行う。より細かい設定が必要なときは、INFLOWおよびOUTFLOWパラメーターを使用することにより、受信時と送信時のフロー制御方式を個別に設定できる。

HISTORY: コマンドバッファーに保存するコマンド履歴の最大数を0〜99の範囲で指定する。HISTORYパラメーターにゼロをセットしても、すでに存在するコマンド履歴は消去されない。コマンド履歴を削除するには、RESET ASYN HISTORYコマンドを使う。デフォルトは30。

MAXOQLEN: 非同期ポートの送信キューの最大バッファーサイズをキャラクター数で指定する。キューの長さがこの値に達すると、上位層からのデータはこれ以上バッファリングされなくなる。デフォルトは100。0を指定した場合、送信キューサイズは無制限になる。

NAME: ポートの名前。コメント的に使用する。デフォルトは「Asyn #」。「#」にはポート番号が入る。ポート名は、SHOW ASYNコマンドで確認できる。

PAGE: 端末の1画面当たり行数を4〜99の範囲で指定する。デフォルトは22。OFFを指定した場合は、ページ単位での一時停止が行われなくなる。

PARITY: 非同期ポートから送信される文字のパリティービットを指定する。デフォルトはNONE（パリティーなし）。

PROMPT: プロンプト文字列。DEFAULTを指定するとデフォルトに戻る。

SECURE: コマンドプロセッサーへのアクセス前にログイン処理が必要かどうかを指定する。デフォルトはON。

SPEED: 非同期ポートの通信速度。AUTOを指定した場合は自動判別する（この場合、ATTENTIONパラメーターの値をBREAKに設定しておく必要がある）。ただし、通信速度が19200bpsを超える場合や非同期ポートにモデムを接続する場合は、通信速度を明示的に指定する必要がある。指定できる通信速度はルーターの機種によって異なる。未サポートの速度を指定した場合は、エラーメッセージが表示されコマンドは無視される。デフォルトは9600。

STOPBITS: 非同期ポートから送信される1キャラクターあたりのストップビット数を指定する。デフォルトは1。

TYPE: 非同期ポートに接続する端末の種類。VT100（VT100端末）かDUMB（ダム端末）から選択する。デフォルトはVT100。

例

``■ 端末画面のページング（一時停止）処理を無効にする。
`SET ASYN PAGE=0`

関連コマンド

RESET ASYN
SET TTY
SHOW ASYN
SHOW TTY

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B