[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# DELETE SWITCH L3FILTER

カテゴリー：スイッチング / ハードウェアIPフィルター

`DELETE SWITCH L3FILTER=filter-id`

filter-id: フィルター番号（1〜14）

ハードウェアIPフィルターを削除する。
該当フィルターにエントリーが登録されている場合は削除できない。その場合は、DELETE SWITCH L3FILTER ENTRYコマンドですべてのエントリーを削除してから本コマンドを実行する。
フィルター番号は可変なので、必ずSHOW SWITCH L3FILTERコマンドで確認してから指定すること。フィルターを削除すると、後続のフィルター（削除したフィルターより番号が大きいもの）の番号が1つずつ前にずれるので注意。

パラメーター

L3FILTER: フィルター番号。この番号は可変なので、必ずSHOW SWITCH L3FILTERコマンドで確認してから指定すること

関連コマンド

ADD SWITCH L3FILTER MATCH
SET SWITCH L3FILTER MATCH
SHOW SWITCH L3FILTER

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B