[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# CREATE LOG OUTPUT

カテゴリー：運用・管理 / ログ

`CREATE LOG OUTPUT={TEMPORARY|output-id} DESTINATION={EMAIL|MEMORY|SYSLOG} [MESSAGES=count] [SECURE={YES|NO}] [SERVER=ipadd] [TO=email-addr] [ZONE={time-zone|utc-offset}]`

output-id: ログ出力ID（1〜20）
count: 個数（1〜）
ipadd: IPアドレス
email-addr: 電子メールアドレス
time-zone: タイムゾーン名
utc-offset: 協定世界時（UTC）からのオフセット（+23:59:59〜-23:59:59）

ログの出力先を定義する。
出力先の定義後は、ADD LOG OUTPUTコマンドでログフィルターを追加し、どのようなメッセージを出力するかを指定する必要がある。

パラメーター

OUTPUT: ログ出力先ID。1〜20の任意の番号か、特殊なキーワード「TEMPORARY」（RAM）を指定する。TEMPORARYを指定した場合、SECUREパラメーターは指定できず、DESTINATIONはMEMORYしか指定できない。

DESTINATION: ログメッセージの出力先。EMAIL（TOパラメーターで指定されたアドレスに電子メールで送信）、MEMORY（RAM上に保存。OUTPUTパラメーターにTEMPORARYを指定したときのみ有効）、SYSLOG（SERVERパラメーターで指定したsyslogサーバーに転送。メッセージはsyslogフォーマットに変換される）から選択する。

MESSAGES: DESTINATIONがMEMORYのときは、保存するメッセージの最大数。最大値に達したときは、古いメッセージから順番に削除される。DESTINATIONがEMAILの場合は、一度に送信されるメッセージの数。DESTINATIONがMEMORYのときのデフォルトは200、EMAILのときは100。

SECURE: この出力先が「安全」かどうかを指定する。NOを指定した場合、パスワード変更など一部のメッセージが出力されなくなる。OUTPUTにTEMPORARYを指定した場合は、本パラメーターは指定できない。DESTINATIONがMEMORYの場合のデフォルトはYES。その他の場合のデフォルトはNO。

SERVER: DESTINATIONがSYSLOGの場合に、転送先syslogサーバーのIPアドレスを指定する。

TO: DESTINATIONにEMAILを指定した場合に送信先メールアドレスを指定する。

ZONE: タイムゾーン名またはUTCからのオフセットを指定する。

例

``■ すべてのログをsyslogサーバー192.168.1.2に送る
`CREATE LOG OUTPUT=1 DESTINATION=SYSLOG SERVER=192.168.1.2
ADD LOG OUTPUT=1 FILTER=1 ALL`

備考・注意事項

本製品はリアルタイムクロックを内蔵していないため、システムを再起動するたびにSET TIMEコマンドで時刻をあわせる必要がある。NTPサーバーにアクセスできる環境では、NTPを使用するとよい。
前記の理由により、syslogサーバーへのログ転送（DESTINATION=SYSLOG）は、NTPとの併用時のみサポート対象となる。

関連コマンド

ADD LOG OUTPUT
DELETE LOG OUTPUT
DESTROY LOG OUTPUT
DISABLE LOG OUTPUT
ENABLE LOG OUTPUT
SET LOG OUTPUT

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B