[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# ENABLE BOOTP RELAY OPTION82

カテゴリー：IP / DHCP/BOOTPリレー

`ENABLE BOOTP RELAY OPTION82`

リレーエージェント情報オプション（オプションコード82）の付加・検査・削除を有効にする。デフォルトは無効。
本機能を有効にした場合、クライアントからのDHCP/BOOTPパケットを転送するときに、リレーエージェント情報オプションを挿入する。また、サーバーからの戻りパケットをクライアントに転送するときは同オプションを削除する。
本機能の全体的な動作設定はSET BOOTP RELAY OPTION82コマンド、スイッチポートごとの個別設定はSET BOOTP RELAY OPTION82 PORTコマンドで行う。

備考・注意事項

本機能は、DHCP Snoopingの同種機能（ENABLE DHCPSNOOPING OPTION82コマンド）とは併用できない。

関連コマンド

ADD BOOTP RELAY
DISABLE BOOTP RELAY OPTION82
ENABLE BOOTP RELAY
SET BOOTP RELAY OPTION82
SET BOOTP RELAY OPTION82 PORT
SHOW BOOTP RELAY PORT

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC951, BOOTSTRAP PROTOCOL (BOOTP)
RFC1542, Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol
RFC2132, DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions
RFC3046, DHCP Relay Agent Information Option

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B