[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SHOW SWITCH PORT

カテゴリー：スイッチング / ポート

`SHOW SWITCH PORT[={port-list|ALL}]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

スイッチポートの情報を表示する。

パラメーター

PORT: ポート番号。省略時およびALL指定時は、全ポートの情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch port=1

     Switch Port Information
    ---------------------------------------------------------------------------
     Port .......................... 1
       Description ................... -
       Status ........................ ENABLED
       Link State .................... Up
       UpTime ........................ 00:01:11
       Port Media Type ............... ISO8802-3 CSMACD
       Configured speed/duplex ....... Autonegotiate
       Actual speed/duplex ........... 10 Mbps, half duplex
       Configured master/slave mode .. Not applicable
       Actual master/slave mode ...... Not applicable
       Acceptable Frame Types ........ Admit All Frames
       Broadcast rate limit .......... -
       Multicast rate limit .......... -
       DLF rate limit ................ -
       Ingress rate limit ............ -
       Egress rate limit ............. -
       Learn limit ................... -
       Intrusion action .............. Discard
       Current learned, lock state ... 0, not locked
       Relearn ....................... OFF
       Mirroring ..................... None
       Is this port mirror port ...... No
       Enabled flow control(s) ....... Pause
       Send tagged pkts for VLAN(s) .. -
       Port-based VLAN ............... default (1)
       Ingress Filtering ............. OFF
       Trunk Group ................... -
       STP ........................... default
       Multicast filtering mode ...... (B) Forward all unregister groups
       PoE Information
         PoE Status................... ENABLED
         Power Limit.................. 15,400 mW
         Power Priority............... LOW
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Port | ポート番号
Description | ポート名称（メモ）
Status | ポートのステータス。ENABLEDかDISABLED
Link state | ポートのリンクステータス。UpかDown
UpTime | ポートがリセット（初期化）されてから現在までの経過時間（hh:mm:ssの形式）
Port Media Type | MIB-IIオブジェクトifTypeで定義される物理層インターフェースタイプ
Configured speed/duplex | 通信モードの設定値。Autonegotiate、10Mbps、100Mbps、1000Mbps/half duplex、Full duplexで表示される
Actual speed/duplex | 実際の通信モード
Configured master/slave mode | 1000BASE-Tポートのマスター/スレーブ設定値。その他のポートの場合は、Not applicableと表示される
Actual master/slave mode | 1000BASE-Tポートの実際のマスター/スレーブ。その他のポートの場合は、Not applicableと表示される
Acceptable Frames Type | 受信可能なフレームタイプ。Admit All FramesかAdmit Only VLAN-tagged Frames
Broadcast rate limit | ブロードキャストパケットの1秒当たり最大受信数
Multicast rate limit | マルチキャストパケットの1秒当たり最大受信数
DLF rate limit | DLF（Destination Lookup Failure）パケットの1秒当たり最大受信数
Ingress rate limit | 受信レート上限値（帯域制限機能）
Egress rate limit | 送信レート上限値（帯域制限機能）
Learn limit | MACアドレス登録数の上限。設定した数までMACアドレスを学習すると、それ以上のMACアドレスの登録を行わない
Intrusion action | Learn limitまでMACアドレスを学習した後で未学習のMACアドレスを受信した場合のアクション。Discard、Trap、Disableがある
Current learned, lock state | Learn limitを設定した場合の現在のMACアドレス登録数。lock stateはポートのロック状態を示すもので、not locked、locked by limit（Learn limit到達によるロック）、locked by command（ACTIVATE SWITCH PORT LOCKコマンドによるロック）で表示される
Relearn | ポートセキュリティーの動作モード。OFF（スタティック）、ON（ダイナミック）のどちらか
Mirroring | ミラーリング対象パケットの向き。Disabled、Rx、TX、Bothのいずれか。Rx、Tx、Bothのときは、「frames mirrored to Port 24」のようにミラーポートも表示される。ミラーポートが設定されていないときは、「no Mirror Port set」と表示される
Is this port mirror port | ミラーポートに設定されているかどうか
Enabled flow control(s) | 有効なフロー制御方式。Pause（IEEE 802.3x PAUSE）のみサポート
Send tagged pkts for VLAN(s) | ポートが所属するタグVLAN名（VID）
Port-based VLAN | ポートが所属するポートベースVLAN名（VID）
Ingress Filtering | イングレスフィルタリングのオン・オフ
Trunk Group | ポートが所属するトランクグループ名
STP | ポートが所属するSTPドメイン名
Multicast filtering mode | 未サポート
PoE Information | ポートのPoE関連情報が表示される
PoE Status | PoE給電機能の有効・無効
Power Limit | 本ポートの供給電力上限値（mW）
Power Priority | 本ポートの給電優先度。CRITICAL（最高）、HIGH（高）、LOW（低）のいずれか

関連コマンド

SET SWITCH PORT

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B