[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SHOW INTERFACE

カテゴリー：運用・管理 / SNMP

`SHOW INTERFACE[={ifindex|interface}] [COUNTERS]`

ifindex: インターフェースインデックス（MIBのifIndex）
interface: インターフェース名

（SNMPv1/v2c/3）インターフェースMIBの情報を表示する。

パラメーター

INTERFACE: インターフェースのifIndexかインターフェース名を指定する。ifIndexおよびインターフェース名は、本コマンドで確認できる。スイッチポートのインターフェース名は「portX」（Xはポート番号）、VLANインターフェースのインターフェース名は「vlanX」（XはVLAN ID）となる。省略時はすべてのインターフェースに関する情報が簡潔に表示される。指定時は、該当インターフェースの状態が詳細に表示される。

COUNTERS: インターフェースの統計カウンターを表示させるときに指定する。VLANインターフェースの統計カウンターは、CPU処理されたパケットだけが対象になる

入力・出力・画面例

    Manager > show int

      Interfaces                                 sysUpTime:          00:10:55

      DynamicLinkTraps.....Disabled
      TrapLimit............20

      Number of unencrypted PPP/FR links.....0

      ifIndex Interface     ifAdminStatus   ifOperStatus     ifLastChange
      ------------------------------------------------------------------------------
       1      port1         Up              Up                        00:00:02
       2      port2         Up              Down                      00:00:00
       3      port3         Up              Down                      00:00:00
       ...
      ------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show interface=port1

    Interface.................. port1
      ifIndex.................. 1
      ifMTU.................... 1500
      ifSpeed.................. 10000000
      ifAdminStatus............ Up
      ifOperStatus............. Up
      ifLinkUpDownTrapEnable... Enabled
      TrapLimit................ 20

    Interface Counters

      ifInOctets .................. 59621       ifOutOctets ................... 511
      ifInUcastPkts ................. 128       ifOutUcastPkts .................. 4
      ifInNUcastPkts ................ 507       ifOutNUcastPkts ................. 2
      ifInDiscards .................... 0       ifOutDiscards ................... 0
      ifInErrors ...................... 0       ifOutErrors ..................... 0

表 1：インターフェース無指定時
sysUpTime | システム起動後の経過時間
DynamicLinkTraps | 未サポート
TrapLimit | 未サポート
ifIndex | インターフェーステーブルのインデックス（ifIndex）
Interface | インターフェース名
ifAdminStatus | 管理者が設定したインターフェースの状態。「Up」、「Down」、「Testing」のいずれか
ifOperStatus | 実際のインターフェースの動作状態。「Up」、「Down」、「Testing」のいずれか
ifLastChange | 該当インターフェースが現在の動作状態になったときのsysUptimeの値

表 2：インターフェース指定時
Interface | インターフェース名
ifIndex | インターフェーステーブルのインデックス（ifIndex）
ifMTU | インターフェースの最大転送単位（MTU）すなわち送信可能なパケットの最大サイズ
ifSpeed | インターフェースの帯域幅（推定）
ifAdminStatus | 管理者が設定したインターフェースの状態。「Up」、「Down」、「Testing」のいずれか
ifOperStatus | 実際のインターフェースの動作状態。「Up」、「Down」、「Testing」、「Unknown」、「Dormant」のいずれか
ifLinkUpDownTrapEnable | リンクトラップの有効/無効
TrapLimit | 1分間に生成可能なリンクトラップの最大数
Interface Counters | 下記に示すインターフェースの各種カウンター値
ifInOctets | 受信オクテット数
ifInUcastPkts | 受信ユニキャストパケット数
ifInNUcastPkts | 受信マルチキャストパケット数
ifInDiscards | 破棄された受信パケット数
ifInErrors | 受信エラーパケット数
ifUnknownProtos | 上位プロトコルタイプが未知あるいは未サポートのため破棄されたパケットの数
ifOutOctets | 送信オクテット数
ifOutUcastPkts | 送信ユニキャストパケット数
ifOutNUcastPkts | 送信マルチキャストパケット数
ifOutDiscards | 破棄された送信パケット数
ifOutErrors | エラーのため送信されずに破棄されたパケット数

表 3：COUNTERSオプション
Interface | インターフェース名
ifInOctets | 受信オクテット数
ifInUcastPkts | 受信ユニキャストパケット数
ifInNUcastPkts | 受信マルチキャストパケット数
ifInDiscards | 破棄された受信パケット数
ifInErrors | エラーのため破棄された受信パケット数
ifUnknownProtos | 上位プロトコルが未知あるいは未サポートのため破棄された受信パケット数
ifOutOctets | 送信オクテット数
ifOutUcastPkts | 送信ユニキャストパケット数
ifOutNUcastPkts | 送信マルチキャストパケット数
ifOutDiscards | 破棄された送信パケット数
ifOutErrors | エラーのため送信されずに破棄されたパケット数

備考・注意事項

VLANインターフェースのリンクステータス（ifOperStatus）は、所属ポートが1つでもリンクアップしていれば「Up」、1つもリンクアップしていなければ「Down」となる。

関連コマンド

DISABLE INTERFACE LINKTRAP
ENABLE INTERFACE LINKTRAP
RESET INTERFACE COUNTERS
SET INTERFACE TRAPLIMIT

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B