[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# ENABLE SWITCH DEBUG

カテゴリー：スイッチング / 一般コマンド

`ENABLE SWITCH DEBUG={ARL|CMIC|DMA|QOS|S5600|PHY|ALL} [OUTPUT=CONSOLE] [TIMEOUT={1..4000000000|NONE}]`

スイッチングモジュールのデバッグオプションを有効にする。
デバッグをオンにすると、端末（コンソールやTelnetクライアント）画面に大量のデバッグ情報が出力されるため注意が必要。

パラメーター

DEBUG: デバッグオプション。ARL（FDB）、CMIC（CMICレイヤー）、DMA（ダイレクトメモリーアクセス）、QOS（QoS）、S5600（Broadcomチップ）、PHY（PHY）、ALL（すべて）から選択する。

OUTPUT: デバッグ情報の出力先を指定する。CONSOLE（コンソール）のみ指定可能。省略時はコマンドを投入した端末画面に出力される。

TIMEOUT: デバッグオプションの有効期限（秒）。省略時は以前に設定した値、あるいは、無期限。

備考・注意事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

関連コマンド

DISABLE SWITCH DEBUG
SHOW SWITCH

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B