[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# ADD VLAN PORT

カテゴリー：スイッチング / バーチャルLAN

`ADD VLAN={vlanname|1..4094} PORT={port-list|ALL} [FRAME={TAGGED|UNTAGGED}] [{UPLINK|GROUP}]`

vlanname: VLAN名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）
port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

VLANにポートを追加する。

パラメーター

VLAN: VLAN名またはVLAN ID（VID）

PORT: ポート番号。複数指定が可能。ALLを指定した場合はすべてのスイッチポートが対象となる。各ポートは、タグなしポートとしては1つのVLANだけに、タグ付きポートとしては複数のVLANに所属できる。ミラーポートをVLANに追加することはできない。

FRAME: ポートのタグ設定。TAGGED（タグ付き）、UNTAGGED（タグなし）から選択する。UNTAGGEDを指定する場合、該当ポートがすでにdefault以外のVLANにタグなしポートとして所属しているときは、同VLANから削除した上で本コマンドを実行する必要がある。ポートがVLAN defaultに所属している状態でUNTAGGEDを指定して別のVLANに追加すると、自動的にVLAN defaultから削除される。省略時はUNTAGGED。

UPLINK: VLANパラメーターでマルチプルVLAN（Private VLAN）を指定した場合、本オプション付きで追加したポートはアップリンクポートになる。本オプションを指定する場合、PORTパラメーターで指定するポートは、VLAN default以外の非Private VLANに所属していてはならない。また、いずれかのPrivate VLANにおいて、プライベートポートになっていてはならない。

GROUP: VLANパラメーターでマルチプルVLAN（Private VLAN）を指定した場合、本オプション付きで追加したポートは同一グループのプライベートポートになる。なお、VLANパラメーターでマルチプルVLAN（Private VLAN）を指定した場合で、UPLINKオプションもGROUPオプションも付けずに追加したポートは、単独のプライベートポートになる。本オプションを指定する場合、PORTパラメーターで指定するポートは、VLAN default以外の非Private VLANに所属していてはならない。また、いずれかのPrivate VLANにおいて、アップリンクポートになっていてはならない。

例

``■ VLAN orangeにポート13〜24を（タグなしポートとして）割り当てる。
`ADD VLAN=orange PORT=13-24
` ■ ポート25をVLAN whiteとorangeのタグ付きポートに設定する。
`ADD VLAN=white PORT=25 FRAME=TAGGED
ADD VLAN=orange PORT=25 FRAME=TAGGED`

関連コマンド

DELETE VLAN PORT
SHOW VLAN

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B