[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SET PING

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`SET PING [IPADDRESS=ipadd] [DELAY=seconds] [LENGTH=0..1500] [NUMBER={count|CONTINUOUS}] [PATTERN=hexnum] [SIPADDRESS=ipadd] [SCREENOUTPUT={YES|NO}] [TIMEOUT=0..65535] [TOS=0..255]`

ipadd: IPアドレス
seconds: 時間（0〜4294967295秒）
count: 個数（1〜4294967295）
hexnum: バイナリーストリング（16進数8文字まで）

PINGコマンドのデフォルトパラメーターを設定する。
PINGコマンド実行時に指定されなかったパラメーターについては、本コマンドで設定したデフォルト値が使用される。

パラメーター

IPADDRESS: 宛先IPアドレス。ホストテーブルに登録されているホスト名も使用可能。

DELAY: Pingパケットの送信間隔。デフォルトは1秒。

LENGTH: Pingパケットのデータ部分の長さ。

NUMBER: Pingパケットの送信個数。CONTINUOUSを指定した場合は、STOP PINGコマンドで停止させられるまでパケットの送信を続ける。

PATTERN: Pingパケットのデータ部分に埋め込む4バイトのバイナリーパターンを16進数で指定する（例：686f6765）。

SIPADDRESS: Pingパケットの始点IPアドレス。省略時は送出インターフェースのIPアドレスが使われる。

SCREENOUTPUT: 結果を端末画面に表示するかどうか。

TIMEOUT: 応答待ち時間を指定する。

TOS: IPパケットのTOSオクテットに設定する値を指定する。省略時は0

関連コマンド

ADD IP HOST
PING
SHOW PING
STOP PING

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B