[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# ENABLE VLAN DEBUG

カテゴリー：スイッチング / バーチャルLAN

`ENABLE VLAN={vlanname|1..4094|ALL} DEBUG={PKT|ALL} [OUTPUT=CONSOLE] [TIMEOUT={1..4000000000|NONE}]`

vlanname: VLAN名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

VLANのデバッグオプションを有効にする。デフォルトはすべて無効。

パラメーター

VLAN: VLAN名またはVLAN ID

DEBUG: デバッグオプション。PKT（パケットをASCII表示）、ALL（すべてのデバッグ）から選択する。

OUTPUT: デバッグ情報の出力先を指定する。CONSOLE（コンソール）のみ指定可能。省略時はコマンドを投入した端末画面に出力される。本オプションは、スクリプト中での使用を想定したもの。

TIMEOUT: デバッグオプションの有効期限（秒）。省略時は以前に設定した値、あるいは、無期限。

備考・注意事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

関連コマンド

DISABLE VLAN DEBUG
SHOW VLAN DEBUG

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B