[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SET IP LOCAL

カテゴリー：IP / IPインターフェース

`SET IP LOCAL IPADDRESS=ipadd`

ipadd: IPアドレス

ローカルIPインターフェースの設定を変更する。
ローカルIPインターフェースは、IPモジュール自体をあらわす仮想的なインターフェースで、本製品自身がパケットを送信するときの始点インターフェース（始点アドレス）として使われる。
ローカルIPインターフェースに割り当てたアドレスは、本製品が送信するRIP、PINGパケット等の始点アドレスとして使用される可能性がある。本製品が送信するIPパケットの始点IPアドレスは次のようにして決定される。
1. コマンド等で始点アドレスまたは始点インターフェースを明示的に指定した場合は、そのアドレスが使用される（PINGコマンドのSIPADDRESSパラメーターなど）
2. 1に該当せず、なおかつ、ローカルIPインターフェースにIPアドレスが割り当てられている場合は、そのアドレスが使用される
3. 1、2ともに当てはまらない場合、パケットを送出するインターフェースのIPアドレスが始点アドレスとして使用される。

パラメーター

IPADDRESS: IPアドレス

関連コマンド

ADD IP INTERFACE
DELETE IP INTERFACE
SET IP INTERFACE
SHOW IP INTERFACE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B