[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# 運用・管理/ログ

      - デフォルトのログ設定
      - ログの閲覧
      - ログ設定のカスタマイズ手順
       - ログ出力先の定義
       - メッセージフィルターの追加
       - ログ設定の確認
      - 設定例
       - syslogサーバーへのログ転送
       - メール送信
      - 資料編
       - メッセージフォーマット
       - ログレベル
       - ログフィルターの条件指定に使える比較演算子
       - モジュールIDとモジュール名
       - タイプ/サブタイプ
       - syslog形式への変換
        - ログレベルとsyslogレベルのマッピング
        - メッセージタイプとsyslogファシリティーの対応表

本製品のログ機能について説明します。
ログ機能はデフォルトで有効になっており、メモリー（RAM）上に保存されるよう設定されています。メモリー上のログは、SHOW LOGコマンドで見ることができます。
また、ログメッセージは、出力先の設定によってsyslogサーバーに転送したり、メールで送信したりすることもできます。メッセージフィルターを使って、特定の条件を満たしたメッセージだけを保存・転送するよう設定することもできます。

> Note - 本製品はリアルタイムクロックを内蔵していないため、システムを再起動するたびに時刻をあわせる必要があります。これは、SET TIMEコマンドを使って手動で行うこともできますが、ログなどの記録日時を正確に保つためにも、NTPサーバーにアクセスできる環境では、NTPの利用をおすすめします。詳細は「運用・管理」/「NTP」をご覧ください。

> Note - なお、前記の理由により、syslogサーバーへのログ転送は、NTPとの併用時のみサポートとさせていただきます。あらかじめご了承ください。

デフォルトのログ設定

ご購入時の状態では、特殊な出力先「TEMPORARY」が登録されており、以下の基準でログメッセージを保存するよう設定されています。

- 「TEMPORARY」：ログレベル3（INFO）以上のメッセージをRAM上に200件まで記録。電源オンの間だけ保持される

このログはSHOW LOGコマンドで見ることができます。
■ RAM上のログ（TEMPORARY）を見るには次のようにします。

`SHOW LOG ↓`

または

`SHOW LOG=TEMPORARY（SHOW LOG=TEと省略できます） ↓`

SET LOG OUTPUTコマンド、ADD LOG OUTPUTコマンドでこれらの出力先定義の内容を変更することにより、RAM上に保存されるメッセージの条件を変更することができます。以下にいくつか例を示します。詳細は以下の各節をご覧ください。
■ RAM上に保存されるログメッセージのログレベルを2（DETAIL）以上に変更するには、次のようにします。

`SET LOG OUTPUT=TEMPORARY FILTER=1 SEVERITY=>2 ↓`

■ すべてのメッセージがRAM上に保存されるようにするには次のようにします。

`SET LOG OUTPUT=TEMPORARY FILTER=1 ALL ↓`

■ RAM上に保存するメッセージの数を500に増やすには次のようにします。

`SET LOG OUTPUT=TEMPORARY MESSAGES=500 ↓`

ログの閲覧

メモリー（RAM）上のログを見るにはSHOW LOGコマンドを使います。
■ すべてのログを見るには次のようにします。

`SHOW LOG ↓`

■ 最新のログだけを見るには次のようにします。

`SHOW LOG TAIL ↓`

■ TAILパラメーターに数値を指定すれば、最新のx個だけを見ることができます。省略時は最新の20個が表示されます。

`SHOW LOG TAIL=50 ↓`

■ 逆順（新しい順）にログを表示させるにはREVERSEを使います。通常は古い順に表示されます。

`SHOW LOG REVERSE ↓`

■ REVERSEパラメーターに数値を指定すれば、最新のx個だけを新しい順に見ることができます。

`SHOW LOG REVERSE=20 ↓`

■ 特定モジュールのログだけを見たいときは次のようにします。

`SHOW LOG MODULE=USER ↓`

ログ設定のカスタマイズ手順

ログの設定は、次の2つの要素を組み合わせることによって行います。

1. 出力先の定義：ログの出力先（RAM、メールアドレス、syslogサーバーなど）や出力フォーマットなどを定義します。ログの出力先には以下のデバイスや宛先を指定できます。
   - ランタイムメモリー（RAM）
   - メール送信
   - syslogサーバー（syslogd）に転送。メッセージはsyslog形式に変換された上で送信される。
2. メッセージフィルターの追加：個々のログメッセージの内容（メッセージタイプ、サブタイプ、ログレベルなど）に応じて、出力する・しないを決定します。出力先の定義にメッセージフィルターを関連付けることによって初めてログメッセージが出力されるようになります。

以下、各手順について例を挙げながら解説します。

ログ出力先の定義

デフォルト以外の場所（RAM以外）にログを出力するには、最初に出力先を定義する必要があります。これにはCREATE LOG OUTPUTコマンドを使います。ユーザーが定義する出力先は1〜20の出力先IDで区別します。
以下にいくつか例を示します。
■ syslogサーバーにログを転送する場合は、DESTINATIONパラメーターにSYSLOGを、SERVERパラメーターにsyslogサーバーのIPアドレスを指定します。

`CREATE LOG OUTPUT=1 DESTINATION=SYSLOG SERVER=192.168.10.5 ↓`

■ ログをメールで送る場合は、DESTINATIONパラメーターにEMAILを、TOパラメーターに送信先のメールアドレスを指定します。

`CREATE LOG OUTPUT=2 DESTINATION=EMAIL TO=admin@example.com ↓`

メール送信時は、一通のメールでいくつのログメッセージを送信するかを指定することができます。デフォルトでは、ログメッセージが100件たまるごとにメールが送信されます。
逆に言うとメッセージが100件たまるまでメールが送信されませんので、よりリアルタイムにメッセージを受け取りたいときはMESSAGESパラメーターで一度に送信するメッセージ数を減らします。次の例ではメッセージが10件たまるごとにメールで送信します。

`CREATE LOG OUTPUT=2 DESTINATION=EMAIL TO=admin@example.com MESSAGES=10 ↓`

■ 一度作成した出力先定義の内容を変更したいときは、SET LOG OUTPUTコマンドを使います。たとえば、出力先「1」のsyslogサーバーアドレスを変更したいときは次のようにします。

`SET LOG OUTPUT=1 SERVER=192.168.10.100 ↓`

■ 出力先の設定内容を確認するにはSHOW LOG OUTPUTコマンドを使います。

`SHOW LOG OUTPUT ↓`

■ OUTPUTパラメーターに出力先IDを指定すると、より詳細な情報を見ることができます。

`SHOW LOG OUTPUT=1 ↓
SHOW LOG OUTPUT=TEMPORARY ↓
`

■ さらにFULLオプションを付けると、メッセージフィルターの情報も表示されるようになります。フィルターについては次節で述べます。

`SHOW LOG OUTPUT FULL ↓
SHOW LOG OUTPUT=1 FULL ↓
`

■ ログ出力先の定義を削除するにはDESTROY LOG OUTPUTコマンドを使います。

`DESTROY LOG OUTPUT=3 ↓`

メッセージフィルターの追加

出力先を定義しただけでは、ログメッセージは出力されません。出力先定義にメッセージフィルターを関連付け、出力すべきメッセージの種類を指定する必要があります。メッセージフィルターの追加はADD LOG OUTPUTコマンドで行います。1つの出力先に対して複数のフィルターエントリーを設定することも可能です。
■ すべてのログメッセージを出力する場合はALLを指定します。

`ADD LOG OUTPUT=1 ALL ↓`

■ 特定のモジュールに関するログだけを出力させたいときは、MODULEパラメーターにモジュールIDかモジュール名を指定します。たとえば、ユーザーに関するログだけを出力させたい場合は次のようなフィルターを追加します。

`ADD LOG OUTPUT=2 MODULE=USER ↓`

モジュールID、モジュール名については、「モジュールIDとモジュール名」をご覧ください。
■ メッセージフィルターの設定では、「大きい」「小さい」「等しい」「等しくない」「〜を含む」などの比較演算子を使えます。ユーザー以外のログだけを出力させたい場合は次のように否定演算子「!」を使います。

`ADD LOG OUTPUT=3 MODULE=!USER ↓`

比較演算子については「ログフィルターの条件指定に使える比較演算子」をご覧ください。
■ ログレベル6（URGENT）以上のログだけを出力させたい場合は次のようにします。

`ADD LOG OUTPUT=4 SEVERITY=>6 ↓`

ログレベルの一覧については「ログレベル」をご覧ください。
■ ログメッセージ本文に「unknown」という文字列が含まれるメッセージだけを出力したいときは次のようにします。大文字小文字は区別されません。

`ADD LOG OUTPUT=5 MSGTEXT=%unknown ↓`

■ 複数の条件を同時に指定することもできます。ユーザーに関するログのうち、ログレベルが6（URGENT）以上のメッセージだけを出力したいときは次のようにします。

`ADD LOG OUTPUT=6 MODULE=USER SEVERITY=>6 ↓`

■ メッセージフィルターの設定を確認するには、SHOW LOG OUTPUTコマンドのFULLオプションを使います。

`SHOW LOG OUTPUT FULL ↓
SHOW LOG OUTPUT=1 FULL ↓
`

■ 出力先定義からログフィルターを削除するにはDELETE LOG OUTPUTコマンドを使います。FILTERパラメーターにはフィルターエントリーの番号を指定します。デフォルトでは、フィルター番号はADD LOG OUTPUTコマンドで追加した順に付けられます。番号を確認するには、SHOW LOG OUTPUTコマンドをFULLオプション付きで実行します。

`DELETE LOG OUTPUT=3 FILTER=1 ↓
DELETE LOG OUTPUT=3 FILTER=ALL ↓
`

ログ設定の確認

■ ログの出力先定義はSHOW LOG OUTPUTコマンドで確認します。PE（PERMANENT）は、デフォルトで定義されている出力先です。

    Manager > show log output

     OD# Type      Port Server          Msg  Zone      Fmt Email Address      ESQMP
     ------------------------------------------------------------------------------
     01  Email                          0002 -          S  admin@fried-telesi YNN--
     TE  Memory                         0200 Default                          YY---
     ------------------------------------------------------------------------------

■ 各出力先定義の詳細や、関連付けられているメッセージフィルターの内容を確認するには、SHOW LOG OUTPUTコマンドにFULLオプションを付けます。

    Manager > show log output=1 full

    Output Definition ............ 1
    Enabled ...................... Yes
    Type ......................... Email
    Max Messages ................. 2
    Time Zone .................... Not set
    Format ....................... Full
    Email Address ................ admin@example.com
    Secure ....................... No
    Queue Only ................... No

    Filter 1:
        ALL

■ ログモジュールのステータスは、SHOW LOG STATUSコマンドで確認できます。

    Manager > show log status

    Log System Status
    -------------------------------------------------------------------------------

    Log Module Status ..................... Enabled
    Log Message Generation ................ Enabled
    Log Message Reception (via network) ... Enabled
    Log Message Output .................... Enabled
    Local Time Offset (from UTC) .......... Not set
    Next Message ID ....................... 338
    Number of Output Definitions .......... 3

設定例

syslogサーバーへのログ転送

ここでは、すべてのログをsyslogサーバーに転送するための設定を示します。IP等の設定は終わっているものとします。

> Note - syslogサーバーへのログ転送は、NTPとの併用時のみサポートとさせていただきます。あらかじめご了承ください。NTPの設定については、「運用・管理」/「NTP」をご覧ください。

1. ログの出力先を定義します。ここでは、syslogサーバー 192.168.10.5にログメッセージを転送します。

   `CREATE LOG OUTPUT=1 DESTINATION=SYSLOG SERVER=192.168.10.5 ↓`
2. すべてのログメッセージを出力するメッセージフィルターを追加します。

   `ADD LOG OUTPUT=1 ALL ↓`

syslogサーバーがリモートからの接続を受け付けるよう設定されていれば、ルーターの生成するすべてのログメッセージがsyslogサーバーに送られ、記録されるようになります。syslogサーバー上で各メッセージがどのように処理されるかは、syslogdの設定ファイル /etc/syslog.conf の内容によって決まります。syslogサーバーの詳細については、サーバーシステム上のマニュアルページ syslogd(8)、syslog.conf(5)、syslog(1)、logger(1)等をご参照ください。

メール送信

ログメッセージをメールで送りたいときは次のようにします。

1. メール送信機能の基本設定をします。

   `SET MAIL HOSTNAME=myname.example.com ↓
   ADD IP DNS PRIMARY=192.168.1.1 ↓
   `
2. ログの出力先を定義します。ここでは、ログメッセージが10個たまるごとに、メールでadmin@example.comに送信するよう設定します。

   `CREATE LOG OUTPUT=2 DESTINATION=EMAIL TO=admin@example.com MESSAGE=10 ↓`

   > Note - メールは、ログメッセージがMESSAGEパラメーターで指定した数たまった時点で送信されます。MESSAGEパラメーターを指定しなかった場合はデフォルト値の100が採用されるため、すぐにはメールが送信されないことがあります。

3. すべてのログメッセージを出力するメッセージフィルターを追加します。

   `ADD LOG OUTPUT=2 ALL ↓`

資料編

メッセージフォーマット

ログメッセージは下記のフィールドで構成されています。ただし出力時には、出力先定義の内容により、一部のフィールドだけが表示されたり、フォーマットが変換されたりすることがあります。

表 1
フィールド | サイズ（バイト） | 説明
Msg ID | 4 | メッセージID
Flags | 2 | フラグとログレベル
Date | 2 | メッセージが生成された日付（現地時間）
Time | 3 | メッセージが生成された時刻（現地時間）
Origin IP | 4 | メッセージ生成者のIPアドレス
Module | 2 | メッセージを生成したデバイス
Type | 2 | メッセージタイプ
SubType | 2 | メッセージサブタイプ
Source File | 12 | メッセージを生成したプログラムソースファイル名
Source Line | 2 | メッセージを生成したプログラムソースファイル内の行番号
Reference | 15 | 参考情報（ユーザー名、ISDNコール名など）
Message | 80 | メッセージ本文

    Date/Time    Mod  Type  SType Dev   Origin           MSGID Source File/Line
    -------------------------------------------------------------------------------
    09:52:27  3  USER USER  LON   00016 Local            00063 usermain.c:2709
    03-JUL-2001  manager          LOCTIME
                 manager login on port0

ログレベル

ログメッセージは、イベントの重要度によって次のように分類されます。

表 2
ログレベル | 呼称 | 説明
7 | CRITICAL | きわめて重大な障害が発生している。
6 | URGENT | 緊急を要する情報。障害が発生し、システムの動作に影響を与える（与えた）可能性がある。
5 | IMPORTANT | 管理者の注意を要する重要な情報。障害の可能性がある。
4 | NOTICE | 管理者の注意を要するかもしれない情報。
3 | INFO | 各種イベントの通知。通常運用を示すもので緊急性はない。
2 | DETAIL | 詳細な情報。通常運用時には無視してもかまわないが、役に立つこともあるかもしれない
1 | TRIVIAL | さらに詳細な情報
0 | DEBUG | デバッグ用のきわめて詳細な情報。大量のメッセージが出力される可能性あり

ログフィルターの条件指定に使える比較演算子

表 3
演算子 | 例 | 意味
<（以下） | SEVERITY=<5（ログレベルが5以下） | フィールドの値が指定値以下の場合にマッチ
>（以上） | SEVERITY=>6（ログレベルが6以上） | フィールドの値が指定値以上の場合にマッチ
!（等しくない） | TYPE=!CMD（メッセージタイプがCMDでなければマッチ） | フィールドの値が指定値と異なればマッチ
指定なし（等しい） | MODULE=USER | フィールドの値が指定値と等しければマッチ
%（部分文字列を含む） | MSGTEXT=%failed（メッセージ本文に「failed」を含む） | フィールドの値に指定した文字列が含まれていればマッチ。テキストフィールドでのみ有効

> Note - 比較演算子の前には必ず等号（=）が必要です。

モジュールIDとモジュール名

次にモジュールIDとモジュール名の一覧を示します。

> Note - 一覧には未サポートのモジュールも含まれています。

表 4
ID | モジュール名 | 説明
0 | NONE |
1 | - | 予約済み
2 | FR, FRAMERELAY | フレームリレーDTEデータリンクレイヤーモジュール
3 | PPP | PPP（Point-to-Point Protocol）モジュール
4 | APPLE | AppleTalkルーティングモジュール
5 | IP, IPG | IP（Internet Protocol）ルーティングモジュール。RIP、EGP、ICMP、UDP、SNMPを含む
6 | IPX | Novell IPXルーティングモジュール
7 | SYN | 同期（Synchronous）インターフェースドライバー
8 | DNT, DECNET | DECnetルーティングモジュール。未サポート
9 | - | 予約済み
10 | - | 予約済み
11 | - | 予約済み
12 | - | 予約済み
13 | X25C | X.25 DCE（レイヤー3）ハンドラー。未サポート
14 | Q931 | ITU-T標準Q.931 ISDN呼制御
15 | - | 予約済み
16 | - | 予約済み
17 | LAPB | LAPBデータリンクレイヤーモジュール（X.25用）。未サポート
18 | TEST | ルーター内蔵のハードウェア（インターフェース、コプロセッサー等）テストモジュール
19 | LAPD | LAPDデータリンクレイヤーモジュール（ISDN Dチャンネル用）
20 | STT | STT（Synchronous Tunnelling over TCP）モジュール。未サポート
21 | STRM, STREAM | Streamプリンティング。未サポート
22 | TCP | TCP（Transmission Control Protocol）モジュール
23 | ETH | Ethernetドライバーと論理リンク制御モジュール
24 | PERM | Permanent assignmentsモジュール。未サポート
25 | TS, TSERVER | ターミナルサーバーモジュール
26 | LPD | LPD（Line Printer Daemon）プリンターサーバーモジュール。未サポート
27 | BRG | ブリッジモジュール
28 | COMP | 圧縮モジュール
29 | - | 予約済み
30 | X25T | X.25 DTE（レイヤー3）ハンドラー。未サポート
31 | FLASH | FLASHデバイスドライバー
32 | - | 予約済み
33 | TLNT, TELNET | Telnetモジュール
34 | SYS, SYSTEM | 一般システムモジュール
35 | CH | コマンドプロセッサー
36 | TTY | ターミナルドライバー（Telnet、コンソールポート用）
37 | ICC, ISDNCC | ISDN呼制御モジュール
38 | MIOX | MIOX（Multiprotocol Interconnect Over X.25）モジュール。未サポート
39 | BOOTP | BOOTPモジュール
40 | NTP | NTP（Network Time Protocol）モジュール
41 | BRI | ISDN BRIインターフェースデバイスドライバー
42 | PRI | ISDN PRIインターフェースデバイスドライバー
43 | PORT | コンソールポートモジュール（デバイス非依存部分）
44 | ENC, ENCRYPT | 暗号モジュール
45 | USER | ユーザーログインモジュール。ユーザー認証データベース、TACACSモジュールを含む
46 | ACC | 非同期コールコントロール（ACC）モジュール。
47 | ASYN | 非同期ポートモジュール（デバイス非依存部分）
48 | LOAD | LOADERモジュール。リリースファイル、パッチファイルのダウンロード。その他のファイルのアップロード、ダウンロード等を司る。
49 | INST, INSTALL | インストールモジュール。ROM、FLASH、NVSからのブートストラップを司る。
50 | OSPF | OSPF（Open Shortest Path First）モジュール
51 | RAD, RADIUS | RADIUSモジュール
52 | GRE | GRE（Generic Routing Encapsulation）モジュール
53 | TRG, TRIGGER | トリガーモジュール
54 | SCR | スクリプトモジュール
55 | TDM | TDM（Time Division Multiplexing）モジュール
56 | FILE | ファイルサブシステム
57 | LOG | ロギングモジュール
58 | PING | マルチプロトコルPingモジュール
59 | SNMP | SNMPエージェントモジュール
60 | SCC | SCCドライバー
61 | PBX | PBXモジュール（アナログポート）
62 | SA | SA（Security Association）モジュール
63 | - | 予約済み
64 | NAT | NAT（Network Address Translation）モジュール
65 | - | 予約済み
66 | IPV6 | IPv6（Internet Protocol Version 6）モジュール
67 | L2TP | L2TP（Layer Two Tunnelling Protocol）モジュール
68 | - | 予約済み
69 | HOSTMIB | Host Resources MIB
70 | DHCP | DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）モジュール
71 | INTERFACE | インターフェースモジュール
72 | - | 予約済み
73 | ENCO | 暗号・圧縮モジュール
74 | STAR | STARモジュール
75 | SSH | SSH（Secure Shell）クライアント/サーバーモジュール
76 | RSVP | RSVP（Resource Reservation Protocol）モジュール
77 | FIREWALL | ファイアウォールモジュール
78 | MAIL | SMTP（メール）クライアントモジュール
79 | TPAD | TPAD（Transaction Packet Assembler/Disassembler）モジュール
80 | - | 予約済み
81 | IPSEC | IPsecモジュール
82 | ISAKMP | ISAKMPモジュール
83 | FINGER | FINGERクライアントモジュール
84 | HTTP | HTTPクライアント/サーバーモジュール
85 | - | 予約済み
86 | RMON | RMON（Remote Monitoring）エージェント
87 | SWITCH | レイヤー3スイッチングモジュール
88 | VRRP | VRRP（Virtual Router Redundancy Protocol）モジュール
89 | VLAN | VLAN（バーチャルLAN）
90 | PCI | PCIドライバー
91 | GARP | GARP（Generic Attribute Registration Protocol）モジュール
92 | STP | STP（Spanning Tree Protocol）モジュール
93 | - | 予約済み
94 | - | 予約済み
95 | PKI | PKI（Public Key Infrastructure）モジュール
96 | LDAP | LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）モジュール
97 | PIM | PIM（Protocol Independent Multicast）モジュール
98 | DVMRP | DVMRP（Distance Vector Multicast Routing Protocol）モジュール
129 | POE | PoE（Power over Ethernet）モジュール

タイプ/サブタイプ

ログメッセージのタイプ、サブタイプは次の通りです。

> Note - 一覧には未サポートのタイプ、サブタイプも含まれています。

表 5
タイプID/名称 | タイプ説明 | サブタイプID/名称 | サブタイプ説明
000/NULL | 該当するタイプ、サブタイプなし | 000/NULL | メッセージタイプに対応していない旧バージョンのログシステムが生成したメッセージ。
001/REST | 再起動 | 001/NORM | 通常の再起動
002/CRASH | クラッシュ後再起動
003/FAIL | 再起動・セルフテストに失敗
002/PINT | 物理インターフェース（BRI0、SYN1、PORT1、ETH0など） | 001/UP | リンクアップ
002/DOWN | リンクダウン
003/WARN | 障害の兆候あり
004/ERROR | 障害検出
005/RESET | リセット
006/NTON | CARD=x LINE=y. NT has power.
007/NTOFF | CARD=x LINE=y. NT power failure.
003/CALL | ISDNコール、ACCコール | 001/UP | 発呼
002/DOWN | 切断
003/WARN | 障害の兆候あり
004/ERROR | 障害検出
005/RESET | リセット
004/DLINK | データリンク層モジュール（例：LAPB、LAPD） | 001/UP | リンクアップ
002/DOWN | リンクダウン
003/WARN | 障害の兆候あり
004/ERROR | 障害検出
005/RESET | リセット
006/PNORM | CARD=x LINE=y PER normal.
007/PHIGH | CARD=x LINE=y PER limit exceeded.
008/ACT | 起動
009/DEACT | 切断
005/VINT | 仮想的なインターフェース（例；PPP0、FR1、SLIP2） | 001/UP | リンクアップ
002/DOWN | リンクダウン
003/WARN | 障害の兆候あり
004/ERROR | 障害検出
005/RESET | リセット
006/ACT | オンデマンドインターフェースの起動
007/CREATE | インターフェースが作成（CREATE）された
008/DEST | インターフェースが削除（DESTROY）された
006/CIRC | 仮想回線（サーキット）（例：フレームリレー論理チャンネル（DLC）） | 001/UP | リンクアップ
002/DOWN | リンクダウン
003/WARN | 障害の兆候あり
004/ERROR | 障害検出
005/RESET | リセット
006/CONF | 自動設定やオプションのネゴシエーション
007/ATT | モジュールのアタッチ | 001/ATTCH | モジュールがアタッチされた
002/DETCH | モジュールがデタッチされた
003/FAIL | モジュールのアタッチに失敗した
008/EXCEP | 予期しない例外状態の検出 | 000/RESET | 再起動
001/EXTNO | External contact open.
002/EXTNC | External contact closed.
003/TNORM | 温度正常
004/THIGH | 温度がしきい値を超えた
005/TREND | Temperature trend exceeded.
008/BUS | バスエラー
012/ADDR | アドレスエラー
016/INSTR | 不正な命令
032/PRIV | 権限違反
040/LINEA | Line A emulator
044/LINEF | Line F emulator
096/SPUR | Spurious interrupt
128/TRAP0 | Trap #0 (fatal)
132/TRAP1 | Trap #1 (restart)
136/TRAP2 | Trap #2 (assert)
009/BUFF | メモリー | 001/LEV1 | 空きメモリーがバッファーレベル1を下回った
002/LEV2 | 空きメモリーがバッファーレベル2を下回った
003/LEV3 | 空きメモリーがバッファーレベル3を下回った
010/LIC | ライセンス情報 | 001/REL | リリースライセンス情報
002/COMP | ソフトウェア圧縮ライセンス情報
011/AUTH | 認証 | 001/OK | 認証成功（LOGIN、CONNECTなど）
002/FAIL | 認証失敗
003/RFAIL | 連続的な認証失敗
012/BATCH | トリガー/スクリプト | 001/ACT | トリガー/スクリプトの起動
002/CMD | トリガー/スクリプトコマンド
003/OUT | トリガー/スクリプトの出力
014/LPD | LPD（プリンターサーバー） |  |
015/SYSLOG | syslog経由で受信したメッセージのファシリティー（メッセージ生成元モジュール） | 000/KERN | カーネル（LOG_KERN）
008/USER | ユーザープロセス（LOG_USER）
016/MAIL | メールサブシステム（LOG_MAIL）
024/DAEMON | システムデーモン（LOG_DAEMON）
032/AUTH | セキュリティー/認証システム（LOG_AUTH）
040/SYSLOG | syslogデーモン（syslogd）（LOG_SYSLOG）
048/LPR | プリンタースプーラーサブシステム（LOG_LPD）
056/NEWS | ネットニュースサブシステム（LOG_NEWS）
064/UUCP | UUCPサブシステム（LOG_UUCP）
072/CRON | 定期実行デーモン（crond）（LOG_CRON）
080/AUTHPRIV | セキュリティー/認証システム（特定ユーザーだけが読めるようにすべきもの）（LOG_AUTHPRIV）
128/LOCAL0 | ローカル用に予約（LOG_LOCAL0）
136/LOCAL1 | ローカル用に予約（LOG_LOCAL1）
144/LOCAL2 | ローカル用に予約（LOG_LOCAL2）
152/LOCAL3 | ローカル用に予約（LOG_LOCAL3）
160/LOCAL4 | ローカル用に予約（LOG_LOCAL4）
168/LOCAL5 | ローカル用に予約（LOG_LOCAL5）
176/LOCAL6 | ローカル用に予約（LOG_LOCAL6）
184/LOCAL7 | ローカル用に予約（LOG_LOCAL7）
016/ACC | 非同期コールコントロール（ACC） | 001/SCR | スクリプトが見つからない
002/CALL | ACCコールが見つからない
003/PORT | ポートが存在しない
004/ACT | 起動
005/DEACT | 切断
006/DIAL | ダイヤルイン接続が確立
017/NVS | NVS（不揮発性メモリー） | 001/RFAIL | NVSブロックのオープン/読み込みエラー
002/WFAIL | NVSブロックへの書き込みエラー
003/CFAIL | NVSブロックの作成エラー
018/FLASH | FLASHメモリー |  |
019/USER | ユーザー | 001/LON | ログオン（ログイン）
002/LOFF | ログオフ
003/ADD | アカウント追加
004/DEL | アカウント削除
005/PWCHG | パスワード変更
006/PWERR | 管理者パスワード変更失敗
007/PWSET | 管理者パスワード変更成功
008/LOOP | ログインプロンプトでのループバック障害
009/TACQ | TACACS要求
010/TACR | TACACS応答
011/LFAIL | ログイン失敗
020/CMD | コマンドプロセッサー | 001/MGR | 管理者コマンド
002/USER | 一般ユーザーコマンド
021/MSG | ルーターメッセージ | 001/INFO | 一般的な情報
002/WARN | 警告
003/ERROR | エラー
022/CONFIG | ルーター/ネットワークのコンフィグレーションに関する情報/警告 | 001/TOPO | ネットワークトポロジー関係
002/NTNUM | ネットワーク番号の重複（IPX、AppleTalkなど）
003/NTNAM | ネットワーク名の重複（AppleTalkなど）
023/IPFILT | IPフィルター | 001/PASS | IPフィルターによるパケット通過
002/FAIL | IPフィルターによるパケット破棄
003/DUMP | IPフィルターによるパケットダンプ
004/FRAG | IPフラグメントフィルターによるパケット破棄
005/SA | SAによるIPパケット破棄
006/SRCRT | IPソースルートフィルターによるパケット破棄
007/RECRT | IP経路記録パケット転送
024/INTERR | 予期しない内部エラー | 001/BDPKT | システムコード内で不正パケットを検出
002/IVPAR | 不正なパラメーターを検出
003/BDATT | 下位層へのアタッチに失敗
025/IPNAT | IP NAT（レンジNAT） | 001/FAIL | NATによるパケット破棄
002/INTCP | 外から中へのTCPコネクション開始
003/INUDP | 外から中へのUDPフロー開始
004/OUTTCP | 中から外へのTCPコネクション開始
005/OUTUDP | 中から外へのUDPフロー開始
026/LIMIT | 内部的な制限値オーバー | 001/IPXSV | IPXサービステーブルの空き容量ゼロ
002/IPXRT | IPXルートテーブルの空き容量ゼロ
003/SWCMP | ソフトウェア圧縮チャンネルがすべて使用中
027/DHCP | DHCP | 001/BIND | デバイスにアドレスを割り当て
002/FREE | デバイスからアドレスを解放
003/FAIL | デバイスへのアドレス割り当てを拒否
028/PBX | PBX（アナログポート） | 001/OIF | ルーター側の問題により発呼失敗
002/ONF | 網側の問題により発呼失敗
003/OOK | 発呼成功
004/IIF | ルーター側の問題により着呼失敗
005/INF | 網側の問題により着呼失敗
006/IOK | 着呼成功
007/OVER | 優先発信（オーバーライド）
008/POVER | 高優先度オーバーライド
009/HOOK | Extension on/off hook
010/FEAT | PBXの各種機能有効化
029/RSO | リモートセキュリティーオフィサー（RSO） | 001/ADD | RSOアドレス追加
002/DELETE | RSOアドレス削除
003/ENABLED | RSO有効化
004/DISABLED | RSO無効化
005/ACCEPT | RSOアクセスを受理
006/REJECT | RSOアクセスを拒否
030 |  |  | 予約済み
031/ENCO | ENCO（暗号・圧縮）モジュール | 001/9711 | Hifin 9711チップサブシステム
002/STACSW | STAC SWサブシステム
003/CRYP | Cryptechチップサブシステム
032/RSVP | RSVP | 001/PATH_REMOVE | Path削除
002/PATH_ADDED | Path追加
003/SESSION_REMOVED | セッション削除
004/SESSION_ADDED | セッション追加
005/RESV_ADDED | 帯域予約追加
006/RESV_REMOVED | 帯域予約削除
007/RESV_DENIED_RES | リソース不足による予約拒否
033/SSH | Secure Shell | 001/USER_ADD | SSHユーザー追加
002/USER_DELETE | SSHユーザー削除
003/USER_SET | SSHユーザーの設定変更
004/ENABLED | SSHサーバー有効化
005/DISABLED | SSHサーバー無効化
006/ACCEPT | SSH接続受理
007/REJECT | SSH接続拒否
008/DISCONNECT | SSH接続切断
034/TPAD | TPAD | 001/TCONN | TPAD端末セッション接続
002/TDISC | TPAD端末セッション切断
003/CALL | TPADがX.25による発呼を試行
004/CLEAR | TPADまたは網によりX.25コールを切断
005/FAIL | X.25コールの発呼に失敗
006/ONLINE | コール確立。トランザクション開始準備完了。
007/OFFLINE | コール完了・切断
035/MAIL | メールサブシステム | 001/SUBMIT | SMTPサーバーにメッセージ送信
002/START | SMTPサーバーとのセッション開始
003/END | SMTPサーバーとのセッション切断
004/ERROR | SMTPサーバーからエラーを受信
036/FIREWALL | ファイアウォール | 001/INATCP | 外部から内部へのTCPセッション開始
002/INAUDP | 外部から内部へのUDPフロー開始
003/INAICMP | 外部から内部へのICMPフロー開始
004/INAOTHER | 外部から内部へのその他IPフロー開始
005/OUTATCP | 内部から外部へのTCPセッション開始
006/OUTAUDP | 内部から外部へのUDPフロー開始
007/OUTAICMP | 内部から外部へのICMPフロー開始
008/OUTAOTHER | 内部から外部へのその他IPフロー開始
009/INDTCP | 外部から内部へのTCPセッションを拒否
010/INDUDP | 外部から内部へのUDPフローを拒否
011/INDICMP | 外部から内部へのICMPフローを拒否
012/INDOTHER | 外部から内部へのその他IPフローを拒否
013/OUTDTCP | 内部から外部へのTCPセッションを拒否
014/OUTDUDP | 内部から外部へのUDPフローを拒否
015/OUTDICMP | 内部から外部へのICMPフローを拒否
016/OUTDOTHER | 内部から外部へのその他IPフローを拒否
017/ATTACK | 攻撃を受けている
018/ENABLE | ファイアウォール有効化
019/DISABLE | ファイアウォール無効化
020/DESTROY | ファイアウォールポリシー削除
037/ACCOUNTING | アカウンティング | 001/START | トラフィックフロー開始
002/UPDATE | トラフィックフローの統計更新
003/END | トラフィックフロー終了
038/FEATURE | フィーチャーライセンス | 001/EXP | フィーチャーライセンスの試用期限終了
039 |  |  | 予約済み
040 |  |  | 予約済み
041 |  |  | 予約済み
042/IPSEC | IPsec | 001/MSG | 一般情報
002/INERR | 内向きプロセス
003/OUTERR | 外向きプロセス
043/ISAKMP | ISAKMP | 001/XCHG | ISAKMPエクスチェンジ
002/SA | SA
003/ERROR | エラー
004/MSG | 一般情報
044/BOOTP | BOOTP | 001/ETHCONF | Ethernetインターフェースの設定
045/HTTP | HTTPサーバー | 001/GETOK | GET成功
002/GETFAIL | GET失敗
003/EXCPT | 例外イベント
046/VRRP | VRRP | 001/MRET | マスタールーターからバックアップルーターに移行
002/MNEW | 新しいマスタールーターの選出
003/BADAD | 無効なAdvertisementパケット受信
004/NOIP | IPインターフェースなし
005/RISMAST | マスタールーターに移行
047/PPPOE | PPPoE | 001/SNA | 要求されたサービスは現在使用不可能
002/NAS | 要求されたサービスが存在しない
048/FILE | ファイル | 001/DIR | ディレクトリーエントリーの追加／削除エラー
002/CREATE | ファイル作成
003/DELETE | ファイル削除
004/RENAME | ファイル名変更
049/IPv6FILTER | IPv6フィルター | 001/FILT_PASS | IPv6フィルターによるパケット通過
002/FILT_FAIL | IPv6フィルターによるパケット破棄
003/FILT_DUMP | IPv6フィルターによるパケットダンプ
050/PKI | PKI（Public Key Infrastructure） | 001/PKI_CERT | PKI証明書メッセージ（PKI certificate message）
002/PKI_CRL | PKI証明書失効リストメッセージ（PKI certificate revocation list message）
003/PKI_OP | PKIオペレーショナルプロトコルメッセージ（PKI operational protocol message）
004/PKI_MP | PKIマネージメントプロトコルメッセージ（PKI management protocol message）

syslog形式への変換

ログメッセージをsyslogサーバーに転送するときは、あらかじめsyslog形式にメッセージが変換されます。

#### ログレベルとsyslogレベルのマッピング

ログメッセージのログレベルは、syslogの「レベル」に以下の通りマッピングされます。

表 6
ログレベル | syslogレベル
7 (CRITICAL) | LOG_ALERT
6 (URGENT) | LOG_CRIT
5 (IMPORTANT) | LOG_ERR
4 (NOTICE) | LOG_ERR
3 (INFO) | LOG_WARNING
2 (DETAIL) | LOG_NOTICE
1 (TRIVIAL) | LOG_INFO
0 (DEBUG) | LOG_DEBUG

#### メッセージタイプとsyslogファシリティーの対応表

本製品のログメッセージタイプは、syslogの「ファシリティー」に以下の通りマッピングされます。

表 7
メッセージタイプ | syslogファシリティー | 意味
000/NULL | LOG_USER | メッセージタイプなしのメッセージ
010/LIC | LOG_USER | ライセンス情報
011/AUTH | LOG_AUTH | 認証
012/BATCH | LOG_CRON | トリガー/スクリプト
014/LPD | LOG_LPR | LPDプリンターサーバー
001/REST | LOG_LOCAL7 | 再起動
008/EXCEP | LOG_LOCAL7 | 例外状況
009/BUFF | LOG_LOCAL7 | メモリー
002/PINT | LOG_LOCAL6 | 物理インターフェース（BRI、SYN、PORTなど）
004/DLINK | LOG_LOCAL6 | データリンク層モジュール（LAPB、LAPD）
003/CALL | LOG_LOCAL5 | ISDNコール、ACCコール
005/VINT | LOG_LOCAL5 | 仮想的なインターフェース（PPP、SLIP、FRなど）
006/CIRC | LOG_LOCAL4 | 仮想回線（フレームリレーDLCIなど）
007/ATT | LOG_LOCAL4 | モジュールのアタッチ/デタッチ
その他 | LOG_USER | 上記以外のメッセージタイプ

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B