[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SET LACP PORT

カテゴリー：スイッチング / LACP（IEEE 802.3ad）

`SET LACP PORT={port-list|ALL} [ADMINKEY=0..65535] [PRIORITY=0..65535] [MODE={ACTIVE|PASSIVE}] [PERIODIC={FAST|SLOW}]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

指定したスイッチポートのLACP関連パラメーターを変更する。

パラメーター

PORT: ポート番号。

ADMINKEY: LACPポート鍵の元となる値を指定する（ポート鍵の値そのものではない）。LACPでは、対向機器、所属VLAN、通信速度、ポート鍵のすべてが等しいポート群で1つのトランクグループを構成する。したがって、本来なら1つのトランクグループを構成するポート群を複数のグループに分けたい場合は、グループごとに異なるADMINKEYを設定すればよい。なお、ADMINKEYは自機内でのみ意味を持つ（対向機器と同じに設定する必要はない）。デフォルトは1。

PRIORITY: LACPポートプライオリティー。小さいほど優先度が高い。使用可能なLACPポートの数がトランクグループの最大ポート数（4ポート）よりも多い場合、本パラメーターの小さいポートほどメンバーに選ばれる可能性が高くなる。なお、ポートプライオリティーが等しい場合は、ポート番号の小さいほうが優先的に使用される。また、メンバーに選ばれなかったポートはスタンバイ状態となり、現行のメンバーポートがリンクダウンするときに備えて待機する。デフォルトは32768。

MODE: LACPポートの動作モード。ACTIVE（PERIODICパラメーターで設定した間隔でLACPパケットを自発的に送信する）、PASSIVE（対向ポートからLACPパケットを受信したときだけLACPパケットを送信する）から選択する。デフォルトはACTIVE。

PERIODIC: ACTIVEモード時のLACPパケットの送信間隔。FAST（1秒）、SLOW（30秒）から選択する。デフォルトはFAST。

関連コマンド

ADD LACP PORT
DELETE LACP PORT
SHOW LACP PORT

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B