[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# IP/DNSリレー

      - 基本設定
      - DNSキャッシュ

DNSリレーは、本製品に対するDNSリクエストを、（実際の）DNSサーバーにリレーする機能です。クライアント側で本製品をDNSサーバーに指定しておけば、サーバーのアドレスが変更されても、本製品に設定されているサーバーアドレスを変更するだけですむため、管理・保守効率が向上します。
また、DNSキャッシュ機能を併用することにより、DNSサーバーへの問い合わせ回数を減らすことができます。

基本設定

1. DNSサーバーのアドレスを設定します。

   `ADD IP DNS PRIMARY=192.168.10.5 ↓`
2. DNSリレー機能を有効にします。

   `ENABLE IP DNSRELAY ↓`

設定は以上です。
これで本製品宛てのDNSリクエストが実際のDNSサーバー（192.168.10.5）に転送されるようになります。

DNSキャッシュ

DNSキャッシュ機能は、DNSサーバーからの応答を本製品のメモリーに保存しておくことで、2回目以降DNSサーバーへの問い合わせを行わずにメモリー上の情報を参照する機能です。DNSキャッシュは、本製品自身がアドレス解決する場合とDNSリレー機能で別ホストの要求を処理するときの両方で有効です。
DNSキャッシュ機能はデフォルトではオフになっています。DNSキャッシュ機能をオンにするには、SET IP DNS CACHEコマンドのSIZEパラメーターで、キャッシュエントリー容量を0以外に設定します。
■ DNS情報を100個まで保持できるようにするには、次のようにします。

`SET IP DNS CACHE SIZE=100 ↓`

> Note - キャッシュエントリーは100個当たり約30KBのメモリーを消費します。

■ キャッシュエントリーの有効期限はSET IP DNS CACHEコマンドのTIMEOUTパラメーターで設定します。有効範囲は1〜60分。デフォルトは30分です。

`SET IP DNS CACHE TIMEOUT=15 ↓`

■ キャッシュサイズ、登録エントリー数などの情報は、SHOW IP DNSコマンドで確認できます。

`SHOW IP DNS ↓`

■ キャッシュテーブルの内容は、SHOW IP DNS CACHEコマンドで確認できます。

`SHOW IP DNS CACHE ↓`

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B